KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스시설 및 지상 가스배관의 내진설계에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스시설 및 지상 가스배관의 내진 설계에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.11 “독성가스”란 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(정상인이 1일 8시간 또는 1주 40시간 통상적인 작업을 수행함에 있어 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 정도의 공기 중의 가스의 농도)가 100만분의 200 이하인 것으로서 다음과 같이 분류한다.	1.3.11 “독성가스”란 공기 중에 일정량 이상 존재할 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서, 허용 농도(정상인이 1일 8시간 또는 1주 40시간 통상적인 작업을 수행할 때 건강상 나쁜 영향을 미치지 않는 정도의 공기 중의 가스의 농도)가 100만분의 200 이하인 것을 다음과 같이 분류한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
(3)"제3종 독성가스"란 독성가스 중 (1) 및 (2)의 제1종 및 제2종 독성가스 이외의 것을 말한다.	(3)"제3종 독성가스"란 독성가스 중 (1) 및 (2)의 제1종과 제2종 독성가스 이외의 것을 말한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
1.3.16 “내진성능확인”이란 지진으로부터 가스 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 시설물이 지진의 영향으로부터 안전한 구조인지를 확인하는 것을 말한다.	1.3.16 “내진 성능 확인”이란 지진의 영향으로부터 가스 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 시설물이 안전한 구조인지를 확인하는 것을 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
1.5.1 1999년 12월 31일 이전에 허가를 받은 고법시설 및 액법시설은 이 기준을 적용하지 아니한다. 1.5.2 1999년 12월 31일 이전에 허가를 받은 도법의 저장탱크, 가스홀더, 압력용기와 그 지지구조물 및 기초는 이 기준을 적용하지 아니한다. 1.5.3 2003년 12월 30일 이전에 설치된 도법의 정압기지 및 밸브기지는 이 기준을 적용하지 아니한다.	1.5.1 1999년 12월 31일 이전에 허가를 받은 고법 시설 및 액법 시설은 이 기준을 적용하지 않는다. 1.5.2 1999년 12월 31일 이전에 허가를 받은 도법의 저장탱크, 가스홀더, 압력용기와 그 지지구조물 및 기초는 이 기준을 적용하지 않는다. 1.5.3 2003년 12월 30일 이전에 설치된 도법의 정압기지 및 밸브기지는 이 기준을 적용하지 않는다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.1 적용대상 지진으로부터 가스설비를 보호하기 위하여 다음에 해당하는 가스설비와 지상배관을 시공하는 때에는 내진설계를 한다. 다만, 내부에 가스설비 등이 있는 건축물의 경우에는 내부 가스설비 등의 내진등급이 요구하는 이상의 내진성능을 확보하도록 내진설계를 한다.	2.1 적용 대상 지진으로부터 가스설비를 보호하기 위하여 다음에 해당하는 가스설비와 지상배관을 시공하는 때에는 내진 설계를 한다. 다만, 가스설비 등이 내부에 있는 건축물의 경우에는 내부 가스설비 등의 내진등급이 요구하는 이상의 내진 성능을 확보하도록 내진 설계를 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.1.3.4 지상에 설치되는 사업소 밖의 도시가스배관(사용자 공급관과 내관은 제외한다)	2.1.3.4 지상에 설치하는 사업소 밖의 도시가스 배관(사용자 공급관과 내관은 제외한다)	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.5.1.3 설계지반운동은 통계학적으로 독립인 수평 2축운동과 수직운동으로 정의한다.	2.5.1.3 설계지반운동은 통계학적으로 독립된 수평 2축 운동과 수직 운동으로 정의한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.1.4 연약지반 상에 중요 구조물이 설치될 경우에는 현장특성을 반영한 부지 특성 평가기법을 적용하여 해당부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.	2.5.1.4 연약지반에 중요 구조물을 설치할 경우에는 현장 특성을 반영한 부지 특성 평가 기법을 적용하여 해당 부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.5.3.1 지진구역은 표2.5.3.1과 같이 지진구역 I 및 지진구역 II의 두 개의 지진구역으로 구분한다. 재현주기가 500년인 지진의 암반지반(S1지반)에서의 각 지진구역에서의 지진구역계수(Z)는 다음과 같다.	2.5.3.1 지진 구역은 표2.5.3.1과 같이 지진 구역 I 및 지진 구역 II의 두 지진 구역으로 구분한다. 재현 주기가 500년인 지진의 암반지반(S1지반)에서 각 지진 구역에서의 지진 구역 계수(Z)는 다음과 같다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.5.3.2 재현주기가 500년인 지진을 기준으로 하여, 재현주기가 다른 지진의 최대지반가속도를 상대적 비율로 나타내는 계수인 위험도 계수(I)는 표2.5.3.2와 같다.	2.5.3.2 재현 주기가 500년인 지진을 기준으로 재현 주기가 다른 지진의 최대 지반 가속도를 상대적 비율로 나타내는 계수인 위험도 계수(I)는 표2.5.3.2와 같다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.5.4.2 행정구역에 의한 방법으로 재현주기에 따른 유효수평지반가속도(S)를 결정할 때는 지진구역계수(Z)에 각 재현주기의 위험도계수(I)를 곱하여 다음 계산식으로 결정한다.	2.5.4.2 행정구역을 바탕으로 재현 주기에 따른 유효수평지반 가속도(S)를 결정할 때는 지진 구역 계수(Z)에 각 재현 주기의 위험도 계수(I)를 곱하여 다음 계산식으로 결정한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(2) 5 % 감쇠비에 대한 S2, S3, S4, S5 지반의 수직지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 2.5.6.1.2(1)에 있는 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 같은 전이주기를 가지며, 최대 유효 수평지반가속도에 대한 최대 유효 수직지반가속도의 비는 공학적 판단에 의해 값을 결정할 수 있다. (3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력으로부터 서로 다른 감쇠비에 대한 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단에 의해 암반지반에 대해 적용할 수 있는 표2.5.6.1.1(3)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.	(2) 5 % 감쇠비에 대한 S2, S3, S4, S5 지반의 수직지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 2.5.6.1.2(1)에 있는 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 같은 전이 주기를 가지며, 최대 유효수평지반 가속도에 대한 최대 유효수직지반 가속도의 비는 공학적 판단으로 값을 결정할 수 있다. (3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도 시간 이력으로부터 서로 다른 감쇠비의 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단으로 암반지반에 적용할 수 있는 표2.5.6.1.1(3)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.6.3.3 설계지반운동 시간이력은 암반지반에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.	2.5.6.3.3 설계지반운동 시간 이력은 암반지반의 시간 이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.6.4.1 실제 기록된 지진 지반운동을 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 수정하거나 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 인공적으로 합성하여 생성한다.	2.5.6.4.1 실제 기록된 지진 지반운동을 표준설계응답스펙트럼에 부합하도록 수정하거나 표준설계응답스펙트럼에 부합하도록 인공적으로 합성하여 생성한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.6.1.2 지지구조물과 그 구조재료는 국부적으로 극히 경미한 구조적 손상 및 선형거동한계의 초과는 허용될 수 있으나 전체적으로 탄성거동에 준하고, 경미한 구조의 손상으로 인해 가스시설의 기본적인 기능이 저하되지 아니하는 것으로 한다.	2.6.1.2 지지구조물과 그 구조 재료는 국부적으로 극히 경미한 구조적 손상 및 선형거동 한계의 초과는 허용될 수 있으나 전체적으로 탄성거동에 준하고, 경미한 구조의 손상으로 인해 가스시설의 기본적인 기능이 저하되지 않는 것으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.6.1.3 저장탱크, 탑류 및 기초와 지지구조물의 연결부는 전체적으로 탄성거동에 준하며 보강이 필요할 정도의 구조적 손상이 발생되지 아니하는 것으로 한다. 2.6.1.4 저장탱크 및 탑류와 다른 시설과의 연결부에는 본래의 기능이 저하되거나 손실될 수 있을 정도의 응력이나 변형이 발생하지 아니하는 것으로 한다.	2.6.1.3 저장탱크, 탑류 및 기초와 지지구조물의 연결부는 전체적으로 탄성거동에 준하고, 보강이 필요할 정도의 구조적 손상이 발생되지 않는 것으로 한다. 2.6.1.4 저장탱크 및 탑류와 다른 시설과의 연결부에는 본래의 기능이 저하되거나 손실될 수 있을 정도의 응력이나 변형이 발생하지 않는 것으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.6.1.6 지반에는 과다한 변형이 발생하지 아니하도록 하고, 내진설계구조물의 정상적인 기능수행에 지장을 초래하지 아니하는 것으로 한다.	2.6.1.6 지반에 과다한 변형이 발생하지 않도록 하고, 내진 설계 구조물의 정상적인 기능 수행에 지장을 초래하지 않는 것으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.6.2.1 저장탱크와 탑류의 구조부재와 재료는 지진하중 작용 시 탄성한계를 초과하는 소성거동을 허용할 수 있으나 이로 인하여 급작스런 취성파괴나 좌굴이 초래되지 아니하도록 하고, 저장되어 있는 액화가스나 압축가스에 대한 통제가 불가능할 정도로 대량 유출되지 아니하는 것으로 한다.	2.6.2.1 저장탱크와 탑류의 구조 부재와 재료는 지진 하중 작용 시 탄성 한계를 초과하는 소성거동을 허용할 수 있으나, 이로 인하여 급작스런 취성 파괴나 좌굴이 초래되지 않도록 한다. 또한 저장되어 있는 액화가스나 압축가스가 통제가 불가능할 정도로 대량 유출되지 않도록 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.6.2.2 지지구조물은 소성영역 안에서 거동하는 것은 허용되나, 이로 인하여 저장탱크와 탑류의 연결부 및 연결시설이 내용물 유출방지기능을 유지할 수 없는 수준의 과다한 손상과 변형이 발생하지 아니하는 것으로 한다.	2.6.2.2 지지구조물은 소성 영역 안에서 거동하는 것이 허용되나, 이로 인하여 저장탱크와 탑류의 연결부 및 연결시설이 내용물 유출 방지 기능을 유지할 수 없는 수준의 과다한 손상과 변형이 발생하지 않도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.6.2.3 저장탱크, 탑류 및 기초와 지지구조물의 연결부 처리설비 및 기초와 지지구조물의 연결부는 탄성한계를 초과한 거동이 허용될 수 있으나, 이로 인하여 지지구조물의 연성능력이 발휘될 수 없는 취성 파괴가 유발되지 아니하는 것으로 한다.	2.6.2.3 저장탱크, 탑류 및 기초와 지지구조물의 연결부 처리설비 및 기초와 지지구조물의 연결부는 탄성 한계를 초과한 거동이 허용될 수 있으나, 이로 인하여 지지구조물의 연성 능력이 발휘될 수 없는 취성 파괴가 유발되지 않도록 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.6.2.6 지반에는 과다한 변형과 침하 또는 전단파괴가 발생하지 않도록 하고, 액상화로 인하여 내진설계구조물에서 저장물의 유출방지 기능수행에 지장을 초래하지 아니하도록 한다.	2.6.2.6 지반은 과다한 변형과 침하 또는 전단 파괴가 발생하지 않도록 하고, 액상화로 인하여 내진 설계 구조물에서 저장물의 유출 방지 기능 수행에 지장을 초래하지 않도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.2.1 지반조사는 지층구성, 지하수위, 각 지층의 역학적 특성 파악 및 실내시험을 위한 시료의 채취 등을 위한 현장시험과 채취된 시료를 이용한 실내에서의 역학적 시험을 포함한다.	2.7.2.1 지반 조사는 지층 구성, 지하수위, 각 지층의 역학적 특성 파악 및 실내 시험을 위해 시료 채취 등에 필요한 현장 시험과 채취한 시료를 이용한 실내에서의 역학적 시험을 포함한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.7.2.2 필요한 경우 전단파속도, 주상도 등을 얻을 수 있는 동적 현장시험을 실시하고, 지진에 취약한 지반의 경우 액상화 특성과 다양한 변형률 크기에 대한 변형계수와 감쇠비 특성을 얻을 수 있는 시험을 실시한다.	2.7.2.2 필요한 경우 전단파 속도, 주상도 등을 얻을 수 있는 동적 현장 시험을 실시하고, 지진에 취약한 지반의 경우 액상화 특성과 다양한 변형률 크기에 대한 변형계수 및 감쇠비 특성을 얻을 수 있는 시험을 실시한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.7.3 내진설계 시 다음의 입지조건에는 내진설계 설비를 설치하지 아니한다. (1) 내진설계구조물이 활성단층을 가로지르는 경우 (2) 내진특등급구조물이 활성단층에 극히 인접한 경우(활성단층 반경 1 ㎞ 이내) (3) 사면의 붕괴로 인하여 내진설계 설비의 안정성이 위협받을 수 있는 지역	2.7.3 내진 설계 시 다음의 입지 조건에는 내진 설계 설비를 설치하지 않는다. (1) 내진 설계 구조물이 활성단층을 가로지르는 경우 (2) 내진 특등급 구조물이 활성단층에 극히 인접한 경우(활성단층 반경 1 ㎞ 이내) (3) 사면의 붕괴로 내진 설계 설비의 안정성이 위협받을 수 있는 지역	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.4.1 지반진동으로 인한 사면붕괴·액상화·지반침하 등의 가능성이 현저한 곳은 가급적 피하고 부득이한 경우에는 지반을 개량하여 액상화 및 침하 방지조치를 한다.	2.7.4.1 지반 진동으로 사면 붕괴·액상화·지반침하 등의 가능성이 현저한 곳은 가급적 피하고 부득이한 경우에는 지반을 개량하여 액상화 및 침하 방지조치를 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.5.3 내진 설계 구조물의 연성거동을 보장할 수 없거나 소성거동을 수용할 수 있는 내진상세를 확보하고 있지 않은 경우에는 응답수정계수를 적용하지 아니한다. 다만, 구조물이 탄성거동 한계를 초과한다면 비선형 응답이력해석을 수행하여 구해진 지진응답을 사용할 수 있다.	2.7.5.3 내진 설계 구조물의 연성거동을 보장할 수 없거나 소성거동을 수용할 수 있는 내진 상세를 확보하고 있지 않은 경우에는 응답수정계수를 적용하지 않는다. 다만, 구조물이 탄성거동 한계를 초과한다면 비선형 응답 이력 해석을 수행하여 구한 지진응답을 사용할 수 있다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(4) 저장탱크·탑류 및 기초와 지지구조물의 연결부, 처리설비 및 기초와 지지구조물의 연결부에 대한 취성파괴 가능성	(4) 저장탱크·탑류 및 기초와 지지구조물의 연결부, 처리설비 및 기초와 지지구조물 연결부의 취성 파괴 가능성	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.7 내진성능수준 만족 여부 평가방법은 다음과 같다. 2.7.7.1 내진설계 결과 설계모델이 제공하는 공급역량은 지진에 따라 발생되는 소요역량을 초과하게 한다.	2.7.7 내진성능 수준 평가 방법은 다음과 같다. 2.7.7.1 내진 설계 결과 설계 모델이 제공하는 공급 역량은 지진에 따라 발생하는 소요 역량을 초과하게 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.7.3 지진 시 내진설계구조물의 성능만족 여부는 지진응답해석, 축소모형시험(Scale Model Test) 또는 원형시험(Prototype Test) 방법에 따라 평가할 수 있다.	2.7.7.3 지진 시 내진 설계 구조물의 성능 만족은 지진응답해석, 축소모형시험(scale model test) 또는 원형시험(prototype test) 방법에 따라 평가할 수 있다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.9.1 내진 설계에 대한 적합 여부는 다음 기준에 따라 검토한다. 2.9.1.1 내진 설계된 내진설계구조물이 내진성능수준을 달성할 수 있는지 여부는 기술검토나 안전성향상계획서 심사결과에 따른다.	2.9.1 내진 설계의 적합 여부는 다음 기준에 따라 검토한다. 2.9.1.1 내진 설계된 내진 설계 구조물이 내진성능 수준을 달성할 수 있는지는 기술 검토나 안전성 향상 계획서 심사 결과에 따른다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.9.1.2 내진 설계 검토는 기본구조계획, 구조계산, 상세설계 등에 대하여 실시한다.	2.9.1.2 내진 설계 검토는 기본구조 계획, 구조 계산, 상세 설계 등에 따라 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.9.2.1 시공 시 품질관리는 발주자 측의 감리, 독립적인 검사·시험과 시공자에 의하여 종합적으로 수행한다.	2.9.2.1 시공 시 품질관리는 발주자 측의 감리, 독립적인 검사·시험과 시공자가 종합적으로 수행한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.9.2.3 내진설계구조물의 시공 전반에 대해서는 고법 제16조, 액법 제36조 또는 도법 제15조에 따른 중간검사·안전성확인 및 완성검사·시공감리를 받는다. 2.9.3 도법 시행규칙 별표 5 제2호에 따른 정압기지 및 밸브기지에 설치하는 가열설비·계량설비·정압설비에 연결된 노출배관은 지진에 대하여 안전한 구조의 지지구조물로 고정한다.	2.9.2.3 내진 설계 구조물의 시공 전반에 고법 제16조, 액법 제36조 또는 도법 제15조에 따른 중간검사·안전성 확인 및 완성검사·시공감리를 받는다. 2.9.3 도법 시행규칙 별표 5 제2호에 따른 정압기지 및 밸브기지에 설치하는 가열설비·계량설비·정압설비에 연결된 노출 배관은 지진에 안전한 구조의 지지구조물로 고정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.9.4.1 내진성능확인은 1.5에 따른 경과조치에도 불구하고 2.1에 따른 대상시설에 대하여 적용한다.	2.9.4.1 내진성능 확인은 1.5에 따른 경과조치에도 불구하고 2.1에 따른 대상 시설에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.9.4.3 내진성능확인 결과는 소요역량과 공급역량을 비교하여 소요역량에 비하여 공급역량이 큰 경우 내진성능을 확보하고 있는 것으로 판정한다.	2.9.4.3 내진성능 확인 결과는 소요 역량에 비하여 공급 역량이 큰 경우 내진성능을 확보하고 있는 것으로 판정한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 의미 중복 표현 개선
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체