KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1. 일반사항 1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 가스시설과 지상 가스배관의 내진 설계에 적용한다.	---- 1.1 ---- ------------------------------------------------------------------------ , 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 “수소법”이라 한다)----------------------------.	∘ 적용범위에 수소법 추가
2.1 적용 대상 지진으로부터 가스설비를 보호하기 위하여 다음에 해당하는 가스설비와 지상배관을 시공하는 때에는 내진 설계를 한다. 다만, 가스설비 등이 내부에 있는 건축물의 경우에는 내부 가스설비 등의 내진등급이 요구하는 이상의 내진 성능을 확보할 수 있도록 내진 설계를 한다. 2.1.1 고법 적용 대상 시설 2.1.1.1 ~ 2.1.1.6 <생 략> 2.1.2 액법 적용 대상 시설 2.1.2.1 3톤 이상의 지상 저장탱크 <신 설> 2.1.2.2 2.1.2.1에 따른 시설의 지지구조물 및 기초와 이들의 연결부 <신 설> 2.1.3 도법 적용 대상 시설 2.1.3.1 ~ 2.1.3.7 <생 략> <신 설>	2.1 ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.1.1 --------- 2.1.1.1 ~ 2.1.1.6 <현행과 같음> 2.1.2 --------- 2.1.2.1 --------------- 2.1.2.2 지상에 설치되는 액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관(사용자 공급관과 내관은 제외한다) 2.1.2.3 2.1.2.1 및 2.1.2.2에 ------------------- 2.1.2.4 액화석유가스 배관망공급사업자의 철근콘크리트 구조의 정압기실. 다만, 캐비닛 및 매몰형은 제외한다. 2.1.3 ------- 2.1.3.1 ~ 2.1.3.7 <현행과 같음> 2.1.4 수소법 적용 대상 시설 2.1.4.1 설비 중량 5톤 이상인 수소저장설비와 수소저장설비의 지지구조물 및 기초	∘ 액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관(KGS FS334)의 배관 내진설계대상 추가 ∘ 항목번호 및 인용번호 수정 ∘ 액화석유가스 배관망공급사업자의 철근콘크리트 구조의 정압기(KGS FS333)실 내진설계대상 추가 ∘ 수소연료사용시설(KGS FU671)의 수소저장설비와 수소저장설비의 지지구조물 및 기초 내진설계대상 추가