KGS GC204(매설 가스배관 내진설계 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 매설 가스배관 내진설계에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 및 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 적용을 받는 매설 가스배관 내진 설계에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.9 “내진성능확인” 이란 지진으로부터 가스 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 시설물이 지진의 영향으로부터 안전한 구조인지를 확인하는 것을 말한다.	1.3.9 “내진성능 확인” 이란 지진의 영향으로부터 가스 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 시설물이 안전한 구조인지를 확인하는 것을 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
1.4 기준의 준용 고법에 따른 배관 중 내진설계 적용 대상에 해당되는 고압가스배관에 대하여는 이 기준의 도시가스배관을 고압가스배관으로 본다.	1.4 기준의 준용 고법에 따른 배관 중 내진 설계 적용 대상에 해당되는 고압가스 배관은 이 기준의 도시가스 배관을 고압가스 배관으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.4.1.4 연약지반 상에 중요 구조물이 설치될 경우에는 적절한 부지 특성 평가기법을 적용하여 해당부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.	2.4.1.4 연약지반에 중요 구조물을 설치할 경우에는 적절한 부지 특성 평가 기법을 적용하여 해당 부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.4.3.1 지진구역은 표2.4.3.1과 같이 지진구역 I 및 지진구역 II의 두 개의 지진구역으로 구분한다. 재현주기가 500년인 지진의 암반지반(S1지반)에서의 각 지진구역에서의 지진구역계수(Z)는 다음과 같다.	2.4.3.1 지진 구역은 표 2.3.3과 같이 지진 구역 I 및 지진 구역 II의 두 지진 구역으로 구분한다. 재현 주기가 500년인 지진의 암반지반(S1지반)에서 각 지진 구역에서의 지진구역계수(Z)는 다음과 같다.	ㅇ 항목번호 오류 수정
2.4.3.2 재현주기가 500년인 지진을 기준으로 하여, 재현주기가 다른 지진의 최대지반가속도를 상대적 비율로 나타내는 계수인 위험도 계수(I)는 표 2.4.3.2와 같다.	2.4.3.2 재현 주기가 500년인 지진을 기준으로, 재현 주기가 다른 지진의 최대 지반 가속도를 상대적 비율로 나타내는 계수인 위험도 계수(I)는 표 2.3.4와 같다.	ㅇ 항목번호 오류 수정
2.4.4.2 행정구역에 의한 방법으로 재현주기에 따른 유효수평지반가속도(S)를 결정할 때는 지진구역계수(Z)에 각 재현주기의 위험도계수(I)를 곱하여 다음 계산식으로 결정한다.	2.4.4.2 행정구역을 바탕으로 재현 주기에 따른 유효수평지반 가속도(S)를 결정할 때는 지진 구역 계수(Z)에 각 재현 주기의 위험도 계수(I)를 곱하여 다음 계산식로 결정한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.4.6.1.1 암반지반의 표준설계응답스펙트럼 (1) 암반지반인 S1 지반의 5 % 감쇠비에 대한 수평 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 2.4.6.1.1(1)과 표 2.4.6.1.1(1)로 정의된다.	2.4.6.1.1 암반지반의 표준설계응답스펙트럼 (1) 암반지반인 S1 지반의 5 % 감쇠비에 대한 수평 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 2.4.6.1.1(1)과 표 2.4.6.1.1(1)로 정의한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력으로부터 서로 다른 감쇠비에 대한 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단에 의해 암반지반에 대해 적용될 수 있는 표 2.4.6.1.1(3)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.	(3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도 시간 이력에서 서로 다른 감쇠비의 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단으로 암반지반에 적용될 수 있는 표 2.4.6.1.1(3)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.4.6.2 지표면의 한 점에서 지반운동은 파워스펙트럼으로 정의된 랜덤 프로세스(Random Process)로 표현할 수 있다. 파워스펙트럼은 2.4.6.1.1과 2.4.6.1.2에서 규정한 표준설계응답스펙트럼과 일관성을 유지한다.	2.4.6.2 지표면의 한 점에서 지반운동은 파워스펙트럼으로 정의한 랜덤 프로세스(random process)로 표현할 수 있다. 파워스펙트럼은 2.4.6.1.1과 2.4.6.1.2에서 규정한 표준설계응답스펙트럼과 일관성을 유지한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.4.6.3.3 설계지반운동 시간이력은 암반지반에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.	2.4.6.3.3 설계지반운동 시간 이력은 암반지반의 시간 이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.4.6.4.1 실제 기록된 지진 지반운동을 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 수정하거나 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 인공적으로 합성하여 생성한다.	2.4.6.4.1 실제 기록된 지진 지반운동을 표준설계응답스펙트럼에 부합하도록 수정하거나 표준설계응답스펙트럼에 부합하도록 인공적으로 합성하여 생성한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.5.1.1 배관은 지반운동에 의해 국부적으로 선형거동한계를 초과할 수 있으나 전체적으로는 탄성에 준하는 거동을 하고, 정상적인 기능수행이 가능한 것으로 한다.	2.5.1.1 배관은 지반운동으로 국부적으로 선형거동 한계가 초과될 수 있으나, 전체적으로는 탄성에 준하는 거동을 하고, 정상적인 기능 수행이 가능한 것으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.5.2.1 배관은 지반운동에 의해 소성영역 안에서 거동하는 것은 허용하나, 가스가 누출될 수 있을 정도의 구조적 손상이 발생하지 아니하는 것으로 한다. 2.5.2.2 지반의 영구변형은 가스가 누출될 수 있을 정도의 손상을 유발시키지 않도록 허용한도를 초과하지 아니하는 것으로 한다. 2.4.2.3 배관이 설치된 지반은 지진 시 액상화, 단층작용, 사면활동 등이 발생하지 아니하도록 하고, 이들이 발생하더라도 가스누출이 발생하지 아니하도록 설치한다.	2.5.2.1 배관은 지반운동으로 소성 영역 안에서 거동하는 것은 허용되나, 가스가 누출될 수 있을 정도의 구조적 손상이 발생하지 않는 것으로 한다. 2.5.2.2 지반의 영구 변형은 가스가 누출될 수 있을 정도의 손상을 유발하지 않도록 허용 한도를 초과하지 않는 것으로 한다. 2.4.2.3 배관이 설치된 지반은 지진 시 액상화, 단층작용, 사면활동 등이 발생하지 않도록 하고, 이들이 발생하더라도 가스 누출이 발생하지 않도록 설치한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.6.2.4 배관이 부설되는 노선상의 지반에 액상화 현상, 사면활동 등의 발생우려가 있는 경우 지반 안정성에 대한 조사를 실시한다.	2.6.2.4 배관이 부설되는 노선상의 지반에 액상화 현상, 사면활동 등의 발생 우려가 있는 경우 지반 안정성 조사를 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.4 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진설계를 할 때에는 지진재해로 부터 피해가 없도록 다음 사항을 고려한다. 2.6.4.1 배관은 지진파에 따라 발생하는 지반진동에 대하여 내진 성능 요구조건을 만족하도록 설계한다. 2.6.4.2 지진으로 인한 사면붕괴, 액상화 등의 지반 파괴에 따른 영구변형에 대하여 내진성능 요구조건에 만족하도록 설계한다.	2.6.4 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 내진 설계를 할 때에는 지진 재해에 피해가 없도록 다음 사항을 고려한다. 2.6.4.1 배관은 지진파에 따라 발생하는 지반 진동에 내진성능 요구 조건을 만족하도록 설계한다. 2.6.4.2 지진으로 인한 사면 붕괴, 액상화 등의 지반 파괴에 따른 영구 변형은 내진성능 요구 조건에 만족하도록 설계한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.5 내진설계 시 고압가스배관 및 도시가스배관의 재료 및 이음매는 다음 기준에 따른다.	2.6.5 내진 설계 시 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 재료와 이음매는 다음 기준에 따른다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.6.8.2 안전여유는 설계지진동에 따라 배관에 발생하는 응력과 변위를 구하고 허용치와 비교하여 제공될 수 있고, 설계방법에 따라서 하중계수 및 강도감소계수가 도입된 설계법에 의해 안전여유가 결정될 수도 있다.	2.6.8.2 안전 여유는 설계지진동에 따라 배관에 발생하는 응력과 변위를 구하고 허용치와 비교하여 제공될 수 있고, 하중계수 및 강도감소계수가 도입된 설계법에 따라 결정될 수도 있다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.6.8.4 지진 시 배관의 성능 만족 여부는 지진응답해석, 소 모형시험(Scale Model Test) 또는 원형시험(Prototype Test) 방법에 따라 평가할 수 있다.	2.6.8.4 지진 시 배관의 성능 만족 여부는 지진응답해석, 소 모형시험(scale model test) 또는 원형시험(prototype test) 방법에 따라 평가할 수 있다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.8.1 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진 설계에 대한 적합 여부는 다음 기준에 따라 검토한다.	2.8.1 고압가스 배관 및 도시가스 배관의 내진 설계 적합 여부는 다음 기준에 따라 검토한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.1.1 내진 설계된 내진설계구조물이 내진성능수준을 달성할 수 있는지 여부는 기술검토 또는 안전성향상계획서 심사결과에 따른다. 2.8.1.2 내진 설계 검토는 개념설계, 기본설계, 실시설계 등 각 단계에 대하여 실시한다.	2.8.1.1 내진 설계된 내진 설계 구조물이 내진성능 수준을 달성할 수 있는지는 기술 검토 또는 안전성 향상 계획서 심사 결과에 따른다. 2.8.1.2 내진 설계 검토는 개념 설계, 기본 설계, 실시 설계 등 각 단계에 실시한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.1 시공 시 품질관리는 발주자 측의 감리, 독립적인 검사ㆍ시험과 시공자에 의하여 종합적으로 수행한다.	2.8.2.1 시공 시 품질관리는 발주자 측의 감리, 독립적인 검사ㆍ시험과 시공자가 종합적으로 수행한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.3.1 내진성능확인은 1.5에 따른 경과조치에도 불구하고 1.1에 따른 대상시설에 대하여 적용한다.	2.8.3.1 내진성능 확인은 1.5에 따른 경과조치에도 불구하고 1.1에 따른 대상 시설에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.3.3 내진성능확인 결과는 소요역량과 공급역량을 비교하여 소요역량에 비하여 공급역량이 큰 경우 내진성능을 확보하고 있는 것으로 판정한다.	2.8.3.3 내진성능 확인 결과는 소요 역량에 비하여 공급 역량이 큰 경우 내진성능을 확보하고 있는 것으로 판정한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체