KGS GC206(고압가스 운반 등의 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제22조제1항에 따라 고압가스의 양도·양수·운반 또는 휴대에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제22조제1항에 따라 고압가스의 양도·양수·운반 또는 휴대에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.4.1 운반차량 적재함 보강에 관한 경과 조치 2000년 1월 1일 이전에 등록된 적재능력 1톤 이하의 차량에 대하여는 2.1.1.1.1 중 적재함 보강에 관한 기준을 적용하지 아니한다.	1.4.1 운반차량 적재함 보강에 관한 경과 조치 2000년 1월 1일 이전에 등록된 적재능력 1톤 이하의 차량에는 2.1.1.1.1 중 적재함 보강에 관한 기준을 적용하지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(1) 적재함은 적재할 충전용기 최대높이의 3/5 이상까지 SS400 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 재질(가로·세로·두께가 75×40×5 ㎜ 이상인 ㄷ 형강 또는 호칭지름·두께가 50×3.2 ㎜ 이상의 강관)로 보강하여 용기고정이 용이하도록 한다.	(1) 적재함은 적재할 충전용기 최대 높이의 3/5 이상까지 SS400 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 재질[가로·세로·두께가 (75 × 40 × 5 )㎜ 이상인 ‘ㄷ’자형 형강 또는 호칭지름·두께가 (50 × 3.2) ㎜ 이상의 강관]로 보강하여 용기 고정이 용이하도록 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 수정
2.1.1.2.2 경계표지 크기의 가로 치수는 차체 폭의 30 % 이상, 세로 치수는 가로치수의 20 % 이상으로 된 직사각형으로 하고 문자는 KS M 5334(발광도료) 또는 KS T 3507(산업 및 교통 안전용 재귀 반사시트)를 사용하고, 삼각기는 적색바탕에 글자색은 황색, 경계표지는 적색글씨로 표시한다. 다만, 차량구조상 정사각형 이나 이에 가까운 형상으로 표시하여야 할 경우에는 그 면적을 600 ㎠ 이상으로 한다.	2.1.1.2.2 경계표지 크기의 가로 치수는 차체 폭의 30 % 이상, 세로 치수는 가로 치수의 20 % 이상으로 된 직사각형으로 하고, 문자는 KS M 5334(발광도료) 또는 KS T 3507(산업 및 교통 안전용 재귀 반사시트)를 사용하고, 삼각기는 적색 바탕에 황색 글자, 경계표지는 적색글씨로 표시한다. 다만, 차량 구조상 정사각형이나 이에 가까운 형상으로 표시하여야 할 경우에는 그 면적을 600 ㎠ 이상으로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.1.1.2.4 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2 및 2.1.1.2.3에 불구하고 다음 차량의 경우에는 경계표지와 위험을 알리는 도형 및 전화번호를 표시하지 아니 할 수 있다. (1) 소방차·구급차종·레카차·경비차 및 그 밖의 긴급사태가 발생한 경우에 사용하는 차량이 긴급 시에 사용하기 위한 충전용기만을 적재한 경우 (2) 냉동차·활어운반차 등이 이동 중에 소비하기 위한 충전용기만을 적재한 경우 (3) 타이어의 가압용으로 자동차의 비품으로서 판매하는 용기(플로르카본, CO₂가스 그 밖의 불활성가스를 충전한 것에 한한다)만을 적재한 경우 (4) 해당 차량의 장비로서 적재하는 소화기만을 적재한 경우	2.1.1.2.4 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2 및 2.1.1.2.3에도 불구하고 다음 차량의 경우에는 경계표지와 위험을 알리는 도형 및 전화번호를 표시하지 않을 수 있다. (1) 소방차·구급차종·레커차·경비차 및 그 밖의 긴급사태가 발생한 경우에 사용하는 차량이 긴급 시에 사용하기 위한 충전용기만을 적재한 경우 (2) 냉동차·활어 운반차 등이 이동 중에 소비하기 위한 충전용기만을 적재한 경우 (3) 타이어의 가압용으로, 자동차 비품으로 판매하는 용기(플로르카본, CO₂가스, 그 밖의 불활성가스를 충전한 것에 한정한다)만을 적재한 경우 (4) 해당 차량의 장비로 소화기만을 적재한 경우	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
(5) 충전용기를 차량에 적재할 때에는 차량운행 중의 동요로 인하여 용기가 충돌하지 아니하도록 고무링을 씌우거나 적재함에 넣어 세워서 적재한다. 다만, 압축가스의 충전용기 중 그 형태 및 운반차량의 구조상 세워서 적재하기 곤란한 때에는 적재함 높이 이내로 눕혀서 적재할 수 있다.	(5) 충전용기를 차량에 적재할 때에는 차량 운행 중의 동요로 용기가 충돌하지 않도록 고무링을 씌우거나 적재함에 넣어 세워서 적재한다. 다만, 압축가스의 충전용기 중 그 형태 및 운반차량의 구조상 세워서 적재하기 곤란한 때에는 적재함 높이 이내로 눕혀서 적재할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(7) 충전용기 등은 짐이 무너지거나, 떨어지거나 차량의 충돌 등으로 인한 충격과 밸브의 손상 등을 방지하기 위하여 차량의 짐받이에 바싹대고 로프, 짐을 조이는 공구 또는 그물 등(이하"로프등"이라 한다)을 사용하여 확실하게 묶어서 적재하며, 운반차량 뒷면에는 두께가 5 ㎜ 이상, 폭 100 ㎜ 이상의 범퍼(SS400 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 강재를 사용한 것에만 적용한다. 이하 같다) 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 완충장치를 설치한다.	(7) 충전용기 등은 짐이 무너짐, 떨어짐 또는 차량의 충돌 등으로 인한 충격과 밸브의 손상 등을 방지하기 위하여 차량의 짐받이에 바짝 대고 로프, 짐을 조이는 공구 또는 그물 등(이하 "로프 등"이라 한다)을 사용하여 확실하게 묶어서 적재하며, 운반차량 뒷면에는 두께가 5 ㎜ 이상, 폭 100 ㎜ 이상의 범퍼(SS400 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 강재를 사용한 것에만 적용한다. 이하 같다) 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 완충장치를 설치한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
(9) 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일 차량적재함에 운반하지 아니한다. (10) 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착시켜 밸브의 손상을 방지하는 조치를 한 후 차량에 싣고 운반한다.	(9) 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일 차량 적재함에 운반하지 않는다. (10) 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착하여 밸브의 손상을 방지하는 조치를 한 후 차량에 싣고 운반한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.1.3 운반책임자 동승 표 2.1.3에 정하는 기준 이상의 독성가스를 차량에 적재하여 운반하는 때에는 운전자 외에 한국가스안전공사에서 실시하는 운반에 관한 소정의 교육을 이수한 자, 안전관리책임자 또는 안전관리원 자격을 가진 자(이하 "운반책임자"라 한다)를 동승시켜 운반에 대한 감독 또는 지원을 하도록 한다. 다만, 운전자가 운반책임자의 자격을 가진 경우에는 운반책임자의 자격이 없는 자를 동승시킬 수 있다.	2.1.3 운반 책임자 동승 표 2.1.3에 정하는 기준 이상의 독성가스를 차량에 적재하여 운반하는 때에는 운전자 외에 한국가스안전공사에서 실시하는 운반에 관한 소정의 교육을 이수한 자, 안전관리책임자 또는 안전관리원 자격을 가진 자(이하 "운반 책임자"라 한다)가 동승하여 운반에 대한 감독 또는 지원을 하도록 한다. 다만, 운전자가 운반 책임자의 자격을 가진 경우에는 운반 책임자의 자격이 없는 자가 동승할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.1.4.2.8 고압가스를 적재하여 운반하는 차량은 차량의 고장, 교통사정, 운반책임자 또는 운전자의 휴식 등 부득이한 경우를 제외하고는 장시간 정차해서는 않되며, 운반책임자와 운전자는 동시에 차량에서 이탈하지 아니한다.	2.1.4.2.8 고압가스를 적재하여 운반하는 차량은 차량의 고장, 교통 사정, 운반 책임자 또는 운전자의 휴식 등 부득이한 경우를 제외하고는 장시간 정차해서는 안 되며, 운반 책임자와 운전자는 동시에 차량에서 이탈하지 않아야 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.1.4.2.10 고압가스를 운반하는 자는 그 충전용기를 수요자에게 인도하는 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하며, 운반도중 보관하는 때에는 안전한 장소에 보관·관리한다.	2.1.4.2.10 고압가스를 운반하는 자는 그 충전용기를 수요자에게 인도할 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하며, 운반 도중 보관하는 때에는 안전한 장소에 보관·관리한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.1.4.3.2 충전용기 등을 적재한 차량의 주정차시는 가능한 한 언덕길 등 경사진 곳을 피하며, 엔진을 정지시킨 다음 주차 브레이크를 걸어 놓고 반드시 차바퀴를 고정목으로 고정시키다.	2.1.4.3.2 충전용기 등을 적재한 차량의 주정차 시는 가능한 한 언덕길 등 경사진 곳을 피하며, 엔진을 정지한 다음 주차 브레이크를 걸어 놓고 반드시 바퀴를 고정목으로 고정한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.1.4.3.3 충전용기 등을 적재한 차량은 제1종 보호시설에서 15 m 이상 떨어지고, 제2종보호시설이 밀집되어 있는 지역과 육교 및 고가차도 등의 아래 또는 부근은 피하며, 주위의 교통장애, 화기 등이 없는 안전한 장소에 주정차한다. 또한, 차량의 고장, 교통사정 또는 운반책임자 운전자의 휴식, 식사 등 부득이한 경우를 제외하고는 그 차량에서 동시에 이탈하지 아니하며, 동시에 이탈할 경우에는 차량이 쉽게 보이는 장소에 주차한다.	2.1.4.3.3 충전용기 등을 적재한 차량은 제1종 보호시설에서 15 m 이상 떨어뜨리고, 제2종보호시설이 밀집되어 있는 지역과 육교 및 고가차도 등의 아래 또는 부근은 피하며, 주위의 교통장애, 화기 등이 없는 안전한 장소에 주정차한다. 또한, 차량의 고장, 교통사정 또는 운반 책임자 운전자의 휴식, 식사 등 부득이한 경우를 제외하고는 그 차량에서 동시에 이탈하지 않으며, 동시에 이탈할 경우에는 차량이 쉽게 보이는 장소에 주차한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.1.4.3..4 차량의 고장 등으로 인하여 정차하는 경우는 적색표지판 등을 설치하여 다른 차와의 충돌을 피하기 위한 조치를 한다.	2.1.4.3..4 차량의 고장 등으로 정차하는 경우는 적색 표지판 등을 설치하여 다른 차와의 충돌 방지를 위한 조치를 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.1.5.1.3 충전용기 등을 적재한 경우는 짐을 내릴 때의 주의사항	2.1.5.1.3 충전용기 등을 적재한 경우는 짐을 내릴 때의 주의사항	ㅇ 글자체 편집 오류 수정
(2-4) 독성가스가 누출한 경우에는 가스를 제독한다. (2-5) 부근에 있는 사람을 대피시키고, 동행인은 교통통제를 하여 출입을 금지시킨다.	(2-4) 독성가스가 누출된 경우에는 가스를 제독한다. (2-5) 부근에 있는 사람을 대피시키고, 동행인은 교통통제를 하여 출입을 금지한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.2.1.2 경계표지 설치 충전용기 등을 차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 차량의 앞뒤 보기 쉬운 곳에 각각 붉은 글씨로 "위험고압가스"라는 경계표시와 상호, 전화번호, 운반기준 위반행위를 신고할 수 있는 허가ㆍ신고 또는 등록관청의 전화번호 등이 표시된 안내문을 부착하며, 그 밖에 사항은 2.1.1.2를 따른다. 다만, 다음의 경우에는 각각 규정된 바를 따른다.	2.2.1.2 경계표지 설치 충전용기 등을 차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 차량 앞뒤의 보기 쉬운 곳에 각각 붉은 글씨로 "위험고압가스"라는 경계표시와 상호, 전화번호, 운반 기준 위반행위를 신고할 수 있는 허가ㆍ신고 또는 등록관청의 전화번호 등이 표시된 안내문을 부착하며, 그 밖에 사항은 2.1.1.2를 따른다. 다만, 다음의 경우에는 각각 규정된 바를 따른다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.2.1.3 보호장비 휴대 가연성가스 또는 산소를 운반하는 차량에는 다음기준에 따라 소화설비 및 재해발생방지를 위한 응급조치에 필요한 자재 및 공구 등을 휴대하고, 매월 1회 이상 점검하여 항상 정상적인 상태로 유지한다.(접합용기 또는 납붙임용기에 충전하여 포장한 것을 포함한다. 이하 같다)	2.2.1.3 보호장비 휴대 가연성가스 또는 산소를 운반하는 차량에는 다음 기준에 따라 소화설비와 재해 발생 방지를 위한 응급조치에 필요한 자재 및 공구 등을 휴대하고, 매월 1회 이상 점검하여 항상 정상적인 상태로 유지한다.(접합용기 또는 납붙임용기에 충전하여 포장한 것을 포함한다. 이하 같다)	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.2.2.1.3 납붙임용기와 접합용기에 고압가스를 충전하여 차량에 적재할 때에는 포장상자(외부의 압력 또는 충격에 의하여 그 용기등에 홈이나 찌그러짐 등이 발생되지 않도록 만들어진 상자를 말한다)의 외면에 가스의 종류ㆍ용도 및 위급 시 주의사항을 적은 것만 적재하고, 그 용기의 이탈을 막을 수 있도록 보호망을 적재함 위에 씌운다.	2.2.2.1.3 납붙임용기와 접합용기에 고압가스를 충전하여 차량에 적재할 때에는 포장 상자(외부의 압력 또는 충격으로 그 용기 등에 홈이나 찌그러짐 등이 발생되지 않도록 만들어진 상자를 말한다)의 외면에 가스의 종류ㆍ용도 및 위급 시 주의사항을 적은 것만 적재하고, 그 용기의 이탈을 막을 수 있도록 보호망을 적재함 위에 씌운다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.2.2.1.6 충전용기와 「위험물 안전관리법」제2조제1항제1호에서 정하는 위험물과는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니한다.	2.2.2.1.6 충전용기와 「위험물 안전관리법」제2조제1항제1호에서 정하는 위험물은 동일 차량에 적재하여 운반하지 않는다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.1.1.1 내용적 제한 가연성가스(액화석유가스를 제외한다)나 산소 탱크의 내용적은 1만8천 L, 독성가스(액화암모니아를 제외한다)의 탱크 내용적은 1만2천 L를 초과하지 아니한다. 다만, 철도차량 또는 견인되어 운반되는 차량에 고정하여 운반하는 탱크의 경우에는 그러하지 아니하다.	3.1.1.1.1 내용적 제한 가연성가스(액화석유가스는 제외한다)나 산소 탱크의 내용적은 1만8천 L, 독성가스(액화암모니아는 제외한다)의 탱크 내용적은 1만2천 L를 초과하지 않아야 한다. 다만, 철도차량 또는 견인되어 운반되는 차량에 고정하여 운반하는 탱크의 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
(2) 후부취출식탱크 외의 탱크는 후면과 차량의 뒷범퍼와의 수평거리가 30 ㎝ 이상이 되도록 탱크를 차량에 고정시킨다. (3) 탱크주밸브·긴급차단장치에 속하는 밸브 그 밖의 중요한 부속품이 돌출된 저장탱크는 그 부속품을 차량의 좌측면이 아닌 곳에 설치한 단단한 조작상자 내에 설치한다. 이 경우 조작상자와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 20 ㎝ 이상 이격한다.	(2) 후부취출식탱크 외의 탱크는 후면과 차량의 뒷범퍼와의 수평거리가 0.3 m 이상이 되도록 탱크를 차량에 고정한다. (3) 탱크주밸브·긴급차단장치에 속하는 밸브, 그 밖의 중요한 부속품이 돌출된 저장탱크는 그 부속품을 차량의 좌측면이 아닌 곳에 설치된 단단한 조작상자 내에 설치한다. 이 경우 조작상자와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 0.2 m 이상 이격한다.	ㅇ SI 단위 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.1.1.1.7 밸브·콕 개폐 표시 탱크에 설치한 밸브나 콕(조작스위치로 그 밸브나 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치)에는 개폐방향과 개폐상태를 외부에서 쉽게 식별하기 위한 표시 등을 한다.	3.1.1.1.7 밸브·콕 개폐 표시 탱크에 설치한 밸브나 콕(조작스위치로 그 밸브나 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치)에는 개폐 방향과 개폐 상태를 외부에서 쉽게 식별할 수 있도록 표시 등을 한다	ㅇ 단어 선택 오류 수정
3.1.1.1.9 폭발방지장치 설치 (1) 3.1.3의 단서에 따라 운반책임자 동승을 제외하고자 하는 액화석유가스용 차량에 고정된 탱크(이하 3.1.1.1.9에서 탱크”라 한다)에는 그 탱크의 외벽이 화염으로 인하여 국부적으로 가열될 경우 그 탱크 벽면의 열을 신속히 흡수·분산시킴으로서 탱크 벽면의 국부적인 온도상승으로 인한 탱크의 파열을 방지하기 위하여 탱크 내 벽에 다공성 벌집형 알루미늄합금박판(이하 “폭발방지제”라 한다)을 설치하며 이 경우 폭발방지제와 그 지지구조물은 다음 기준을 따른다.	3.1.1.1.9 폭발방지장치 설치 (1) 3.1.3의 단서에 따라 운반 책임자 동승을 제외하고자 하는 액화석유가스용 차량에 고정된 탱크(이하 3.1.1.1.9에서 탱크”라 한다)에는 그 탱크의 외벽이 화염으로 인하여 국부적으로 가열될 경우 그 탱크 벽면의 열을 신속히 흡수·분산함으로써 탱크 벽면의 국부적인 온도 상승으로 인한 탱크의 파열을 방지하기 위하여 탱크 내 벽에 다공성 벌집형 알루미늄 합금 박판(이하 “폭발방지제”라 한다)을 설치하며 이 경우 폭발방지제와 그 지지구조물은 다음 기준을 따른다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
(1-2-1) 후프링의 재질은 탱크의 재질과 같거나 이와 동등 이상의 것으로서 액화석유가스에 대하여 내식성을 가지며 열적 성질이 탱크동체의 재질과 유사한 것으로 한다. (1-2-2) 지지봉은 KS D 3507(배관용탄소강관)에 적합한 것(최저 인장강도 294 N/㎟)으로 한다. (1-2-3) 그 밖의 지지구조물 부품의 재질은 안전확보상 충분히 기계적강도 및 액화석유가스에 대한 내식성을 가지는 것으로 한다.	(1-2-1) 후프링의 재질은 탱크의 재질과 같거나 이와 동등 이상의 것으로서, 액화석유가스에 내식성을 가지며 열적 성질이 탱크 동체의 재질과 유사한 것으로 한다. (1-2-2) 지지봉은 KS D 3507(배관용 탄소 강관)에 적합한 것(최저 인장강도 294 N/㎟)으로 한다. (1-2-3) 그 밖의 지지구조물 부품의 재질은 안전 확보상 충분히 기계적 강도 및 액화석유가스에 내식성을 가지는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
I : 보강링(Stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성모우멘트로써 다음 식에 따라 계산한 값(㎜4)	I : 보강링(stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성모멘트로서 다음 식에 따라 계산한 값(㎜4)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
8) 폭발방지장치의 지지구조물에 대하여는 필요에 따라 부식방지조치를 한다. (9) 탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발방지 장치의 안전성에 대하여 검토한다.	(8) 폭발방지장치의 지지구조물에는 필요에 따라 부식방지조치를 한다. (9) 탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발방지장치의 안전성을 검토한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.1.4.1.1 차량 점검 점검을 능률적으로 실시하기 위해서는 같은 위치에서 점검이 가능한 부분에 대하여 점검을 모두 마치도록 하며, 왔다 갔다 하거나 도중에 마쳐서는 아니 된다.	3.1.4.1.1 차량 점검 점검을 능률적으로 실시하기 위해서는 같은 위치에서 점검이 가능한 부분의 점검을 모두 마치도록 하며, 왔다 갔다 하거나 도중에 마쳐서는 안 된다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.4.2.10 철도 건널목을 통과하는 경우는 건널목 앞에서 일단 정차하고 열차가 지나가는 지 여부를 확인하여 건널목 위에 차가 정지하지 아니하도록 통과하고, 특히 야간의 강우(降雨), 짙은 안개, 적설(積雪)의 경우 또한 건널목위에 사람이 많이 지나갈 때는 차를 안전하게 운행할 수 있는가를 생각하고 통과한다.	3.1.4.2.10 철도 건널목을 통과하는 경우는 건널목 앞에서 일단 정차하여 열차가 지나가는지를 확인한 후 건널목 위에 차가 정지하지 않도록 통과한다. 특히 야간의 강우(降雨), 짙은 안개, 적설(積雪)의 경우 또한 건널목 위에 사람이 많이 지나갈 때는 차를 안전하게 운행할 수 있는가 생각하고 통과한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.1.4.2.14 태양의 직사광선을 받아 가스의 온도가 40 ℃를 초과할 경우가 있으므로 장시간 운행하는 경우에는 가스의 온도상승에 주의한다. 가스의 온도가 40 ℃를 초과할 우려가 있을 때는 도중에 급유소등을 이용하여 탱크에 물을 뿌려 냉각시키고 또한 노상에 주차할 경우는 직사광선을 받지 아니하도록 그늘에 주차시키든가, 탱크에 덮개를 씌우는 등의 조치를 한다. 다만, 저온 및 초저온탱크의 경우에는 그러하지 아니하다.	3.1.4.2.14 태양의 직사광선을 받아 가스의 온도가 40 ℃를 초과할 경우가 있으므로 장시간 운행하는 경우에는 가스의 온도 상승에 주의한다. 가스의 온도가 40 ℃를 초과할 우려가 있을 때는 도중에 급유소 등을 이용하여 탱크에 물을 뿌려 냉각하고 또한 노상에 주차할 경우는 직사광선을 받지 않도록 그늘에 주차하거나, 탱크에 덮개를 씌우는 등의 조치를 한다. 다만, 저온 및 초저온탱크의 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.1.4.2.19 고압가스를 운반하는 자는 그 고압가스를 수요자에게 인도하는 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하며, 고압가스를 보관하는 때에는 안전한 장소에 보관·관리한다.	3.1.4.2.19 고압가스를 운반하는 자는 그 고압가스를 수요자에게 인도할 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하며, 고압가스를 보관할 때에는 안전한 장소에 보관·관리한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
(3) 부속품 등의 보울트 연결상태가 양호하도록 한다.	(3) 부속품 등의 볼트 연결 상태가 양호하도록 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.2.1.1.3 밸브·콕 개폐 표시 용기에 설치한 밸브나 콕(조작스위치로 그 밸브나 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치)에는 개폐방향과 개폐상태를 외부에서 쉽게 식별하기 위한 표시 등을 한다.	3.2.1.1.3 밸브·콕 개폐 표시 용기에 설치한 밸브나 콕(조작스위치로 그 밸브나 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치)에는 개폐 방향과 개폐 상태를 외부에서 쉽게 식별할 수 있도록 표시 등을 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체