KGS GC206(고압가스 운반 등의 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3. 차량에 고정된 탱크 등 및 용기에 의한 가스 운반 등 기준

3.1 차량에 고정된 탱크에 의한 운반 기준

3.1.1 <생 략>

3.1.2 이입 및 이송 작업

3.1.2.1 ~ 3.1.2.2 <생 략>

3.1.2.3 액화도시가스 선박 충전 작업

액화도시가스를 연료로 사용하는 선박에 충전 작업을 할 경우에는 안전관리자(액화도시가스 선박 충전시설에 선임된 안전관리자를 말한다. 이하 3.1.2.3에서 같다)가 다음 기준에 따른 조치를 한다. <단서 신설>

3. -------------------------------

3.1 ------------------

3.1.1 <현행과 같음>

3.1.2 --------

3.1.2.1 ~ 3.1.2.2 <현행과 같음>

3.1.2.3 ---------------

------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------- 다만, 액화도시가스 선박 충전시설이 안전관리책임자의 선임 대상에 해당하지 않는 경우에는 운반책임자(운반책임자가 없는 경우 차량운전자)가 다음 기준에 따른 모든 조치((18)에 따른 안전점검표의 기록은 제외한다)를 한다.

ㅇ 액화도시가스 선박 충전작업 시에 운반책임자의 안전조치 사항 기준 마련

- 동 코드 3.1.2.2 고압가스 이송작업 기준 준용

KGS  GC206 3.1.2.2 이송작업

3.1.2.2 이송작업

이송작업을 할 경우에는 차량운전자와 안전관리자(차량에 고정된 탱크로 고압가스를 공급하는 시설에 선임된 안전관리자를 말한다. 이하 3.1.2.2에서 같다)가 각각 다음 기준에 따른 조치를 한다. 다만, 고압가스를 공급받는 시설이 안전관리책임자의 선임 대상에 해당하지 않는 경우에는 차량운전자가 다음 기준에 따른 모든 조치((3-1)에 따른 안전점검 결과의 기록·보존은 제외한다)를 한다.