KGS GC207(고압가스 운반차량의 시설ㆍ기술 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.4 경과조치 1.4.1 ~ 1.4.4 <생 략> <신 설> <신 설>	1.4 경과조치 1.4.1 ~ 1.4.4 <현행과 같음> 1.4.5 차량에 고정된 용기 운반차량 보호조치에 대한 경과조치 2.3.1.6에 따른 개정 기준은 2023년 6월 30일부터 시행하며, 시행일 이전에 등록한 차량에 고정된 용기 운반차량은 이 기준에 적합한 것으로 본다. 1.4.6 차량에 고정된 용기 운반차량 과압안전장치 설치에 대한 경과조치 2.3.2.4.1에 따른 개정 기준은 2023년 4월 1일부터 시행하며, 시행일 이전에 등록한 차량에 고정된 용기 운반차량은 시행일까지 2.3.2.4.1의 개정 기준에 따른 요건을 갖추어야 한다.	ㅇ 기존 운영중인 튜브트레일러는 추가 조치를 하지 않을 수 있도록 경과조치 마련
2.3 영 제5조의4제1항제3호에 따른 차량에 고정된 2개 이상을 서로 연결한 이음매 없는 용기의 운반차량 2.3.1 용기 설치 <생 략> 2.3.1.1 ∼ 2.3.1.5 <생 략> <신 설>	2.3 ------------------ 차량에 고정된 2개 이상을 이음매가 없이 연결한 용기------ 2.3.1 ----- <현행과 같음> 2.3.1.1 ∼ 2.3.1.5 <현행과 같음> 2.3.1.6 용기 보호조치 수소를 운반하는 차량에 고정된 용기운반차량은 차량 화재 등 이상상황 발생 시 용기에 직접적으로 화염 및 방사열이 전해지는 것을 방지하기 위해 차량 타이어와 용기 사이에 방열판 또는 금속제의 흙받이(주행 중 타이어 회전으로 인한 차량 하부의 손상을 보호하기 위한 수단을 말한다) 등을 설치한다.	ㅇ 주행 중 타이어 화재 등으로 인한 영향으로부터 용기를 보호하기 위한 조치 마련
2.3.2.4 과압안전장치 등 차량에 고정된 용기 운반차량의 배관에는 다음 기준에 따라 과압안전장치, 압력계 및 긴급탈압밸브 등 필요한 설비를 설치한다. 2.3.2.4.1 과압안전장치 설치 과압안전장치는 배관 안의 압력이 허용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 허용압력 이하로 되돌릴 수 있는 적절한 용량의 것을 설치한다. <신 설>	2.3.2.4 ---------- --------- 운반차량에는 -----------------------------------------------. 2.3.2.4.1 ------------ (1) 차량에 고정된 용기의 배관에는 배관 안의 압력이 허용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 허용압력 이하로 되돌릴 수 있는 적절한 용량의 과압안전장치를 설치한다. (2) 과압안전장치(용기에 설치된 과압안전장치를 포함한다)에는 방출관을 설치하고 방출관의 방출구는 방출되는 가스가 인접한 용기 및 주변 차량 등에 영향을 미치지 않도록 상부 방향으로 방출되는 구조로 하며 빗물 등의 유입을 방지할 수 있는 조치를 한다.	ㅇ 과압안전장치에서 방출되는 가스로 인해 인접용기 및 지역에 피해가 확산하는 것을 방지하기 위한 조치 마련