KGS GC232(액화석유가스 배관망공급 시공감리 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.2 시공감리 시행 2.2.2.2 시공감리 시행 방법 2.2.2.2.3 일부 공정 시공감리 감리원은 일부공정시공감리대상 각 항목에 해당되는 공정별 감리업무를 수행하며, 일부공정시공감리 공정 중 다음과 같은 공정에 대하여는 반드시 현장에 입회한다. (1)~(4) <생 략> (4-1) 배관 길이의 30% 이상. 다만, (5-2)에 따른 비파괴 시험 공정 중 건축물 내부에 노출된 배관 및 파이프덕트 내에 설치된 배관의 비파괴시험 공정에 대한 감리는 배관 길이의 20 % 이상으로 한다. (4-2) 지정된 배관을 매설하기 직전의 공정 및 비파괴 시험 공정 2.2.3 시공감리 마무리	2.2.2 ------ 2.2.2.2 -------- 2.2.2.2.3 -------- ---------------------------------------------------------------------------------------. (1)~(4) <현행과 같음> (4-1) ---------------. --, (4-2) ------------------------------------------------------------------------------------------. (4-2) --------------------------------- 2.2.3 ------	ㅇ 오기 수정