KGS GC252(도시가스공급시설 시공감리 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.2.2 시공감리 시행 2.2.2.1 <생 략> 2.2.2.2 시공감리 시행방법 시공감리자가 실시하는 시공감리 시행방법은 다음 기준과 같다. 2.2.2.2.1 공통사항 (1) 감리원은 감리일정계획을 수립하여 감리업무를 시행한다. (2) 감리원은 현장입회 전에 기술검토서, 설계도면, 시방서, 사용재료 성적서 등을 숙지하여 공사내용을 미리 파악한다. (3) 시공현장이 기술검토서와의 일치여부를 확인한다. (4) 도시가스 공급시설 설치공사를 함에 있어 시공자로 하여금 책임감 있는 시공을 유도하고 부실시공을 근원적으로 방지하기 위하여 감리현장에서 그 공사를 시공한 공사관계자의 인적사항을 다음 기준에 따라 정확히 파악하여 기록ㆍ유지한다. (4-1) 감리원은 현장감리 시 발주처감독, 시공관리자, 현장소장, 용접원, 굴착책임자, 전기방식 설치자, 비파괴 촬영자 등의 인적사항을 파악하고 실제 근무여부를 확인한다. (4-2) 감리원은 감리 시마다 감리보고 서식에 공사관계자를 기록하고 서명 날인을 받는다.(공사관계자가 전회와 동일한 경우에는 서명 날인을 생략할 수 있다) (5) ~ (8) <생 략>	2.2.2 ------ 2.2.2.1 <현행과 같음> 2.2.2.2 --------- ------------------------- 다음과 같다. 2.2.2.2.1 ---- (1) --------------------------------. (2) -----------------------------------------------------------------. (3) ----------- 기술검토서와 일치하는지를 -----. (4) ------------------- 할 때에는 시공자에게 ------------------------------------------------------------------------------------------------. (4-1) -----------------------------용접원, PE융착원,----------------------------------------------. (4-2) ------------------------------------------------------------------------------ (5) ~ (8) <현행과 같음>	ㅇ 감리원이 현장감리 시 PE배관 융착원을 인적사항 확인 대상자에 포함 ※ 도시가스 배관시설 기준(KGS FS451, FS551) 중 시공감리 항목에서도 PE배관 융착원의 자격여부를 확인토록 규정