KGS AA331(그 밖의 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제6호 및 별표 7 제4호에 바목에 따른 배관용 밸브 중 매몰용접형 볼밸브 및 폴리에틸렌밸브를 제외한 그 밖의 배관용 밸브 중 볼밸브(액화석유가스 또는 도시가스 배관용 볼밸브만을 말하며 황동볼밸브는 제외한다. 이하“밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사기준에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제6호 및 별표 7 제4호에 바목에 따른 배관용 밸브 중 매몰 용접형 볼밸브 및 폴리에틸렌 밸브를 제외한 그 밖의 배관용 밸브 중 볼밸브(액화석유가스 또는 도시가스 배관용 볼밸브만을 말하며, 황동 볼밸브는 제외한다. 이하“밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1.1 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 16. 12. 15.>

1.3.1.1 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 16. 12. 15.>

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2의 인정기준에 따라 해당 인증마크를 받은 것 또는 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고  산업통상자원부장관이 인정한 것으로 보아 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. <개정 16. 12. 15.>

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2의 인정 기준에 따라 해당 인증마크를 받은 것 또는 공인검사기관에서 검사를 받은 것은 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관이 인정한 것으로 보아 해당 인정 기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. <개정 16. 12. 15.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.5 기준의 준용

이 기준 외에 밸브의 재료, 구조 및 치수 그 밖의 기술기준에 관하여 필요한 사항은 KS규격에 따른다.

1.5 기준의 준용

이 기준 외에 밸브의 재료, 구조 및 치수 그 밖의 기술 기준에 관한 사항은 KS규격에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.6.1.1  3.제조기술 기준에 관한 규정은 2010년 9월 30일까지 개정 기준과 종전의 기준을 함께 적용할 수 있으며, 4.3.2.2.1 (1-5)에 따른 정기품질검사의 검사 항목은 2010년 7월 1일부터 적용한다.

1.6.1.1  3.제조기술 기준에 관한 규정은 2010년 9월 30일까지의 개정 기준과 종전의 기준을 함께 적용할 수 있으며, 4.3.2.2.1 (1-5)에 따른 정기품질검사의 검사 항목은 2010년 7월 1일부터 적용한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

2.2.1 밸브를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 적합한 검사설비를 갖춘다.

2.2.1 밸브를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음 기준에 적합한 검사설비를 갖춘다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류 <개정 14. 4. 3.>

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

(2) 항온조, 정밀저울, 침적설비

(3) 내압시험설비

(4) 기밀시험설비

(5) 토크메타

(6) 3차원 측정기 등 볼의 진원도 측정기

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류 <개정 14. 4. 3.>

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수 측정설비

(2) 항온조, 정밀저울, 침적설비

(3) 내압시험설비

(4) 기밀시험설비

(5) 토크미터

(6) 3차원 측정기 등 볼의 진원도 측정기

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.2.1 밸브의 핸들을 고정시키는 너트의 재료는 내식성재료나 표면에 내식처리를 한 것으로 한다.

3.2.1 밸브의 핸들을 고정하는 너트의 재료는 내식성 재료나 표면에 내식처리를 한 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.1 KS규격 및 1.3.1.2에서 정한 인정 규격을 따르는 밸브의 몸통 두께는 당해 규격의 기준에 적합한 것으로 한다. <개정 12. 12. 28.>

3.3.1 KS규격 및 1.3.1.2에서 정한 인정 규격을 따르는 밸브의 몸통 두께는 해당 규격의 기준에 적합한 것으로 한다. <개정 12. 12. 28.>

ㅇ 한자어 순화

3.4.6 볼 진원도는 KS B 2308 또는 표 1.3.1.2에 따른 기준에 적합하여야 하고, 양쪽구멍 모서리는 모나지 아니하는 것으로 한다. <개정 16. 12. 15.>

3.4.6 볼 진원도는 KS B 2308 또는 표 1.3.1.2에 따른 기준에 적합하여야 하고, 양쪽 구멍 모서리는 모나지 않은 것으로 한다. <개정 16. 12. 15.>

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.10 관연결부는 다음에 적합한 것으로 한다. 다만, 관연결부가 외국의 국가규격이나 국제규격에 따라 제조한 것인 경우에는 그 외국의 국가규격 또는 국제규격에 적합한 것으로 한다. <개정 12. 12. 28.>

3.4.10 관 연결부는 다음에 적합한 것으로 한다. 다만, 관 연결부가 외국의 국가규격이나 국제규격에 따라 제조된 것인 경우에는 그 외국의 국가규격 또는 국제규격에 적합한 것으로 한다. <개정 12. 12. 28.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.17 금속재의 시트 및 시트링을 몸통에 부착할 경우에는 나사나 용접 등에 의해 부착하고 사용중 헐거워지거나 빠지지 아니하는 것으로 하며, 비금속시트인 경우에도 사용중 헐거워지지 않도록 한다. <신설 10. 4. 29.>

3.4.17 금속재의 시트 및 시트링을 몸통에 부착할 경우에는 나사나 용접 등으로 부착하고 사용 중 헐거워지거나 빠지지 않는 것으로 하며, 비금속 시트인 경우에도 사용 중 헐거워지지 않도록 한다. <신설 10. 4. 29.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.8.1.4.3 내열성시험

밸브는 (85±1) ℃의 공기 중에서 24시간 이상 유지 후 밸브 온도가 상온으로 복귀 후 3.8.1.2의 기밀성능시험 및 3.8.1.4.1의 절연저항성능시험, 3.8.1.4.2의 내전압성능시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.4.3 내열성시험

밸브는 (85±1) ℃의 공기 중에서 24시간 이상 유지 후 밸브 온도가 상온으로 복귀했을 때 3.8.1.2의 기밀성능시험 및 3.8.1.4.1의 절연저항성능시험, 3.8.1.4.2의 내전압성능시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.8.2.3 내충격성능

초저온밸브는 KS B 0810 또는 ASME Sec Ⅷ Div1 Paragraphs UHA51, UG84에 따라 -196 ℃에서 3개의 시편에 대해 충격시험을 실시하여 각각의 횡팽창길이가 0.381 ㎜ 이상, 충격값은 평균 60 J 이상, 최소값은 40 J 이상인 것으로 한다. <신설 14. 4. 3.>

3.8.2.3 내충격 성능

초저온밸브는 KS B 0810 또는 ASME Sec Ⅷ Div1 Paragraphs UHA51, UG84에 따라 -196 ℃에서 3개의 시편에 충격시험을 실시하여 각각의 횡팽창 길이가 0.381 ㎜ 이상, 충격값은 평균 60 J 이상, 최솟값은 40 J 이상인 것으로 한다. <신설 14. 4. 3.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.9.2 합격표시

밸브에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 밸브라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다. <개정 15. 12. 10.>

3.9.2 합격 표시

밸브에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 밸브라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같은 합격 표시를 한다. <개정 15. 12. 10.>

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 밸브를 제조 또는 수입한 자가 밸브의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15. 12. 10.>

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 밸브를 제조 또는 수입한 자는 밸브의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15. 12. 10.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 밸브에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 밸브에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점 수준유지

계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점 수준 유지

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격 판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

(3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 아니한 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.

(3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 못한 경우에는 불합격으로 처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시해야 하며 타당성 확인결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시해야 하며 타당성 확인 결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록을 유지해야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(1) 【주기】	제조업소는 수행해야 할 검사를 결정하고 결정된 요구사항에 대한 제품 적합성 여부를 검사해야 한다. 이는 제품생산공정의 적절한 단계에서 수행되어야 한다

(1) 【주기】	제조업소는 수행해야 할 검사를 결정하고 결정된 요구사항에 대한 제품 적합성을 검사해야 한다. 이는 제품 생산 공정의 적절한 단계에서 수행되어야 한다

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(1) 【주기】	부적합품 및 의심스런 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

(1) 【주기】	부적합품 및 의심스러운 제품의 식별과 관리를 보장하여야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체