AB133(자연배기식 및 자연급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4 성능

3.4.3.3 전자파 적합 성능

보일러 전자파 적합성 시험은 다음에 적합한 것으로 하며, 전자파 적합성에 대한 기준은 최신판의 CISPR14-1,2, IEC 61000-3,4 시리즈 및 EN 50165의 기준을 따른다.

(1) 전기적 빠른 과도 현상 내성 시험

(2) 순시 정전, 전압 강하 및 전압 변동 내성시험

(3) 전압 변동 시험

(4) 서지 내성 시험

(5) 정전기 방전 내력 시험

(6) 전도 내성 시험

(7) 복사 내성 시험

(8) 주파수 변동 시험

(9) 전도 방출시험

(10) 전원 고조파 방출시험

(11) 전압 변동 및 Flicker시험

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.3 전자기 ----

보일러는 다음의 전자기 적합성 시험 기준에 적합한 것으로 하고, 시험 환경 및 절차는 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)에 따른다. 다만, KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)에서 정하고 있지 않은 시험은 EN298을 따른다.

(1) 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.3(전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(1)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(1)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(1) 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 요구사항

개방 회로 출력 시험 전압과 임펄스의 반복 주파수
레벨	전원 포트, 접지 포트(PE)		신호 및 제어 포트		성능평가 기준
	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]
2	1	5 또는 100	0.5	5 또는 100	정상작동
3	2	5 또는 100	1	5 또는 100	안전한 상태 유지

(2) 순간 정전 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(2)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(2)를 따른다.

표 3.4.3.3(2) 순간 정전 내성 요구사항

레벨	순간 정전에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
2	300 주기 동안 0 %	안전한 상태 유지

(3) 전압 강하 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(3)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(3)을 따른다.

표 3.4.3.3(3) 전압 강하 내성 요구사항

레벨	전압강하에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
3	1주기 동안 0 %	정상작동
	12주기 동안 40 %	안전한 상태 유지
	30주기 동안 70 %	안전한 상태 유지

(4) 전압 변동 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(4)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(4)를 따른다.

표 3.4.3.3(4) 전압 변동 내성 요구사항

전압 시험 레벨	전압 감소 시간 (td)	감소 전압 지속시간 (ts)	전압 증가 시간 (ti) (60 ㎐)	성능평가 기준
70 %	급격한	1 주기	30 주기	안전한 상태 유지

(5) 서지 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.4(서지 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(5)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(5)를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(5) 서지 내성 요구사항

레벨	개방 회로 시험 전압		성능평가 기준
	선로-선로 [㎸]	선로-접지 [㎸]
2	0.5	1	정상작동
3	1	2	안전한 상태 유지

(6) 정전기 방전 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.1(정전기 방전 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(6)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(6)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(6) 정전기 방전 내성 요구사항

시험레벨	접촉방전	기중방전	성능평가 기준
2	4 ㎸	4 ㎸	정상작동
3	6 ㎸	8 ㎸	안전한 상태 유지

(7) 전도성 RF 전자기장 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.5(전도성 RF 전자기장 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(7)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(7)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(7) 전도성 RF 전자기장 내성 요구사항

주파수 범위 : 150 kHz ~ 80 MHz
시험레벨	Voltage Level (r.m.s)		성능평가 기준
	U0 [V]	U0 [dB㎶]
2	3	129.5	정상작동
3	10	140	안전한 상태 유지

(8) 방사성 RF 전자기장 내성

시험 장치 및 시험 조건을 KGS GC105 2.2(방사성 RF 전자기장 내성)에 맞게 설정한 후 보일러에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.3(8)의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(8)을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(8) 방사성 RF 전자기장 내성 요구사항

시험레벨	시험 주파수 범위	성능평가 기준
	80 MHz ~ 960 MHz
2	3 V/m	정상작동
3	10 V/m	안전한 상태 유지

(9) 주파수 변동

주파수 변동은 EN298에 따라 표 3.4.3.3(9)의 시험 레벨로 보일러의 대기, 작동, 잠금 상태에서 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.3(9)를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상적으로 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략할 수 있다.

표 3.4.3.3(9) 주파수 변동 요구사항

시험레벨	시험 주파수 범위	성능평가 기준
2 %	58.8 ㎐ ~ 61.2 ㎐	정상작동
(2~5) %	57.0 ㎐ ~ 63.0 ㎐	안전한 상태 유지

(10) <삭 제>

(11) <삭 제>

(12) <삭 제>

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험 분리 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험 분리 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험 분리 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 제정에 따라 시험명 및 시험방법 수정, 합격 기준 구체화

◦ EN298에 따라  시험방법 상세화 및 합격 기준 구체화

◦ 강제(급)배기식 가스온수보일러와 정합화

◦ 강제(급)배기식 가스온수보일러와 정합화

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.2 생산단계 검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다.<단서신설>

(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

(3) (1)에 따라 제품의 형식은 검사 신청 시마다 상시샘플검사를 실시한다.

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.2 ------

4.1.2.2.1 ------------------.

(1) ----------------------------------- 실시하고, ------------------------------- 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품의 경우 정기품질검사는 생략하고 상시샘플검사를 실시한다.

(2) -------------------------------------- <삭 제>

(3) -----------------------------------.

ㅇ 정기품질검사 주기 명확화