KGS AB336(이동식 부탄연소기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.6 <생 략>

<신 설>

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.6 <현행과 같음>

1.6.7 3.2.1.6 및 3.2.1.13의 개정 기준은 승인일(2022년 10월 12일)로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

ㅇ 제조사에서 개정되는 기준을 적용하기 위해 경과조치 적용

3.2 구조 및 치수

3.2.1 공통사항

3.2.1.1 <생 략>

3.2.1.2 가스 또는 물의 회전식 개폐 콕이나 회전식 밸브의 핸들의 열림 방향은 시곗바늘 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능 회전식 개폐 콕의 경우에는 그렇지 않다.

3.2.1.3 ~ 3.2.1.5 <생 략>

3.2.1.6 용기 장착부 이외에는 용기가 들어가지 않는 구조로 한다. 다만 그릴의 경우 상시 내부공간이 용이하게 확인되는 구조로 할 수 있다.

3.2.1.7 ~ 3.2.1.12 <생 략>

<신 설>

3.2.2 카세트식

3.2.2.1 ~ 3.2.2.12 <생 략>

3.2.2.13 2차 과압방지장치 중 플레어스텍식은 콕이 닫힌 상태에서 용기가 탈착되는 구조로 한다. <단서 신설>

3.2 -----

3.2.1 ----

3.2.1.1 <현행과 같음>

3.2.1.2 가스의 ----------------------------

-----------------------------------------------------------------.

3.2.1.3 ~ 3.2.1.5 <생 략>

3.2.1.6 --------------------------.<단서삭제>

3.2.1.7 ~ 3.2.1.12 <생 략>

3.2.1.13  버너 등에 점화하는 것이 눈, 거울 또는 확인램프 등에 의해 확인 가능한 것으로 한다.

3.2.2 ----

3.2.2.1 ~ 3.2.2.12 <현행과 같음>

3.2.2.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -. 다만, 용기 내부의 압력을 콕을 통해 버너로 보내 방출하는 구조는 제외한다.

ㅇ 물을 이용하는 이동식부탄연소기는 없으므로 문구수정

ㅇ 그릴용 이동식부탄연소기 내부에 용기가 들어있는     상태에서 이를 모르고  사용 중  용기가 파열되는     사고가 지속적으로 발생하여 동일한 사고를 예방     하기 위해 단서 조항 삭제

ㅇ 그릴용 이동식부탄연소기는 버너에 점화하는     것이 보이지 않아 발생하는 지연점화폭발 및 잔류     가스 사고를 방지하고자 함.

- KGS AB341(이동식프로판연소기) 3.2.11 인용

ㅇ 용기 내부의 압력을 밸브를 통해 방출하는 방식의     거버너 성능인증품을 사용하기 위한 단서 신설

* 플레어스텍식: 과압발생 초기단계에서 1차과압장지    장치 작동압력 이하에서 버너로 압력을 해소하여    연소하는 방식

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.2 생산단계 검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다.<단서신설>

(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

(3) (1)에 따라 제품의 형식은 검사 신청 시마다 상시샘플검사를 실시한다.

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.2 ------

4.1.2.2.1 ------------------.

(1) ----------------------------------실시하고, ------------------------------- 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품의 경우 정기품질검사는 생략하고 상시샘플검사를 실시한다.

(2) -------------------------------------- <삭 제>

(3) -----------------------------------.

ㅇ 정기품질검사 주기 명확화

부록 B 이동식 부탄연소기 시험 조건

B1. <생 략>

B2. 소비량별 시험용 냄비의 크기

가 스 소 비 량(g/h)	호칭 (cm)	구멍 지름 (mm)	깊이 (mm)	바닥의 둥글기(곡률반지름) (mm)	무게 (g)
90 이하	14	140	64	20	130
<생 략>	<생 략>	<생 략>	<생 략>	<생 략>	<생 략>
375 초과	30	300	137	44	720
비고 1. 가스 소비량은 연소기에 가스소비량을 표시한 경우 표시하는 값으로 하고, 표시하지 않은 경우 부록 C8에 따라 소비량을 측정한 값으로 한다. 비고 2. 냄비 크기의 호칭 32 cm는 과대 냄비 사용 상태 시험 및 이상 시 온도상승 시험에 사용한다.

B3. 시험용 과대불판 조건

부록 B ------------

B1. <현행과 같음>

B2. -------------

-----	-- --	-- -- --	-- --	---- ---- ---	-- -
----	--	---	--	--	---
<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
-----	--	---	---	--	---
[비고] -------------------------------------------------------------------------------. <삭 제>

B3. <현행과 같음>

ㅇ 시험용 과대불판 조건이 신설(15.11.4)됨에 따라 불필요한 기준 삭제