KGS AB932(숯불구이 점화용 연소기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4. 검사 기준 4.1 검사 종류 4.1.2 제품에 대한 검사 4.1.2.1 <생 략> 4.1.2.2 생산단계검사 4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다. <단서 신설> (2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다. (3) <생 략>	4. ---- 4.1 ---- 4.1.2 ------- 4.1.2.1 <현행과 같음> 4.1.2.2 ------- 4.1.2.2.1 ----------------------- (1) --------------------------------- - 실시하고, ---------------------------- ----- 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품의 경우 정기품질검사는 생략하고 상시샘플검사를 실시한다. (2) --------------------------------- ------ <단서 삭제> (3) <현행과 같음>	ㅇ 정기품질검사 주기 명확화