KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.6 경과조치 <신설>	1.6 ---- 1.6.1 재충전 금지 용기의 주의사항 표시에 관한 경과조치 3.12.3.2의 개정 내용은 2022년 10월 12일(승인일)로부터 1개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 종전의 기준에 따라 인쇄된 제품표시는 이 기준 시행일부터 3개월간 이 기준에 따른 제품표시와 함께 사용할 수 있다.	ㅇ 표시사항 추가에 따른 인쇄 문구 적용 등에 대한 경과 조치를 부여
3.12.3 제품표시 3.12.3.1 <생략> 3.12.3.2 용기 외면의 보기 쉬운 곳에 다음에 열거하는 주의사항을 기재한다. <단서 신설> (1)~(5) <생략> (6) <신설>	3.12.3 ---- 3.12.3.1 <현행과 같음> 3.12.3.2 ------------------------------------. 다만, 용기에 표시된 주의사항이 포장에 가려 보이지 아니할 때에는 그 포장의 외면에도 같은 주의사항을 기재한다. (1)~(5) <현행과 같음> (6) “용도 외 가스 흡입 금지(과다 흡입 시 질식 우려)”	ㅇ 헬륨가스용 재충전금지용기 과다 흡입으로 인한 인명사고가 발생함에 따라 주의사항을 추가