KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8 성능 <생 략> 3.8.1 제품성능 3.8.1.1 내압성능 3.8.1.1.1 밸브몸통의 내부는 밸브 디스크 시트의 접촉면을 경계로 하여, 밸브 입구쪽에서 표 3.8.1.1 에 따른 시험시간으로 하여 호칭압력의 1.5배의 압력으로 수압시험을 실시했을 때 변형·누출 등이 없는 것으로 한다. 다만, 물을 채우는 것이 곤란한 경우 또는 수분의 잔류가 그 후의 사용상 문제가 되는 경우에는 호칭압력의 1.25배의 압력으로 공기 또는 불활성가스로 시험할 수 있다. 이 경우 공기 또는 불활성가스로 내압시험을 하는 경우에는 위험을 방지할 수 있는 충분한 수단을 취하여야 한다.	3.8 -- <현행과 같음> 3.8.1 ---- 3.8.1.1 ---- 3.8.1.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 적절한 조치를 한다.	ㅇ 법률과의 신뢰성 제고를 위해 법률에서 많이 쓰이는 표현으로 수정