KGS AA337(가스 누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 3 제7호 및 별표 7 제4호사목에 따른 액화석유가스 또는 도시가스용 콕 중 퓨즈콕 몸통에 점검통을 장착하여 사용자가 가스누출 여부를 확인할 수 있도록 제조한 저압(30 ㎪ 이하)용 “가스누출 확인 퓨즈콕(이하 “콕”이라 한다)” 제조의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 3 제7호 및 별표 7 제4호사목에 따른 액화석유가스 또는 도시가스용 콕 중 퓨즈콕 몸통에 점검통을 장착하여 사용자가 가스 누출 여부를 확인할 수 있도록 제조한 저압(30 ㎪ 이하)용 “가스누출 확인 퓨즈콕(이하 “콕”이라 한다)” 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 콕의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 콕의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 양산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 대량 생산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 한자어 순화

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 필수 검사설비

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

(2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비

(3) 염수분무시험설비

(4) 기밀시험설비

(5) 내구시험설비

(6) 저온시험설비

(7) 토크메타

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 필수 검사설비

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수 측정설비

(2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비

(3) 염수 분무 시험설비

(4) 기밀시험설비

(5) 내구시험설비

(6) 저온시험설비

(7) 토크미터

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.4.7 완전히 열었을 때의 핸들의 방향은 유로의 방향과 평행인 것으로 하고, 볼의 구멍과 유로와는 어긋나지 아니하는 것으로 한다.

3.4.8 콕은 닫힌 상태에서 예비적 동작이 없이는 열리지 아니하는 구조로 한다.

3.4.7 완전히 열었을 때의 핸들의 방향은 유로의 방향과 평행인 것으로 하고, 볼의 구멍과 유로와는 어긋나지 않는 것으로 한다.

3.4.8 콕은 닫힌 상태에서 예비적 동작이 없이는 열리지 않는 구조로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.9.2 합격표시

콕에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 콕이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음의 합격표시를 한다.

3.9.2 합격 표시

콕에는 법 제39조 제2항에 따른 검사에 합격한 콕이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 콕을 제조 또는 수입한 자가 콕의 성능을 확인ㆍ유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조 제1항에 따라 콕을 제조 또는 수입한 자는 콕의 성능을 확인ㆍ유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나  심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.3.2.2 생산단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2 생산단계검사

제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 실시하는 생산단계검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지를 명확하게 판정할 수 있도록 다음에 따라 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

가. 조직
(1)	고객 및 법적요구사항에 충족하는 제품을 제공할 수 있는 기술적· 업무적 능력이 있는 조직이어야 한다.

가. 조직
(1)	고객 및 법적 요구사항에 충족하는 제품을 제공할 수 있도록 기술적· 업무적 능력이 있는 조직이어야 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

다. 인적자원
(1)	제품품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족시키기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

다. 인적자원
(1)	제품 품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족하기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(1) 【주기】	부적합품 및 의심스런 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

(1) 【주기】	부적합품 및 의심스러운 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체