KGS AA338(가스 누출 확인 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제6호 및 별표 7 제4호바목에 따른 그 밖의 배관용 밸브 중 저압(30 ㎪ 이하)전용 “가스누출 확인 배관용 밸브(이하 "밸브"라 한다)” 제조의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제6호 및 별표 7 제4호바목에 따른 그 밖의 배관용 밸브 중 저압(30 ㎪ 이하)전용 “가스 누출 확인 배관용 밸브(이하 "밸브"라 한다)” 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	1.3.1 신기술 제품 검사 기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 양산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.	1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 대량 생산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.	ㅇ 한자어 순화
2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류 (1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수측정설비 (2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비 (3) 내압시험설비 (4) 기밀시험설비 (5) 토크메타	2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류 (1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수 측정설비 (2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비 (3) 내압시험설비 (4) 기밀시험설비 (5) 토크미터	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.2.1 밸브의 핸들을 고정시키는 너트의 재료는 내식성재료나 표면에 내식처리를 한 것으로 한다. 3.2.2 볼밸브 볼의 표면은 KS D 0212(공업용 크롬 도금)에 따라 5 ㎛ 이상으로 도금한 것으로 한다. 다만, KS D 3706(스테인리스 강봉)의 내식성재료를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.	3.2.1 밸브의 핸들을 고정하는 너트의 재료는 내식성 재료나 표면에 내식처리를 한 것으로 한다. 3.2.2 볼밸브 볼의 표면은 KS D 0212(공업용 크롬 도금)에 따라 5 ㎛ 이상으로 도금한 것으로 한다. 다만, KS D 3706(스테인리스 강봉)의 내식성 재료를 사용하는 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.4.8 밸브는 완전히 열렸을 때 핸들방향과 유로의 방향이 평행인 것으로 하고, 볼의 구멍과 유로와는 어긋나지 아니하는 것으로 한다.	3.4.8 밸브는 완전히 열렸을 때 핸들 방향과 유로의 방향이 평행인 것으로 하고, 볼의 구멍과 유로와는 어긋나지 않는 것으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
3.4.12 금속재의 시트 및 시트링을 몸통에 부착할 경우에는 나사나 용접 등에 의해 부착하고 사용 중 헐거워지거나 빠지지 아니하는 것으로 하며, 비금속시트인 경우에도 사용 중 헐거워지지 않도록 한다.	3.4.12 금속재의 시트 및 시트링을 몸통에 부착할 경우에는 나사나 용접 등으로 부착하고, 사용 중 헐거워지거나 빠지지 않는 것으로 하며, 비금속 시트인 경우에도 사용 중 헐거워지지 않도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.9.2 합격표시 밸브에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 밸브라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.	3.9.2 합격 표시 밸브에는 법 제39조 제2항에 따른 검사에 합격한 밸브라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.1 제조시설에 대한 검사 법 제36조제2항에 따라 밸브를 제조하고자 하는 자가 밸브 제조시설의 설치공사 또는 변경공사를 완공한 경우에는 제조시설에 대한 검사를 받아야 한다.	4.1.2 제품에 대한 검사 법 제39조 제1항에 따라 밸브를 제조 또는 수입한 자는 밸브의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 밸브에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격한 밸브는 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.	4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.3.2 제품에 대한 검사 규칙 별표 7에 따라 밸브에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.	4.3.2 제품에 대한 검사 규칙 별표 7에 따라 밸브에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
(3-3) 수시품질검사 결과처리 수시로 실시하는 품질검사의 결과처리는 다음과 같이한다. (3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 동 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다. (3-3-2) 2차 수시품질검사는 채취하는 시료수를 2배로 하여 실시한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 아니한 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	(3-3) 수시품질검사 결과 처리 수시로 실시하는 품질검사의 결과 처리는 다음과 같이 한다. (3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 그 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다. (3-3-2) 2차 수시품질검사는 채취하는 시료 수를 2배로 하여 실시한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 못한 경우에는 불합격으로 처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체