KGS AA339(전자식 가스 누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 3 제7호 및 별표 7 제4호사목에 따른 액화석유가스 또는 도시가스용 콕 중 퓨즈콕 몸통에 가스누출 점검을 하는 센서부와 전자식 차단밸브를 장착하여 사용자가 가스누출 여부를 점검버튼 조작에 의해 확인하거나 센서부에 의해 자동적으로 가스누출 여부를 확인하고 누출 시 가스유로를 차단할 수 있도록 3.3 ㎪ 이하로 제조된 “전자식 가스누출확인 퓨즈콕(이하 “콕”이라 한다)” 제조의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 3 제7호 및 별표 7 제4호사목에 따른 액화석유가스 또는 도시가스용 콕 중 퓨즈콕 몸통에 가스 누출 점검을 하는 센서부와 전자식 차단밸브를 장착하여 사용자가 가스 누출 여부를 점검 버튼 조작에 의해 확인하거나 센서부에 의해 자동적으로 가스 누출 여부를 확인하고 누출 시 가스 유로를 차단할 수 있도록 3.3 ㎪ 이하로 제조된 “전자식 가스 누출 확인 퓨즈콕(이하 “콕”이라 한다)” 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 콕의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 콕의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 양산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 대량 생산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 한자어 순화

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 필수 검사설비

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

(2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비

(3) 기밀시험설비

(4) 내구시험설비

(5) 고·저온시험설비

(6) 토크메타

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 필수 검사설비

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수 측정설비

(2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비

(3) 기밀시험설비

(4) 내구시험설비

(5) 고·저온시험설비

(6) 토크미터

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.4.7 콕의 핸들 방향은 완전히 열었을 때 유로의 방향과 평행인 것으로 하고, 볼 또는 플러그의 구멍과 유로와는 어긋나지 아니하는 것으로 한다.

3.4.7 콕의 핸들 방향은 완전히 열었을 때 유로의 방향과 평행인 것으로 하고, 볼 또는 플러그의 구멍과 유로와는 어긋나지 않는 것으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.12 콕의 오링이 접촉하는 몸체부분은 매끄럽고 윤이 나는 것으로 한다. 다만, 전자식 차단밸브의 몸체가 황동재질이 아닌 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3.4.13 콕의 볼은 진원도가 양호하고, 양쪽 구멍 모서리는 모나지 아니하는 구조로 한다.

3.4.12 콕의 오링이 접촉하는 몸체 부분은 매끄럽고 윤이 나는 것으로 한다. 다만, 전자식 차단밸브의 몸체가 황동 재질이 아닌 경우에는 그렇지 않을 수 있다.

3.4.13 콕의 볼은 진원도가 양호하고, 양쪽 구멍 모서리는 모나지 않는 구조로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.16 볼 또는 플러그의 구멍지름은 6.0 ㎜ 이상이고, 유로의 크기는 볼 또는 플러그의 구멍지름 이상으로 한다. 다만, 과류차단 안전기구가 부착된 것은 그러하지 아니하다.

3.4.16 볼 또는 플러그의 구멍 지름은 6.0 ㎜ 이상이고, 유로의 크기는 볼 또는 플러그의 구멍 지름 이상으로 한다. 다만, 과류차단 안전기구가 부착된 것은 그렇지 않다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.19 전자식 차단밸브는 센서부의 가스검지 등에 의하여 닫힌 후에는 복원조작을 하지 아니하는 한 열리지 아니하는 구조로 한다.

3.4.19 전자식 차단밸브는 센서부의 가스검지 등에 의하여 닫힌 후에는 복원조작을 하지 않는 한 열리지 않는 구조로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

표 3.8.3.5(1) 시험조건

펄스 전압	1.5 kV(부하저항 50 Ω)
펄 스 폭	1 μs 및 50 ns(구형파, 디지탈 전자회로 이외의 회로를 사용하는 경우는 생략)
전압의 극성	정(＋) 및 부(－)
위 상 각	전원주파수에 대한 펄스인가 주파수를 바꾸며 위상각을 자주 이동
시험횟수	전원을 넣은 후 전자식 차단밸브를 작동시켰을 때를 1회로 하여 각 10회 반복

표 3.8.3.5(1) 시험 조건

펄스 전압	1.5 kV(부하저항 50 Ω)
펄 스 폭	1 μs 및 50 ns(구형파, 디지탈 전자회로 이외의 회로를 사용하는 경우는 생략)
전압의 극성	정(＋) 및 부(－)
위 상 각	전원주파수에 대한 펄스인가 주파수를 바꾸며 위상각을 자주 이동
시험횟수	전원을 넣은 후 전자식 차단밸브를 작동했을 때를 1회로 하여 각 10회 반복

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.8.3.6 내충격 성능 (시험방법 부록 B2 참조)

아래의 표에 따른 콕의 가스출구쪽 호칭에 따른 충격력은 콕이 닫힘상태에서 2개 방향에서 충격력을 가했을 때 균열, 파손 및 현저한 변형이 없고, 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.3.6 내충격 성능 (시험 방법 부록 B2 참조)

아래의 표에 따라 콕의 가스 출구 쪽 호칭에 따른 충격력은 콕이 닫힘 상태에서 2개 방향에서 충격력을 가했을 때 균열, 파손 및 현저한 변형이 없고, 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.9.2 합격표시

콕에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 콕이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음의 합격표시를 한다.

3.9.2 합격 표시

콕에는 법 제39조 제2항에 따른 검사에 합격한 콕이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 콕을 제조 또는 수입한 자가 콕의 성능을 확인ㆍ유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조 제1항에 따라 콕을 제조 또는 수입한 자는 콕의 성능을 확인ㆍ유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 콕에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사ㆍ생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격한 콕은 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사ㆍ생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 콕에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 콕에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(3) 검사결과 처리

(3-1) 공정검사 신청자의 검사결과 처리

공정검사 신청자에 대한 생산공정검사나 종합공정검사의 결과처리는 다음과 같이한다.

(3-1-1) 한국가스안전공사는 심의에 합격한 경우 신청자에게 합격통지서를 발급한다.

(3-1-2) 심사에 조건부 합격을 한 경우에는 다음 기준에 따른다.

(3-1-2-1) 신청자는 1개월 이내에 품질시스템 보완결과를 한국가스안전공사에 제출한다.

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리한다.

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3) 검사 결과 처리

(3-1) 공정검사 신청자의 검사 결과 처리

공정검사 신청자에 대한 생산공정검사나 종합공정검사의 결과 처리는 다음과 같이 한다.

(3-1-1) 한국가스안전공사는 심의에 합격한 경우 신청자에게 합격통지서를 발급한다.

(3-1-2) 심사에 조건부 합격을 한 경우에는 다음 기준에 따른다.

(3-1-2-1) 신청자는 1개월 이내에 품질시스템 보완 결과를 한국가스안전공사에 제출한다.

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격으로 처리한다.

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격 판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

1. 내가스성능(3.8.2.1)
내가스성능	1. 시험조건 (1) 액화석유가스액은 1호(가정·상업용)를 사용한다. (2) 이소옥탄은 함량 98 % 이상의 것을 사용한다. (3) 시험편은 부품을 적당한 상태로 절단하여 시험한다. (4) 시험결과는 KS M 6518 13.7(시험결과의 맺음법)에 따라 3개 측정값에 대한 산술평균값으로 한다. (5) 시험편의 무게는 1 ㎎까지 측정한다. 2. 시험방법 (1) 시험편의 중량(W0)을 측정한 후 시험액에 담근다. (2) 정해진 온도 및 시간동안 침지시킨다. (3) ~ (4) <생 략>

1. 내가스성능(3.8.2.1)
내가스성능	1. 시험조건 (1) 액화석유가스액은 1호(가정·상업용)를 사용한다. (2) 이소옥탄은 함량 98 % 이상의 것을 사용한다. (3) 시험편은 부품을 적당한 상태로 절단하여 시험한다. (4) 시험결과는 KS M 6518 13.7(시험결과의 맺음법)에 따라 3개 측정값에 대한 산술평균값으로 한다. (5) 시험편의 무게는 1 ㎎까지 측정한다. 2. 시험방법 (1) 시험편의 중량(W0)을 측정한 후 시험액에 담근다. (2) 정해진 온도에서 정해진 시간 동안 담근다. (3) ~ (4) <생 략>

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체