KGS AA431(도시가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호 및 별표 7 제4호가목에 따른 압력조정기 중 정압기용 압력조정기·도시가스용 압력조정기 (이하 "압력조정기"라 한다) 제조의 시설·기술·검사기준에 대하여 적용한다. 다만, 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 것은 제외한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호 및 별표 7 제4호 가목에 따른 압력조정기 중 정압기용 압력조정기·도시가스용 압력조정기 (이하 "압력조정기"라 한다) 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다. 다만, 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 것은 제외한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 압력조정기의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	1.3.1 신기술 제품 검사 기준 규칙 별표 7 제5호 가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 압력조정기의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다. (1) 치수측정설비(버니어켈리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등)	2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다. (1) 치수 측정설비(버니어켈리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.4.3 압력조절나사를 최대로 조였을 때 스프링이 밀착되지 아니하고, 압력조절 나사가 외부충격에 보호조치 된 구조로 한다. 3.4.4 다이어프램이 다른 부품 등으로 인하여 손상되지 아니하고 통기구나 방출구 등에 장애를 주지 않는 구조로 한다.	3.4.3 압력조절나사를 최대로 조였을 때 스프링이 밀착되지 않고, 압력조절 나사가 외부 충격에 보호조치 된 구조로 한다. 3.4.4 다이어프램이 다른 부품 등으로 인하여 손상되지 않고 통기구나 방출구 등에 장애를 주지 않는 구조로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.4.7 출구압력이 이상 상승한 경우에는 자동으로 가스를 방출시킬 수 있는 릴리프식 안전장치와 입구쪽 가스흐름을 차단시키는 이상승압 차단장치를 부착한 구조로 한다. 다만, 다음의 것은 적용하지 아니할 수 있다. (1) 최대표시유량이 10 Ν㎥/h 이하인 조정기로서 모니터를 내장한 것은 이상승압차단장치를 부착하지 아니할 수 있다.	3.4.7 출구 압력이 이상 상승한 경우에는 자동으로 가스를 방출할 수 있는 릴리프식 안전장치와 입구 쪽 가스 흐름을 차단하는 이상승압 차단장치를 부착한 구조로 한다. 다만, 다음의 것은 적용하지 않을 수 있다. (1) 최대 표시유량이 10 Ν㎥/h 이하인 조정기로서, 모니터를 내장한 것은 이상승압차단장치를 부착하지 않을 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.9.2 합격표시 압력조정기에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 압력조정기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.	3.9.2 합격 표시 압력조정기에는 법 제39조 제2항에 따른 검사에 합격한 압력조정기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 압력조정기에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격한 압력조정기는 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체