KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.4 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.4.1“실린더캐비닛”이란 용기를 장착하여 고압가스 등을 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비를 말한다.	1.4 ---- -------------------------. 1.4.1“------”-- 다음 중 어느 하나에 해당하는 설비를 말한다. (1) 용기를 장착하여 고압가스 등을 저장하고 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비 (2) 가연성 또는 독성가스를 저장하기 위한 것으로서 배관 없이 안전장치 등이 일체로 구성된 설비	ㅇ 실린더 캐비닛의 용어 정의에 저장 추가 등 적용범위를 구체화 함.
<신 설>	1.5 기준의 준용(내용 없음)	ㅇ 상세기준 조문 구성에 따라 신설
<신 설>	1.6 경과조치 1.6.1 적용범위에 관한 경과조치 1.4.1의 개정 내용은 2023년 11월 7일(승인일)부터 적용한다. 다만, 이전에 제조된 제품에 대해서는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.	ㅇ 개정으로 인한 종전 사용 제품에 대한 경과조치 신설
3.2 재료 <생 략> 3.2.1 실린더캐비닛을 구성하는 배관계(튜브와 피팅류) 및 압력계·유량계 등의 기기류(이하 “기기류”라 한다)에 사용하는 재료는 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 사용하는 가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 적절한 것으로 하되, 배관계의 재료는 다음과 같이 한다.	3.2 -- <현행과 같음> 3.2.1 ------------ 튜브와 피팅류를 포함하는 배관계(이하 “배관계”라 한다) ----------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 배관계가 튜브와 피팅류에만 한정되는 것으로 오해할 수 있어 문구를 명확화 함.
3.4 구조 및 치수 실린더캐비닛은 그 실린더캐비닛의 안전성․편리성 및 작동성을 확보하기 위해서 다음 기준에 적합한 것으로 한다. <단서 신설> 3.4.1 구조 3.4.1.1 실린더캐비닛은 그 내부의 누출된 가스를 항상 제독설비 등으로 이송할 수 있고 내부압력이 외부압력보다 항상 낮게 유지할 수 있는 구조로 한다. 3.4.1.2 실린더캐비닛 안의 설비 중 고압가스가 통하는 부분은 안전율이 4이상으로 설계된 것으로 한다. 3.4.1.3 실린더캐비닛은 그 내부의 배관접속부 및 기기류를 용이하게 점검·확인할 수 있는 구조로 한다. 3.4.1.4 실린더캐비닛 내부의 충전용기 또는 배관에는 외부에서 조작이 가능한 긴급차단장치가 설치된 것으로 한다. 3.4.1.5 실린더캐비닛은 그 내부 충전용기의 전도(轉到) 등으로 충격 및 밸브의 손상을 방지하기 위한 체인 등의 설치가 가능한 구조로 한다. 3.4.1.6 실린더캐비닛은 그 내부의 배관에 가스의 종류와 유체의 흐름방향이 표시된 것으로 한다. 3.4.1.7 실린더캐비닛은 그 내부의 밸브에 개폐방향과 개폐상태가 표시된 것으로 한다. 3.4.1.8 실린더캐비닛에 사용하는 가스는 상호반응에 의하여 재해가 발생할 우려가 없는 것으로 한다. 3.4.1.9 가연성가스 용기를 넣는 실린더캐비닛은 당해 실린더캐비닛에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치가 된 것으로 한다.	3.4 ----- -------------------------------------------------------------. 다만, 배관계가 없는 실린더캐비닛에 대해서는 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7을 적용하지 아니한다. 3.4.1 -- 3.4.1.1 ----------------------------------------------------------------------------. 3.4.1.2 ------------------------------------------------. 3.4.1.3 ---------------------------------------------------. 3.4.1.4 --------------------------------------------------------. 3.4.1.5 --------------------------------------------------------------------. 3.4.1.6 --------------------------------------------. 3.4.1.7 -----------------------------------------. 3.4.1.8 -----------------------------------------------------. 3.4.1.9 ----------------------------------------------------------------.	ㅇ배관계가 없는 실린더 캐비닛에 대해 배관과 관련된 기준*을 적용하지 않을 수 있도록 하고, * 3.4.1.2(배관 안전율), 3.4.1.4(배관 긴급차단장치 설치), 3.4.1.6(배관 표시), 3.4.1.7(밸브 개폐 표시) -실린더캐비닛이 반드시 배관계가 있어야 하는 것으로 혼선이 발생하는 것을 방지하고자 함
3.9 표시 3.9.1 제품표시 <내용 생략> (1) ~ (4) <생 략> (5) 내압시험에 합격한 연월	3.9 -- 3.9.1 ---- <현행과 같음> (1) ~ (4) <현행과 같음> (5) 내압시험에 합격한 연월 (배관계가 없는 실린더캐비닛은 검사에 합격한 연월)	ㅇ배관계가 없는 실린더캐비닛의 경우 내압시험을 실시하지 않으므로 검사에 합격한 연월을 표시할 수 있도록 함
4.3.2.2 생산단계검사 실린더캐비닛이 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위한 생산단계검사항목은 다음과 같다. <단서 신설> 4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) 4.4.2.2.1(2-1)에 따른 재료검사 (2) 4.4.2.2.1(2-2)에 따른 구조 및 치수 검사 (3) 4.4.2.2.1(2-3)에 따른 가공검사 (4) 4.4.2.2.1(2-4)에 따른 용접검사 (5) 4.4.2.2.1(2-5)에 따른 성능검사 (6) 4.4.2.2.1(2-6)에 따른 표시검사	4.3.2.2 ------ --------------------------------------------------------. 다만, 배관계가 없는 실린더캐비닛에 대해서는 4.3.2.2.1(2), 4.3.2.2.1(6)을 적용한다. 4.3.2.2.1 ------ (1) ------------ (2) ---------------- (3) ------------ (4) ------------ (5) ------------ (6) ------------	ㅇ배관계가 없는 실린더 캐비닛에 대해 배관과 관련된 검사 항목을 제외한 검사기준*을 적용하도록 함 * 4.3.2.2.1(2) (구조 및 치수 검사), 4.3.2.2.1(6)(표시검사)