KGS AB136(다기능보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
3.6 표시 3.6.1 제품 표시 다기능 보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 지워지지 않고 명확하며, 쉽게 떨어지지 않도록 명판 및 취급방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다. (1) ~ (21) <생 략> <신 설>	3.6 -- 3.6.1 ---- -------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (21) <현행과 같음> (22) 급배기 방식 전환 가능 표시(강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환작업을 통해 강제배기식 또는 강제급배기식으로 사용할 수 있는 보일러에 한정한다) [예시] “본 제품은 강제급배기식(FF)으로서, 급배기 방식 전환작업을 통해 강제배기식(FE)으로 전환이 가능합니다.”	ㅇ 강제배기식 및 강제급배기식으로 검사받은 보일러의 제품표시에 급배기 방식 전환작업을 통해 FF·FE 겸용이 가능함을 표시
3.6.3 설명서 첨부 보일러는 그 보일러를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 사용 방법 표지를 부착하고 설치 방법과 사용 방법 등 설명서를 첨부한다. 3.6.3.1 설치 방법 (1) ~ (8) <생 략> <신 설> 3.6.3.2 사용 방법 (1) 사용 전·사용 중 및 사용 후 확인사항 (2) 난방수 보충 방법 (3) 동결 방지 방법 (4) 안전장치 작동 시 조치 방법 (5) "1년에 1회 이상 점검을 받아야 합니다“ 표지 (6) 단독 사용 전원 사용 방법 (7) 그 밖에 필요사항	3.6.3 ----- -----------------------------------------------------------------------------------. 3.6.3.1 ---- (1) ~ (8) <현행과 같음> (9) 급배기 방식 전환작업 시 주의사항(강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환작업을 통해 강제배기식 또는 강제급배기식으로 사용할 수 있는 보일러에 한정한다) 3.6.3.2 ---- (1) --------------------- (2) --------- (3) -------- (4) ------------- (5) 점검 주기(1년에 1회 이상) (6) -------------- (7) --------	ㅇ 다기능보일러 설명서에 급배기 방식 전환 시 주의사항을 기재 ㅇ 문구 통일화