KGS AB332(가스오븐레인지 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 ~ 3.4.3.6 <생 략>

3.4.3.7 전기부 성능

<신 설>

3.4.3.7.1 정격소비전력 성능

교류전원을 사용하는 연소기의 정격소비전력에 대한 정밀도는 표 3.4.3.7.1에 적합하여야 한다.

표 3.4.3.7.1 <생 략>

3.4.3.7.2 누설전류시험 성능

통상 온도 상승 시험에 이어서 전열기구는 정격 전압의 1.15배, 전동기 구동기기 및 복합 기기는 정격 전압의 1.06배의 전압으로 가동하며, 전원 플러그 핀의 각각과 사람이 닿을 수 있는 금속부(0.2 m×0.1 m 이내의 금속박을 붙임) 사이에 누설전류를 측정하여 그 결과가 표 3.4.3.7.2 이하이어야 한다.(교류전원을 사용하는 기기에 적용)

표 3.4.3.7.2 <생 략>

3.4.3.7.3 순시정전 및 전압 강하 성능 (전자제어 장치를 갖춘것에 한한다)

오븐레인지는 표 3.4.3.7.3에 따른 순시정전 및 전압강하 성능을 가진다.

표 3.4.3.7.3 순시정전 및 전압강하

순시정전 및 전압강하	시험 레벨1	오작동이 없을 것
	시험 레벨2	안전성에 지장이 없을 것

<신 설>

3.4.3.7.4 전기적 빠른 과도현상 (전자제어 장치를 갖춘것에 한한다)

오븐레인지는 표 3.4.3.7.4에 따른 순시정전 및 전압강하 성능을 가진다.

표 3.4.3.7.4 전기적 빠른 과도현상

항목	전압	결과
전원공급단자, 보호접이	1 kV	오작동이 없을 것
	2 kV	안전성에 지장이 없을 것
입ᆞ・출력신호 제어 단자	0.5 kV	오작동이 없을 것
	1 kV	안전성에 지장이 없을 것

3.4.3.7.5 서지내성 시험 (전자제어 장치를 갖춘것에 한한다)

오븐레인지는 표 3.4.3.7.5에 따른 서지내성시험 결과를 만족해야 한다.

표 3.4.3.7.5 서지내성시험

	전압	결과
선로와 선로사이	0.5 kV	오작동이 없을 것
	1 kV	안전성에 지장이 없을 것
선로와 접지사이	1 kV	오작동이 없을 것
	2 kV	안전성에 지장이 없을 것

3.4.3.7.6 정전기 내력 시험 (전자제어 장치를 갖춘것에 한한다)

오븐레인지는 표 3.4.3.7.6에 정전기내력시험 결과를 만족해야 한다.

표 3.4.3.7.6 정전기내력시험

항목		전압	결과
직접방전	접촉방전	4 kV	오작동이 없을 것
		6 kV	안전성에 지장이 없을 것
	기중방전	4 kV	오작동이 없을 것
		8 kV	안전성에 지장이 없을 것
간접방전	접촉방전	4 kV	오작동이 없을 것
		6 kV	안전성에 지장이 없을 것

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.1 ~ 3.4.3.6 <현행과 같음>

3.4.3.7 -----

교류전원을 사용하는 오븐레인지는 3.4.3.7.1 및 3.4.3.7.2에 따른 기준에 적합한 것으로 하고, 전자제어장치를 갖춘 오븐레인지의 경우 3.4.3.7.3에서부터 3.4.3.7.7까지의 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 직류전원을 사용하면서 전자제어장치를 갖춘 오븐레인지의 경우 3.4.3.6.7에 따른 기준에 적합한 것으로 한다.

3.4.3.7.1 --------

오븐레인지의 --------------------------

---------------.

표 3.4.3.7.1 <현행과 같음>

3.4.3.7.2 ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.<삭 제>

표 3.4.3.7.2 <현행과 같음>

3.4.3.7.3 순간 정전 내성

시험장치 및 시험조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 오븐레인지에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.7.3의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.7.3을 따른다. 다만, 전자식 밸브를 갖추지 않은 경우에는 대기 및 잠금 상태의 시험을 생략한다.

표 3.4.3.7.3 순간 정전 내성 요구사항

레벨	순간 정전에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
2	300 주기 동안 0 %	안전한 상태 유지

3.4.3.7.4 전압 강하 내성

시험장치 및 시험조건을 KGS GC105 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)에 맞게 설정한 후 오븐레인지에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.7.4의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.7.4를 따른다. 다만, 전자식 밸브를 갖추지 않은 경우에는 대기 및 잠금 상태의 시험을 생략한다.

표 3.4.3.7.4 전압강하 내성 요구사항

레벨	전압강하에 대한 시험 레벨과 지속시간(ts) (60 ㎐)	성능평가 기준
3	1주기 동안 0 %	정상작동
	12주기 동안 40 %	안전한 상태 유지
	30주기 동안 70 %	안전한 상태 유지

3.4.3.7.5 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성

시험장치 및 시험조건을 KGS GC105 2.3(전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성)에 맞게 설정한 후 오븐레인지에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.7.5의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.7.5를 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략한다. 다만, 전자식 밸브를 갖추지 않은 경우에는 대기 및 잠금 상태의 시험을 생략한다.

표 3.4.3.7.5 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 요구사항

개방 회로 출력 시험 전압과 임펄스의 반복 주파수
레벨	전원 포트, 접지 포트(PE)		신호 및 제어 포트		성능평가 기준
	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]	전압 첨두값 [㎸]	반복 주파수 [kHz]
2	1	5	0.5	5	정상작동
3	2	5	1	5	안전한 상태 유지

3.4.3.7.6 서지 내성

시험장치 및 시험조건을 KGS GC105 2.4(서지 내성)에 맞게 설정한 후 오븐레인지에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.7.6의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.7.6을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략한다. 다만, 전자식밸브를 갖추지 않은 경우에는 대기, 잠금 상태의 시험을 생략한다.

표 3.4.3.7.6 서지 내성 요구사항

레벨	개방 회로 시험 전압		성능평가 기준
	선로-선로 [㎸]	선로-접지 [㎸]
2	0.5	1	정상작동
3	1	2	안전한 상태 유지

3.4.3.7.7 정전기 방전 내성

시험장치 및 시험조건을 KGS GC105 2.1(정전기 방전 내성)에 맞게 설정한 후 오븐레인지에 정격전압을 인가하여 대기, 작동, 잠금 상태에서 표 3.4.3.7.7의 시험 레벨로 각각 시험한다. 이 경우 시험 레벨에 따른 성능평가 기준은 표 3.4.3.7.7을 따르며, 높은 레벨의 시험에서 정상 작동할 경우 낮은 레벨의 시험은 생략한다. 다만, 전자식밸브를 갖추지 않은 경우에는 대기, 잠금 상태의 시험을 생략한다.

표 3.4.3.7.7 정전기 방전 내성 요구사항

시험레벨	접촉방전	기중방전	성능평가 기준
2	4 ㎸	4 ㎸	정상작동
3	6 ㎸	8 ㎸	안전한 상태 유지

◦ 교류전원을 사용하는 연소기 및 전자제어장치가 있는 연소기의 전기부 성능 기준 명시

◦  3.4.3.7 하단에 관련 내용 신설에 따라 중복되는 내용 수정

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 반영에 따라 시험명 및 시험기준 반영

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 반영에 따라 시험명 및 시험기준 반영

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 반영에 따라 시험명 및 시험기준 반영

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 반영에 따라 시험명 및 시험기준 반영

4. 검사기준

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4.1.2.2 생산단계검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다. <단서 신설>

(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다.

(3) <생 략>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------ 경우에는 신규 설계단계검사를 ---------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ------ 신규 설계단계검사를 -----.

(1) -----------------------------------------

(2) --------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 버너 구조의 변경

(2) 버너 수량의 변경

(3) 사용가스 종류의 변경

(4) 가스소비량의 변경

(5) 급·배기 방식의 변경

(6) 오븐 대류 방식의 변경

(7) (1)부터 (6)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰 시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

4.1.2.2 -------

4.1.2.2.1 -----------------------

(1) -------------------------------- 실시하고, ---------------------------

----. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다.

(2) ---------------------------------------. <단서 삭제>

(3) <현행과 같음>

ㅇ 신규설계단계검사와 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따라 운영하던 변경설계단계검사 대상을 명확히 규정하기 위해 항목 분리

ㅇ 한국가스안전공사 사장이 정하는 방법으로 운영하던 변경설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해 KGS Code로 상향 등재

ㅇ 정기품질검사 주기 명확화

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 --------

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 ---- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 ------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

검사항목별 제조기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 ~ 4.4.2.1.2 <생 략>

<신 설>

4.4.2.1.3 그 밖에 설계단계검사방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.4 ----

4.4.2 --------

4.4.2.1 ------

------------------------------------------.

4.4.2.1.1 ~ 4.4.2.1.2 <현행과 같음>

4.4.2.1.3 설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.3에 따른다.

표 4.4.2.1.

데이터수 (n)	검사항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3.1 정전안전장치, 3.3.3 소화안전장치, 3.3.4.1 거버너, 3.3.4.2 과열방지장치, 3.4.1.2 내구성능, 3.4.1.3 내진동성능, 3.4.1.4 절연저항 성능, 3.4.1.5 내전압 성능, 3.4.2.1 내가스성 성능, 3.4.2.2 내열 충격 성능. 3.4.2.3 강화유리 성능, 3.4.2.4 내열 성능, 3.4.2.5 내식 성능, 3.4.2.6 유리상판 내충격 성능 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.4 온도상승 성능, 3.4.3.7 전기부 성능, 3.4.3.9 그릴부 성능, 3.4.3.10 오븐부 성능, 3.6.1 제품 표시
n=2	3.4.1.1 기밀성능, 3.4.3.2 가스소비량 성능, 3.4.3.3 열효율 성능, 3.4.3.5 연소상태 성능, 3.4.3.6 소화안전장치 성능, 3.4.3.8 과열방지장치 성능

3 설계단계검사 검사데이터 수

4.4.2.1.4 ----------------------------------------.

ㅇ 한국가스안전공사 사장이 정하는 방법으로  운영하던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보

부록 C 가스오븐레인지 시험방법

C1. ~ C11. <생 략>

C12. 순시정전 및 전압강하 시험

시험조건

시험가스의 조건을 S-2로 한다.

시험방법

버너에 점화하여 15분 후에, 전원 전압을 다음 표 C12의 조건에 따라서 인가 횟수 3회, 인가

간격 10초 이상으로 하여, 1cycle 이하에서는 오동작의 유무를 조사하며, 1cycle 초과에서는

안전성의 이상 유무를 조사한다.

시험레벨	지속시간 (cycle)	정격전압 또는 정격전압범위의 평균 전압에 대한 %
		50 % (전압강하)	0 % (정전)
1	0.5	시험하지 않음	○
	1.0	시험하지 않음	○
2	2.5	○	○
	25	○	○
	100	○	○

표 C12. 순시 정전 및 전압강화

C13. 전기적빠른 과도현상 시험

시험조건

시험가스의 조건을 S-2로 한다.

시험방법

기기의 정지 상태와 대기 상태 및 시동부터 정상 운전까지의 사이에 각각의 상태로 다음 표

C13에 나타낸 임펄스를 전원 공급단자, 보호 접지 및 장비의 신호 단자, 제어기의 사이에 가하

여 이상 유무를 조사한다. 다만, 제조자가 취급설명서 상에 케이블 길이가 3 m를 초과해서는

안된다고 명확하게 명시한 경우, 연결 케이블에 대한 시험은 실시하지 않는다.

표 C13. 전기적 빠른 과도 현상 내성의 시험 조건

펄스 전압	전원 공급 단자, 보호 접지	1 kV, 2 kV (±10 %)
	입출력 신호, 제어 단자	0.5 kV, 1 kV (±10 %)
펄스 상승 시간	5 ns ± 30 %
임펄스 지속시간(50% 값)	50 ns ± 30 %
임펄스 반복율	5 kHz ± 20 %
전압의 극성	양(+) 및 음(-)
버스트 지속 시간	15 ms ± 20 %
버스트 주기	300 ㎳± 20 %
시험 지속시간	1분 이상
출력 형태	동축 형태
전원 공급기와의 관계	비동기
최대 에너지	50 Ω부하로 2 kV에서 4 mJ/펄스

C14. 서지내성 시험

시험조건

시험가스의 조건을 S-2로 한다.

시험방법

연소 중의 기기와 임펄스 시험기 사이에 다음 표 C14에 나타낸 임펄스를 기기의 선로와 선로

사이 및 선로와 접지 사이에 가한다. 다만 제조자가 취급설명서상에 케이블의 길이가 10 m를 초과해서는 안 된다고 명확하게 명시한 경우, 연결케이블에 대한 시험은 실시하지 않는다.

표 C14. 서지 내성의 시험 조건

펄스 전압	선로와 선로 사이 결합	0.5 kV, 1 kV(±10 %)
	선로와 접지 사이 결합	1 kV, 2 kV(±10 %)
결합 캐패시티	선로와 선로 사이	18 ㎌
	선로와 접지 사이	10 Ω+9 ㎌
공급전압에 대한 감결합 인덕턴스		1.5 mH
상승 시간	출력단자 개방시	1.2 ㎲
	출력단자 단락시	8 ㎲
하강 시간	출력단자 개방시	50 ㎲
	출력단자 단락시	20 ㎲
전압의 극성		양(+) 및 음(-)
위상각		0 ∼ 360°
인가 횟수		5 회
인가 주기		1분 이하

C15. 정전기 내력 시험

시험조건

시험가스의 조건을 S-2로 한다.

시험방법

기기의 대기 상태와 버너에 점화하여 15분 후에, 각각 기기 조작시 손이 닿는 부분과 닿을 우려가 있는 부분(기기의 외표면 등)에 대하여 다음 표 C15에 나타낸 조건으로 접촉 방전을 가하여 이상 유무를 조사한다. 다만, 접촉 방전이 적용될 수 없는 경우는 기중방전을 가한다.

표 C15. 정전기 내력 시험 조건

시험전압	접촉방전	4 kV, 6 kV (±5 %)
	기중방전	4 kV, 8 kV (±5 %)
방전 용량		150 pF ± 10 %
방전 저항		330 Ω ± 10 %
상승 시간		0.7 ∼ 1 ns
전압의 극성		양(＋) 및 음(－)
인가 방법		직접 방전, 간접 방전 (KS C IEC 61000-4-2에 따름)
인가 간격		1초 이상
인가 횟수		10회

부록 C

C1. ~ C11. <현행과 같음>
C12. <삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
C13. <삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
C14. <삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
C15. <삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>

-------------

◦ KGS GC105 전자기 적합성 시험·평가 기준 반영에 따라 기존 전자기 적합성 시험방법 삭제