KGS AB334(가스밥솥 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 액화석유가스 또는 도시가스용 가스밥솥(이하 “밥솥”이라 한다)제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제10호 및 별표 7 제4호 차목에 따른 연소기 중 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 액화석유가스 또는 도시가스용 가스밥솥(이하 “밥솥”이라 한다)제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호 가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 밥솥의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호 가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 밥솥의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수 측정설비

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.1.1 가스가 통하는 부분의 재료 등은 사용 조건에서의 부식에 대하여 충분한 내식성이 있는 재료 또는 코팅재인 것으로 한다.

3.1.1 가스가 통하는 부분의 재료 등은 사용 조건에서의 부식에 충분한 내식성이 있는 재료 또는 코팅재인 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.1 밥솥은 용기와 직결되지 아니하는 것으로 한다.

3.2.1 밥솥은 용기와 직결되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2 가스 또는 물의 회전식개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계바늘 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2.2 가스 또는 물의 회전식 개폐 콕이나 회전식 밸브의 핸들의 열림 방향은 시계바늘 반대 방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.3 파일럿버너가 있는 밥솥은 파일럿버너가 점화되지 아니하면 메인버너의 가스통로가 열리지 아니하는 것으로 한다.

3.2.3 파일럿버너가 있는 밥솥은 파일럿버너가 점화되지 않으면 메인버너의 가스 통로가 열리지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.8 버너 등에 점화시키는 것이 눈, 거울, 확인램프 등에 의해 점화조작을 하는 장소에서 확인 가능한 것으로 한다.

3.2.8 버너 등에 점화되는 것이 눈, 거울, 확인램프 등으로 점화 조작을 하는 장소에서 확인이 가능한 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.2.13 버너 및 점화용 버너는 기기의 다른 부품을 과열, 손상시키지 않는 위치에 부착되어 있는 것으로 한다.

3.2.13 버너 및 점화용 버너는 기기의 다른 부품을 과열, 손상하지 않는 위치에 부착되어 있는 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.17 분젠버너의 공기조절기는  통상의 사용 상태에서 설정 위치가 변화하지 않아야 하고, 공기조절기의 손잡이는 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있고 조작이 원활하여야 한다.

3.2.17 분젠버너의 공기조절기는  통상의 사용 상태에서 설정 위치가 변하지 않아야 하고, 공기조절기의 손잡이는 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있고 조작이 원활하여야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.2.18.2 전극은 전극 간격이 통상의 사용 상태에서 변화되지 않도록 고정되어 있어야 한다.

3.2.18.2 전극은 전극 간격이 통상의 사용 상태에서 변하지 않도록 고정되어 있어야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.2.18.3 고압배선의 충전부와 비충전 금속부 사이는 전극 간격 이상의 충분한 공간 거리가 유지되어 있거나 점화 동작 시에 누전되는 일이 없는 효과적인 전기 절연 조치를 하여야 한다.

3.2.18.3 고압 배선의 충전부와 비충전 금속부 사이는 전극 간격 이상의 충분한 공간 거리가 유지되어 있거나 점화 동작 시에 누전되는 일이 없도록 효과적인 전기 절연 조치를 하여야 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.2.23.2 가스접속구(호스접속구와 일체형으로 된 것의 입구측 나사부)에 사용하는 나사는 KS B 0222에 규정하는 관용테이퍼나사로 하고 접속할 때에 기밀성을 손상시키는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

3.2.23.2 가스 접속구(호스 접속구와 일체형으로 된 것의 입구측 나사부)에 사용하는 나사는 KS B 0222에 규정하는 관용 테이퍼나사로 하고 접속할 때에 기밀성을 손상하는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.23.3  가스접속구에 사용하는 호스접속구 모양 및 치수는 아래 그림 3.2.23.3 중 어느 하나의 것으로서 호스탈착에 따라 기밀성을 손상시키는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

3.2.23.3  가스 접속구에 사용하는 호스 접속구 모양 및 치수는 아래 그림 3.2.23.3 중 어느 하나의 것으로서, 호스 탈착에 따라 기밀성을 손상하는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.26 버너로 보온을 하는 밥솥의 보온버너는 메인버너가 꺼질 때 꺼지지 않는 구조이거나 재점화하는 구조이어야 한다.

3.2.26 버너로 보온을 하는 밥솥의 보온 버너는 메인버너가 꺼질 때 꺼지지 않는 구조이거나 재점화되는 구조이어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.1 정전안전장치

교류전원으로 가스통로를 개폐하는 밥솥은 정전이 되었을 때에 가스통로를 차단하고, 다시 통전되었을 때에 자동으로 가스통로가 열리지 아니하거나 재점화되는 안전장치를 갖추는 것으로 한다. 다만, 정전 시에 파일럿버너의 불꽃이 꺼지지 아니하는 것은 그러하지 아니하다.

3.3.1 정전안전장치

교류전원으로 가스 통로를 개폐하는 밥솥은 정전이 되었을 때에 가스 통로를 차단하고, 다시 통전되었을 때에 자동으로 가스 통로가 열리지 않거나 재점화되는 안전장치를 갖추는 것으로 한다. 다만, 정전 시에 파일럿버너의 불꽃이 꺼지지 않는 것은 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.1.1 기밀 성능

가스통로부는  상용압력의 1.5배 이상의 공기압(또는 질소)을 가하여 실시하는 기밀시험에서 가스밸브를 통한 내부누출량이 0.07 L/h 이하로 하며, 외부누출이 없어야 한다. 다만, 기밀시험이 곤란한 경우는 점화상태에서 누출검사로 갈음할 수 있다.

3.4.1.1 기밀 성능

가스 통로부는  상용압력의 1.5배 이상의 공기압(또는 질소)을 가하여 실시하는 기밀시험에서 가스밸브를 통한 내부 누출량이 0.07 L/h 이하여야 하며, 외부 누출이 없어야 한다. 다만, 기밀시험이 곤란한 경우는 점화 상태에서 누출검사로 갈음할 수 있다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.4.1.4 절연저항 성능

교류전원을 사용하는 경우에 절연저항은 직류 500 V 절연저항계에 의해 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전금속부 사이의 절연 저항을 측정하여 그 값이 1 ㏁ 이상으로 한다.

3.4.1.4 절연저항 성능

교류전원을 사용하는 경우에 절연저항은 직류 500 V 절연저항계로 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전 금속부 사이의 절연저항을 측정하여 그 값이 1 ㏁ 이상인 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.4.1.5 내전압 성능

교류전원을 사용하는 경우에 내전압은 전기충전부와 접지할 우려가 있는 비충전부 사이에 표 3.4.1.5에 나타낸 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.5 내전압 성능

교류전원을 사용하는 경우에 내전압은 전기충전부와 접지할 우려가 있는 비충전부 사이에 표 3.4.1.5에 나타낸 교류전압을 연속하여 1분간 가했을 때 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.4.3.5 소화안전장치

소화안전장치의 밸브 열림 및 닫힘 시간은 표 3.4.3.5에 적합하여야 한다.

단, 자동적으로 재점화하는 구조는 아래의 기준에 따른다.

(1)버너가 소화한 경우에는 파일럿 버너 등에 폭발적으로 재점화하지 않을 것.

(2)파일럿 버너 등에 재점화하지 않았을 경우에는 점화를 개시했을 때부터 60초 이내에 밸브가 닫힐 것.

(3)버너가 소화한 경우에는 60초 이내에 밸브가 닫힐 것.

3.4.3.5 소화안전장치

소화안전장치의 밸브 열림 및 닫힘 시간은 표 3.4.3.5에 적합하여야 한다.

단, 자동적으로 재점화되는 구조는 아래의 기준에 따른다.

(1)버너가 소화된 경우에는 파일럿 버너 등에 폭발적으로 재점화되지 않을 것.

(2)파일럿 버너 등에 재점화하지 않았을 경우에는 점화를 개시했을 때부터 60초 이내에 밸브가 닫힐 것.

(3)버너가 소화된 경우에는 60초 이내에 밸브가 닫힐 것.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.3.6.3 순시정전 및 전압강하 성능 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한한다)

3.4.3.6.3 순시정전 및 전압강하 성능 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한정한다)

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.6.4 전기적 빠른 과도현상 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한한다)

3.4.3.6.4 전기적 빠른 과도현상 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한정한다)

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.6.5 서지내성 시험 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한한다)

3.4.3.6.5 서지 내성 시험 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한정한다)

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.6.5 서지내성 시험 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한한다)

3.4.3.6.6 정전기 내력 시험 (전자제어 장치를 갖춘것에 한정한다)

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.7.1 취사성능은 밥이 설지 않고 고르게 익지 않거나 타거나 질거나 끓어 넘침이 없어야 한다.

3.4.3.7.1 취사 성능은 밥이 설지 않고 고르게 익어야 하며 타거나 질거나 끓어 넘침이 없어야 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.6.1 제품표시

밥솥에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 아니하도록 명판 및 취급방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 기재한다.

3.6.1 제품 표시

밥솥에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 않도록 명판 및 취급 방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 기재한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.6.2 합격표시

밥솥에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 밥솥이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.

3.6.2 합격 표시

밥솥에는 법 제39조 제2항에 따라 검사에 합격한 밥솥이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 밥솥에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격한 밥솥은 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 밥솥에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 밥솥에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 한자어 순화

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 실시하는 설계단계검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.3.2.2 생산단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2 생산단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 생산단계검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

계수값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점 수준 유지

표 4.3.2.2 공정확인심사 및 종합품질관리체계심사 항목

계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점 수준 유지

표 4.3.2.2 공정확인심사 및 종합품질관리체계심사 항목

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

4.4.2.2.2 공정검사

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리한다.

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 동 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다.

(3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 아니한 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.

4.4.2.2.2 공정검사

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격으로 처리한다.

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격 판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 그 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다.

(3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 못한 경우에는 불합격으로 처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반 기준

다. 인적자원
(1)	제품 품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족시키기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

가. 구매
(1) 【주기】	구매한 제품이 규정된 구매 요구사항을 충족시킨다는 것을 보장하는 데 필요한 검사 또는 그 밖의 활동을 수립하고 실행하여야 한다.

가. 검사 방법 및 절차
(3) 【종합】 【주기】	계수값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점이어야 한다.
(5) 【주기】	교정 및 검증 결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어져야 한다.

나. 시정 및 예방조치
(1) 【주기】	부적합품 및 의심스런 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

다. 내부감사
(1)	제조업소는 품질시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지에 대하여 계획된 주기로 내부감사를 수행하여야 한다.

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반 기준

다. 인적자원
(1)	제품 품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족하기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

가. 구매
(1) 【주기】	구매한 제품이 규정된 구매 요구사항을 충족한다는 것을 보장하는 데 필요한 검사 또는 그 밖의 활동을 수립하고 실행하여야 한다.

가. 검사 방법 및 절차
(3) 【종합】 【주기】	계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점이어야 한다.
(5) 【주기】	교정 및 검증 결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어야 한다.

나. 시정 및 예방조치
(1) 【주기】	부적합품 및 의심스러운 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

다. 내부감사
(1)	제조업소는 품질시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지 계획된 주기로 내부감사를 수행하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

B1. 시험실 조건

항 목	조 건
시험실의 온도	시험실의 온도는 (20±15 ℃)으로 하고, 시험 중 온도의 변동은 ±5 K로 한다.
실내의 분위기	시험실의 습도는 (65±20) %으로 한다.
실내의 분위기	실내의 분위기는 0.2 % 이상의 이산화탄소 및 0.002 % 이상의 일산화탄소가 포함되어 있지 않을 것.
[비고] 시험실의 온도 측정은, 원칙적으로 기기로부터 약 1 m 떨어진 곳에서 온도계의 수은구부를 기기의 윗면과 거의 같은 높이(그 높이가 바닥에서 1.5 m를 넘을 경우는 바닥에서 1.5 m의 높이로 한다.)에 고정시켜 전후좌우 4곳의 위치에서 측정하고, 그 산술 평균값을 실온으로 한다. 다만 온도계의 수은구부가 기기로부터의 연소 가스, 방사열 등의 영향을 직접 받지 않아야 한다.

B1. 시험실 조건

항 목	조 건
시험실의 온도	시험실의 온도는 (20±15 ℃)으로 하고, 시험 중 온도의 변동은 ±5 K로 한다.
실내의 분위기	시험실의 습도는 (65±20) %으로 한다.
실내의 분위기	실내의 분위기는 0.2 % 이상의 이산화탄소 및 0.002 % 이상의 일산화탄소가 포함되어 있지 않을 것.
[비고] 시험실의 온도 측정은, 원칙적으로 기기로부터 약 1 m 떨어진 곳에서 온도계의 수은구부를 기기의 윗면과 거의 같은 높이(그 높이가 바닥에서 1.5 m를 넘을 경우는 바닥에서 1.5 m의 높이로 한다.)에 고정하여 전후좌우 4곳의 위치에서 측정하고, 그 산술 평균값을 실온으로 한다. 다만 온도계의 수은구부가 기기로부터의 연소 가스, 방사열 등의 영향을 직접 받지 않아야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

C1. 가스소비량 시험

시험 조건	시험가스의 조건은 액화석유가스용인 경우는 P-2, 도시가스용인 경우는 S-2로 한다
시험방법	(1) 기기를 그림 C1과 같이 설치한다. (2) 시험가스는 기준가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 최대 가스소비량으로 기기를 가동한다. (3) 수주계 ②의 가스 압력은 표준압력과 일치시킨다. (4) 가스소비량이 일정하게 되었을 때 측정을 시작하고 연속하여 측정된 값의 차가 2 % 이하가 되었을 때 산술 평균값을 구한다. (5) 온도 15 ℃, 가스 표준압력, 대기압 101.3 kPa, 건조 상태에서의 가스소비량은 다음 식에 의해 산출한다. [eqn: Q _{c} =Q TIMES {1`000} over {3`600} TIMES V TIMES sqrt {{101.3+P _{g}} over {101.3} TIMES {P _{a} +P _{g}} over {101.3} TIMES {288} over {273+t _{g}} TIMES {d} over {d _{r}}}] 여기에서 [eqn: Q _{c}] : 총발열량으로(101.3 kPa, 15 ℃, 건조가스) 보정된 가스소비량(㎾) [eqn: Q _{}] : 15 ℃, 101.3 kPa 건조 기준가스의 총발열량 (MJ/㎥) [eqn: V] : 습도, 온도 및 압력 조건하에서 가스미터를 통해 측정되는 부피 가스량 (㎥/h) [eqn: P _{g}] : 가스미터에서의 가스 압력 (㎪) [eqn: P _{a}] : 시험을 실시하였을 때의 대기압 (㎪) [eqn: t _{g}] : 가스미터의 가스 온도 (℃) [eqn: d] : 시험가스의 밀도 [eqn: d _{r}] : 기준가스의 밀도 (6) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스 밀도를 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h} `]로 변환하여 보정한다.

C1. 가스소비량 시험

시험 조건	시험가스의 조건은 액화석유가스용인 경우는 P-2, 도시가스용인 경우는 S-2로 한다
시험방법	(1) 기기를 그림 C1과 같이 설치한다. (2) 시험가스는 기준가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 최대 가스소비량으로 기기를 가동한다. (3) 수주계 ②의 가스 압력은 표준압력과 일치시킨다. (4) 가스소비량이 일정하게 되었을 때 측정을 시작하고 연속하여 측정된 값의 차가 2 % 이하가 되었을 때 산술 평균값을 구한다. (5) 온도 15 ℃, 가스 표준압력, 대기압 101.3 kPa, 건조 상태에서의 가스소비량은 다음 식에 의해 산출한다. [eqn: Q _{c} =Q TIMES {1`000} over {3`600} TIMES V TIMES sqrt {{101.3+P _{g}} over {101.3} TIMES {P _{a} +P _{g}} over {101.3} TIMES {288} over {273+t _{g}} TIMES {d} over {d _{r}}}] 여기에서 [eqn: Q _{c}] : 총발열량으로(101.3 kPa, 15 ℃, 건조가스) 보정된 가스소비량(㎾) [eqn: Q _{}] : 15 ℃, 101.3 kPa 건조 기준가스의 총발열량 (MJ/㎥) [eqn: V] : 습도, 온도 및 압력 조건하에서 가스미터를 통해 측정되는 부피 가스량 (㎥/h) [eqn: P _{g}] : 가스미터에서의 가스 압력 (㎪) [eqn: P _{a}] : 시험을 실시하였을 때의 대기압 (㎪) [eqn: t _{g}] : 가스미터의 가스 온도 (℃) [eqn: d] : 시험가스의 밀도 [eqn: d _{r}] : 기준가스의 밀도 (6) 습식가스미터기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스 밀도를 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h} `]로 변환하여 보정한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

C2. 내가스성 시험

패킹류 시험	미리 무게를 측정한 3개의 시료를 온도 5 ℃ 이상 25 ℃ 이하의 n펜탄 속에 72시간 이상 담근 후에 n－펜탄에서 꺼내어 24시간 대기 중에 방치한 후, 3개 시료의 무게를 각각 측정하여 다음 식에 따라 무게 변화율을 산출하고 3개 시료의 산술 평균값을 구한다. 또 사용상 지장이 있는 변질, 변형 등의 유무를 육안 등에 의해 조사한다. 여기에서 ΔM：무게 변화율(%), M：시험 후의 무게(g), M0：시험 전의 무게(g)

C2. 내가스성 시험

패킹류 시험	미리 무게를 측정한 3개의 시료를 온도 5 ℃ 이상 25 ℃ 이하의 n펜탄 속에 72시간 이상 담근 후에 n－펜탄에서 꺼내어 24시간 대기 중에 방치한 후, 3개 시료의 무게를 각각 측정하여 다음 식에 따라 무게 변화율을 산출하고 3개 시료의 산술 평균값을 구한다. 또 사용상 지장이 있는 변질, 변형 등의 유무를 육안 등으로 조사한다. 여기에서 ΔM：무게 변화율(%), M：시험 후의 무게(g), M0：시험 전의 무게(g)

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

C4. 전기점화 작동시험

시험 조건	액화석유가스용인 경우는 P-1 및 P-3, 도시가스용인 경우는 S-1 및 S-3으로 한다.
시험 방법	취급설명서 등에 표시하는 점화 방법 또는 다음에 따라 10회 반복해서 점화 조작을 하여 점화의 횟수 및 케이싱 밖으로의 불꽃 넘침, 그 외의 것에 의한 폭발적인 점화의 유무를 조사한다. 1) 미리 여러 회의 예비 시험을 한다. 2) 점화 조작마다 전기점화장치 및 버너를 실온에 가까운 상태로 한다. 3) 점화 조작의 1회 및 속도는 점화원 발생 구조에 따라 원칙적으로 다음과 같다. a) 압전 점화방식에서 단발식은 1조작을 1회로 한다. 또한, 점화 조작 1회의 속도는 원칙적으로 약 0.5∼1초로 한다. b) 압전 점화방식에서 연속 회전식은 1회전을 1회로 한다. 또한 점화 조작 1회의 속도는 a)와 같은 것으로 한다. c) 건전지 또는 가정용 전원을 사용한 연속 방전 점화방식 및 히터 점화방식은□점화□위치 등의 조작 위치에서 2초간 유지하는 것을 1회로 한다. d) 점멸 조작을 2∼20회/분 이하의 속도로 12,000회 반복 시험한 후 전기점화 성능 및 사용상 지장의 유무를 조작 등에 의해 확인한다.

C4. 전기점화 작동시험

시험 조건	액화석유가스용인 경우는 P-1 및 P-3, 도시가스용인 경우는 S-1 및 S-3으로 한다.
시험 방법	취급설명서 등에 표시하는 점화 방법 또는 다음에 따라 10회 반복해서 점화 조작을 하여 점화의 횟수 및 케이싱 밖으로의 불꽃 넘침, 그 외의 것에 의한 폭발적인 점화의 유무를 조사한다. 1) 미리 여러 회의 예비 시험을 한다. 2) 점화 조작마다 전기점화장치 및 버너를 실온에 가까운 상태로 한다. 3) 점화 조작의 1회 및 속도는 점화원 발생 구조에 따라 원칙적으로 다음과 같다. a) 압전 점화방식에서 단발식은 1조작을 1회로 한다. 또한, 점화 조작 1회의 속도는 원칙적으로 약 0.5∼1초로 한다. b) 압전 점화방식에서 연속 회전식은 1회전을 1회로 한다. 또한 점화 조작 1회의 속도는 a)와 같은 것으로 한다. c) 건전지 또는 가정용 전원을 사용한 연속 방전 점화방식 및 히터 점화방식은□점화□위치 등의 조작 위치에서 2초간 유지하는 것을 1회로 한다. d) 점멸 조작을 2∼20회/분 이하의 속도로 12,000회 반복 시험한 후 전기점화 성능 및 사용상 지장의 유무를 조작 등을 통해 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

C6. 통상 온도 상승 시험

시험 조건	1) 시험기기를 그림 C7에 규정한 측온판에 기기별 규정한 상태로 한다. 2) 온도 상승 시험에서의 실온 최고 온도 조건은 35 ℃로 한다. 3) 기기 각 부의 온도 상승 시험에 대해서는 시험가스를 액화석유가스용인 경우는 S-2, 도시 가스용인 경우는 S-2로 한다. 또한, 기기 주위의 나무벽, 나무대 등의 온도 상승 시험 및 배기 온도 시험에 대해서는 시험가스를 액화석유가스용인 경우는 S-1, 도시가스용인 경우는 S-1로 한다.
시험 방법	1) 레인지부 버너는 가스소비량이 표시가스소비량의 ½이 되도록 콕을 조절한 상태로 한다. 또한, 온도제어 장치를 가진 것으로 온도설정 가능한 것은 최고 온도로 설정한다. 2) 그릴은 가스소비량이 최대가 되도록 조절한 상태로 한다. 다만, 그릴 겸용 레인지 버너는 그릴의 사용 상태로 한다. 3) 전기가열장치가 부착되어 있는 경우, 이를 최고 온도로 설정하여 작동시킨 상태로 한다. 다만, 제조자가 전기가열장치와 기기를 동시에 사용하지 않도록 명시한 경우, 제조자가 지정한 방법에 따른다. 4) 온도 측정 시간은 기기의 각 부에 대해서는 버너에 점화하고 나서 30분 동안으로 하고, 기기 주위의 나무벽 등에 대해서는 계속해서 30분 동안 더 진행한다.

C6. 통상 온도 상승 시험

시험 조건	1) 시험기기를 그림 C7에 규정한 측온판에 기기별 규정한 상태로 한다. 2) 온도 상승 시험에서의 실온 최고 온도 조건은 35 ℃로 한다. 3) 기기 각 부의 온도 상승 시험에 대해서는 시험가스를 액화석유가스용인 경우는 S-2, 도시 가스용인 경우는 S-2로 한다. 또한, 기기 주위의 나무벽, 나무대 등의 온도 상승 시험 및 배기 온도 시험에 대해서는 시험가스를 액화석유가스용인 경우는 S-1, 도시가스용인 경우는 S-1로 한다.
시험 방법	1) 레인지부 버너는 가스소비량이 표시가스소비량의 ½이 되도록 콕을 조절한 상태로 한다. 또한, 온도제어 장치를 가진 것으로 온도 설정이 가능한 것은 최고 온도로 설정한다. 2) 그릴은 가스소비량이 최대가 되도록 조절한 상태로 한다. 다만, 그릴 겸용 레인지 버너는 그릴의 사용 상태로 한다. 3) 전기가열장치가 부착되어 있는 경우, 이를 최고 온도로 설정하여 작동한 상태로 한다. 다만, 제조자가 전기가열장치와 기기를 동시에 사용하지 않도록 명시한 경우, 제조자가 지정한 방법에 따른다. 4) 온도 측정 시간은 기기의 각 부에 대해서는 버너에 점화하고 나서 30분 동안으로 하고, 기기 주위의 나무벽 등에 대해서는 계속해서 30분 동안 더 진행한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

C7. 이상 시 온도 상승 시험

시험 조건	1) 시험기기를 평상시 온도 상승 시험 조건의 그림 C7에 규정한 측온판에 기기별 규정한 상태로 한다. 2) 온도 상승 시험에서의 실온 최고 온도 조건은 35 ℃로 한다. 다만 권선의 온도 상승에서 실온 최고 온도 조건은 30 ℃로 한다. 3) 시험가스 조건은 액화석유가스용인 경우는 S-1, 도시가스용인 경우는 S-1로 한다.
시험 방법	1) 기기의 설치 상태는 통상 온도 상승 시험과 같은 상태로 한다. 2) 레인지 버너는 최대가스소비량의 상태로 하여 규정된 시험용 냄비보다 구멍 지름이 (60±10) mm 큰 냄비(해당 냄비를 올릴 수 없는 경우 올릴 수 있는 최대의 것.)를 사용하며 이 경우 냄비의 중심부와 버너의 중심부는 일치시킨다. 3) 그릴은 그릴용 물접시에 물을 넣지 않은 상태로 한다. 4) 그릴 겸용 레인지 버너는 그릴의 사용 상태로 한다. 5) 전기가열장치가 부착되어 있는 경우, 이를 최고 온도로 설정하여 작동시킨 상태로 한다. 다만, 제조자가 전기가열장치와 기기를 동시에 사용하지 않도록 명시한 경우, 제조자가 지정한 방법에 따른다. 6) 이상 시 온도 측정은 버너에 점화한 후 온도 측정 시간을 측온부의 온도가 경과하여도 변하지 않게 될 때까지(최대 1시간)로 한다. 다만, 도중에 과열방지장치(과열방지장치가 부착된 것에 한정한다.)가 작동하여 메인버너 가스 통로가 닫힐 경우는 도달 최고 온도를 측정한다.

C7. 이상 시 온도 상승 시험

시험 조건	1) 시험기기를 평상시 온도 상승 시험 조건의 그림 C7에 규정한 측온판에 기기별 규정한 상태로 한다. 2) 온도 상승 시험에서의 실온 최고 온도 조건은 35 ℃로 한다. 다만 권선의 온도 상승에서 실온 최고 온도 조건은 30 ℃로 한다. 3) 시험가스 조건은 액화석유가스용인 경우는 S-1, 도시가스용인 경우는 S-1로 한다.
시험 방법	1) 기기의 설치 상태는 통상 온도 상승 시험과 같은 상태로 한다. 2) 레인지 버너는 최대가스소비량의 상태로 하여 규정된 시험용 냄비보다 구멍 지름이 (60±10) mm 큰 냄비(해당 냄비를 올릴 수 없는 경우 올릴 수 있는 최대의 것.)를 사용하며 이 경우 냄비의 중심부와 버너의 중심부는 일치시킨다. 3) 그릴은 그릴용 물접시에 물을 넣지 않은 상태로 한다. 4) 그릴 겸용 레인지 버너는 그릴의 사용 상태로 한다. 5) 전기가열장치가 부착되어 있는 경우, 이를 최고 온도로 설정하여 작동한 상태로 한다. 다만, 제조자가 전기가열장치와 기기를 동시에 사용하지 않도록 명시한 경우, 제조자가 지정한 방법에 따른다. 6) 이상 시 온도 측정은 버너에 점화한 후 온도 측정 시간을 측온부의 온도가 경과하여도 변하지 않게 될 때까지(최대 1시간)로 한다. 다만, 도중에 과열방지장치(과열방지장치가 부착된 것에 한정한다.)가 작동하여 메인버너 가스 통로가 닫힐 경우는 도달 최고 온도를 측정한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

C11. 소화안전장치 작동시험

시험가스 조건	1) 밸브 열림 시간 : 액화석유가스용인 경우는 P-3, 도시가스용인 경우는 S-3으로 한다. 2) 밸브 닫힘 시간 : 액화석유가스용인 경우는 B-1, 도시가스용인 경우는 S-1로 한다. 3) 자동적으로 재점화하는 구조: 액화석유가스용인 경우는 P-3, 도시가스용인 경우는 S-3으로 한다.
시험 방법	1) 밸브 열림 시간 콕크 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후, 안전장치의 밸브가 열릴 때까지의 시간을 측정한다. 2) 밸브 닫힘 시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화시켜 계속해서 소화된 채로 파일럿 버너 등에 가스 또는 공기를 유입하고 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단될 때까지의 시간을 측정한다. 3) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 열림 시간 콕크 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후, 안전장치의 밸브가 열릴 때 까지의 시간을 측정한다. 4) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 닫힘 시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화시켜 계속해서 소화된 채로 파일럿 버너 등에 가스 또는 공기를 유입하고 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단될 때까지의 시간을 측정한다. 다만 재점화를 위하여 다시 밸브가 열리는 경우, 밸브가 열려 있는 시간의 총합을 측정한다. "자동적으로 재점화하는 구조인 것"이란 비점화 시 또는 소화 시에 자동적으로 재점화 동작을 하고, 재점화되지 않았을 경우에는 일정 시간 이내에 가스 통로를 자동적으로 닫아 주는 구조를 말한다.

C11. 소화안전장치 작동시험

시험가스 조건	1) 밸브 열림 시간 : 액화석유가스용인 경우는 P-3, 도시가스용인 경우는 S-3으로 한다. 2) 밸브 닫힘 시간 : 액화석유가스용인 경우는 B-1, 도시가스용인 경우는 S-1로 한다. 3) 자동적으로 재점화하는 구조: 액화석유가스용인 경우는 P-3, 도시가스용인 경우는 S-3으로 한다.
시험 방법	1) 밸브 열림 시간 콕 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후, 안전장치의 밸브가 열릴 때까지의 시간을 측정한다. 2) 밸브 닫힘 시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화하고 계속해서 소화된 채로 파일럿 버너 등에 가스 또는 공기를 유입하고 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단될 때까지의 시간을 측정한다. 3) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 열림 시간 콕 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후, 안전장치의 밸브가 열릴 때 까지의 시간을 측정한다. 4) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 닫힘 시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화하고 계속해서 소화된 채로 파일럿 버너 등에 가스 또는 공기를 유입하고 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단될 때까지의 시간을 측정한다. 다만 재점화를 위하여 다시 밸브가 열리는 경우, 밸브가 열려 있는 시간의 총합을 측정한다. "자동적으로 재점화하는 구조인 것"이란 비점화 시 또는 소화 시에 자동적으로 재점화 동작을 하고, 재점화되지 않았을 경우에는 일정 시간 이내에 가스 통로를 자동적으로 닫아 주는 구조를 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체