KGS AB336(이동식부탄연소기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.7 <생 략>

<신 설>

<신 설>

3.3 장치

3.3.1 ~ 3.3.3 <생 략>

3.3.4 그 밖의 장치

3.3.4.1  ~ 3.3.4.3 <생 략>

<신 설>

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 ~ 3.4.3.6 <생 략>

<신 설>

3.6 표시

3.6.1 ~ 3.6.2 <생 략>

3.6.3 설명서 첨부

연소기에는 그 연소기의 안전한 사용을 위해 필요한 정보와 함께 다음 사항이 포함된 취급설명서를 제작하여 첨부한다.

(1) ~ (4) <생 략>

<신 설>

3.6.4 가스안전수칙 표시

연소기에는 그 연소기를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 안전수칙을 표시한다. 다만, 안전수칙을 별도로 표시할 필요가 없다고 한국가스안전공사 사장이 인정하는 경우에는 안전수칙을 표시하지 않을 수 있다.

3.6.4.1 ~ 3.6.4.4 <생 략>

3.6.4.5 연소기에는 “연소기는 사용 후 용기를 분리하여 보관하고 난로 등 화기 옆에서 사용하여서는 안 된다”라는 내용과  조리용 카세트식 연소기는“용기 폭발 위험이 있으므로 용기 덮개 위를 덮는 큰 조리기구를 사용하지 말 것”이라는 경고 문구를 연소기의 보기 쉬운 곳에 표시하고, 용기장착부의 덮개 상단면에 “과대불판 사용금지” 경고 문구를 글자 크기 7 ㎜×7 ㎜(가로×세로) 이상으로 눈에 띄기 쉽고 지워지지 않도록 표시한다. 다만, 직결식과 분리식의 경우 글자크기는 제품의 특성에 맞도록 표시할 수 있다.

<신 설>

3.6.4.6 난방용이나 등화용으로 사용하는 연소기에는 “텐트, 자동차 안 등 밀폐된 장소에서 절대 사용 금지(산소 결핍으로 일산화탄소 중독사고가 발생할 수 있습니다)”라는 경고 문구를 보기 쉽고 지워지지 않도록 표시한다.

3.6.4.7 연소기에는“용기의 접속 방법이 변경되는 부품(어댑터 등)을 사용하지 말 것”이라는 경고 문구를 보기 쉽고 지워지지 않도록 표시한다.

<신 설>

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.7 <현행과 같음>

1.6.8 3.3.4.4 및 3.4.3.7의 개정 기준은 승인일(2023년 10월 5일)로부터 1년이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 설계단계검사를 받은 연소기의 경우 개정 기준은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

1.6.9 3.6.3(5) 및 3.6.4.5에서부터 3.6.4.8까지의 개정 기준은 승인일(2023년 10월 5일)로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

3.3 --

3.3.1 ~ 3.3.3 <현행과 같음>

3.3.4 -----

3.3.4.1 ~ 3.3.4.3 <현행과 같음>

3.3.4.4 산소결핍 안전장치

난방용으로 사용하는 연소기는 산소결핍 안전장치를 갖춘다.

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.1 ~ 3.4.3.6 <현행과 같음>

3.4.3.7 산소결핍 안전장치 성능

산소결핍 안전장치는 조정 가능한 가스소비량 전체 범위에서 산소농도가 18.0 % 미만이 되기 전에 버너로의 가스 공급을 차단하고 자동적으로 다시 열리지 않는 것으로 한다.

3.6 --

3.6.1 ~ 3.6.2 <현행과 같음>

3.6.3 -----

-------------------------------------------------------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

(5) 연소기의 안전한 사용을 위한 그림 3.6.3(5)와 같은 경고 그림

그림 3.6.3(5) 경고 그림(예시)

3.6.4 ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.6.4.1 ~ 3.6.4.4 <현행과 같음>

3.6.4.5 -----------------------------

----------------------------라는 경고 문구 및  이에 해당하는 그림 3.6.4의 경고 그림(예시)을 보기 쉽고 지워지지 않도록 표시한다.

3.6.4.6 조리용 카세트식 연소기는“용기 폭발 위험이 있으므로 용기 덮개 위를 덮는 큰 조리기구를 사용하지 말 것”이라는 경고 문구를 연소기의 보기 쉬운 곳에 표시하고, 용기장착부의 덮개 상단면에 “과대불판 사용금지” 경고 문구를 글자 크기 7 ㎜×7 ㎜(가로×세로) 이상으로 표시하며, 이에 해당하는 그림 3.6.4의 경고 그림(예시)을 보기 쉽고 지워지지 않도록 표시한다.

3.6.4.7 -----------------------------

---------------------------------

------------------------ 경고 문구 및 이에 해당하는 그림 3.6.4의 경고 그림(예시)을 -----------

-------------.

3.6.4.8 -----------------------------

------------------- 경고 문구 및 이에 해당하는 그림 3.6.4의 경고 그림(예시)을 ----------------.

그림 3.6.4 경고 그림(예시)

ㅇ 산소결핍 안전장치 기준 신설에 따라 장치 개발 에 필요한 기간(1년) 반영

ㅇ 기존에 생산된 설명서 소진 기간 필요 및 경고 그림 디자인 생산에 필요한 기간(6개월) 반영

ㅇ 밀폐된 공간에서 난방용 연소기를 사용하는 경우가 발생함에 따라 CO 중독사고로 인한 인명피해를 최소화하고자 산소결핍 안전장치를 도입하고자 함

ㅇ 산소결핍 안전장치 실증시험 결과 반영 및 KGS AB231(가스난방기) 산소결핍 안전장치 기준을 준용하여 작동 성능 신설

ㅇ 연소기 설명서에 경고 그림을 추가하여 사용자로 하여금 가스안전 정보를 인식하기 쉽게 하고자 함

ㅇ 조리용 카세트식 연소기의 안전수칙 문구를 3.6.4.6으로 분리하고 경고 문구에 맞는 경고 그림을 표시하도록 함

ㅇ 조리용 카세트식 연소기의 안전수칙 문구를 분리하여 가독성을 높이고, 경고 문구에 맞는 경고 그림을 표시토록 함

ㅇ 가스안전수칙 경고 문구에 맞는 경고 그림(예시)을 추가하여 사용자 취급부주의로 인한 사고를 예방하고자 함.

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

4.1.2.1.1  신규 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 신규 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (3) <생 략>

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (6) <생 략>

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.2 생산단계검사

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) ~ (1-6) <생 략>

(2) 상시샘플검사

(2-1) <생 략>

(2-2) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

(2-3) 3.4.3.2에 따른 연소상태 성능(정상사용상태CO, 연속소음 및 점화음 제외)의 적합여부

(2-4) 3.3.4.2에 따른 과압방지장치 성능의 적합 여부

<신 설>

<신 설>

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 ---------

---------------------------------------------------------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ----------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

4.1.2.1.2  --------------

-------------------------------------------------------------------------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여--------------.

(1) ~ (6) <현행과 같음>

4.3 ----

4.3.2 --------

4.3.2.2 ------

4.3.2.2.1 ------

(1) ------

(11) ~ (1-6) <현행과 같음>

(2) ------

(2-1) <현행과 같음>

(2-2) <현행 (2-4)와 같음>

(2-3) <현행 (2-3)과 같음>

(2-4) <현행 (2-2)와 같음>

(2-5) 3.2에 따른 구조의 적합여부(「액화석유가스안전관리기준통합고시」 제10-2-2조에 따라 설계단계검사가 생략되는 연소기에 한정한다)

(2-6) 3.3에 따른 장치의 적합여부(「액화석유가스안전관리기준통합고시」 제10-2-2조에 따라 설계단계검사가 생략되는 연소기에 한정한다)

ㅇ 기준 명확화를 위한 문구 수정

ㅇ 기준 명확화를 위한 문구 수정

ㅇ 제조기술기준 본문 순서에 맞게 검사 항목이동

ㅇ 설계단계검사를 면제받는 가스용품의 상시샘플검사 기준 강화를 위한 검사 항목 추가

- 액법통합고시 제10-2-2조에 따라 3개월 이내에 3대 이하로 수입하는 연소기의 경우 설계단계검사가 면제됨

부록 C 이동식 부탄 연소기 성능시험 방법

C1. ~ C9. <생 략>

<신 설>

부록 C ----------------

C1. ~ C9. <현행과 같음>

C10 산소결핍안전장치 성능시험
산소결핍 안전장치 성능시험	(1) 시험장소는 4.0 ㎥ 이상 6.0 ㎥ 이하의 밀폐된 구조의 실내로 하고, 실내 온도는 (20±3) ℃를 유지한다. (2) 산소 센서 및 온도계를 안전장치의 위치와 동일한 높이에서 연소기를 중심으로 축방향으로 0.5 m 떨어진 곳에 설치하고, 연소기의 가스통로가 차단되었을 때 측정한 산소농도 및 실내 온도 측정 결과를 아래식에 반영하여 계산한다. [eqn: O _{2} (A)`=O _{2} (B)` TIMES ` {293} over {273+T _{R}} `] 여기에서 [eqn: O _{2} (A)`] : 표준상태로 환산한 [eqn: O _{2} `]농도 계산값(%) [eqn: O _{2} (B)`] : 실측한 [eqn: O _{2} `]농도 측정값(%) [eqn: T _{R}] : 실측한 실내 온도 측정값(℃)

ㅇ 산소결핍안전장치 성능 시험방법 신설

- 실증시험 결과 반영 및 KGS AB231(가스난방기) 시험방법 준용