KGS AC118(압축수소가스용 복합재료 압력용기 제조기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 일반사항

1.4 용어정의

1.4.7 “설계압력 반복횟수”란 압력용기의 사용기간 동안에서의 압력변동 횟수로서 사용자 또는 제조자가 정하는 것을 말한다.

1. ----

1.4 ----

1.4.7  --------------  압력 변동에 대응하는 사용 반복 횟수를 ---.

ㅇ KGS AC118은 KHKS 0225(일본 압축수소용 복합압력용기)를 참고하여 제정한 KGS 상세기준으로, KHKS 0225의 ‘설계압력 사이클수’의 용어 정의가 개정(’19.2月)됨에 따라 부합화

KHKS 0225(일본 압축수소축압기용 복합압력용기에 관한 기준)

設計圧力サイクル数  :  複合圧力容器の圧力の変動に対応する使用繰返し回数をいう。

설계압력 사이클수 :

복합압력 용기의 압력 변동에 대응하는 사용 반복 횟수를 말한다.