KGS AH373(이동형 연료전지(드론용) 제조의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1.8 배기가스가 통하는 부분은 최고 운전온도에 적합한 불연성 또는 난연성의 재료를 사용한다. <단서 신설>

3.1.8 ------------------------------------------------. 다만, 배기가스의 기밀을 유지하기 위해 사용되는 패킹류, 실(seal)재 등은 불연성 또는 난연성의 재료를 사용하지 않을 수 있다.

ㅇ 수소용품 KGS Code 간의 형평성을 고려, 배기가스의 기밀 유지를 위해 사용되는 패킹류, 실(seal)재 등에 대해서는 예외 규정을 반영

구 분	배기가스 통로 재료 기준 적용 대상
AH171	기밀 유지를 위해 사용되는 패킹류, 실재 등은 적용 제외
AH371
AH372
AH373	“예외 규정 없음”

3.1.9 연료가스가 통하는 부분은 불연성 또는 난연성의 재료를 사용한다. 다만, 연료가스의 기밀을 유지하기 위해 사용되는 패킹류, 실(seal)재 등은 불연성 또는 난연성의 재료를 사용하지 않을 수 있다.

3.1.9 ------------------------------------------------------------------ 실재 ---------------------------------.

ㅇ 3.1.8 개정(안)에서 ‘실(seal)재’에 대한 영문 최초로 병기 함에 따라 3.1.9의 영문 병기를 삭제하고자 함

3.2.1.12 압력조정기(상용압력 이상의 압력으로 압력이 상승한 경우 자동으로 가스를 방출하는 안전장치를 갖춘 것에 한정한다. 이하 3.2.1.12에서 같다)에서 방출되는 가스는 방출관 등을 이용하여 외함 외부로 직접 방출하는 구조로 한다. 이 경우, 압력조정기를 통해 가스가 방출되는 구간에는 짧은 시간에 다량의 수소가 방출되는 것을 방지하기 위해 벤트리미터(vent limiter)를 설치한다.

3.2.1.12 -----(상용압력 이상의 압력으로 압력이 상승한 경우 자동으로 가스를 방출하는 안전장치를 갖춘 것에 한정한다)---------------------------------------------------------. <삭 제>

ㅇ 방출관을 통해 가스를 외부로 방출하는 구조로 함에도 불구하고 벤트리미터의 설치를 추가로 요구하는 것은 해외기준 대비 과도한 것으로 판단되어 기준을 합리화하고자 함

	(참고) IEC 62282-4-101
4.4 Regulators The gas pressure regulator shall be equipped with a vent limiter or a vent line.

3.2.3.2.3 인입밸브는 공인인증기관의 인증품을 사용하고, 구동원이 상실되었을 경우 연료가스의 통로가 자동으로 차단되는 구조(fail-safe)로 한다.

3.2.3.2.3 ---------------- 인증품 또는 부록 C10에 따른 성능시험을 만족하는 것을 ----------------------------------------------------.

ㅇ 수소용품의 제조자가 인입밸브의 인증품 발굴에 애로사항을 겪고 있음을 고려, 인입밸브는 인증품 외(外)에도 주요 안전 성능을 갖춘 것을 사용할 수 있도록 하고자 함

3.4.3.10 전자파적합 성능

3.4.3.10.1 정전기 방전 내력 시험

시험장치 및 설치조건을  IEC 61000-4-2(전기자기적합성(EMC)－제4-2부：시험 및 측정기술－정전기 방전 내성시험)에 따라 설정하고, 표 3.4.3.10.1의 시험레벨을 연료전지의 대기, 작동 및 로크아웃 상태에서 각각 인가한다. 이때, 엄격도가 2에서는 연료전지가 이 규격의 성능기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 엄격도가 3에서는 안전한 상태를 유지해야 한다.

표 3.4.3.10.1 정전기방전 시험레벨

엄격도	접촉방전 (㎸)	기중방전 (㎸)	<신 설>
2	4	4	<신 설>
3	6	8	<신 설>

3.4.3.10 전자기 적합 --

3.4.3.10.1 -------- 내성 --

연료전지에 정격전압을 공급하고 대기, 작동 및 로크아웃 상태에서 표 3.4.3.10.1의 시험 등급별 시험전압을 인가하였을 때 연료전지는 각 시험 등급별 성능평가 기준을 만족하는 것으로 한다. 이 경우, 시험 파형, 시험 환경 및 절차에 관하여 필요한 사항은 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)의 2.1(정전기 방전 내성)을 따르며, 시험 등급 3에서 연료전지가 정상작동 하는 경우에는 시험 등급 2의 시험을 생략할 수 있다.

표 3.4.3.10.1 정전기 방전 내성 시험 등급별 시험전압 및 성능평가 기준

시험 등급	접촉방전 시험전압 (㎸)	기중방전 시험전압 (㎸)	성능평가 기준
-	-	-	정상작동
-	-	-	안전한 상태 유지

ㅇ 수소용품의 전자기 적합 성능시험에 관한 인용 규격으로 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준, ‘22.1月 제정)를 반영하고자 하며,

ㅇ 항목코드명 및 본문에서 사용된 용어를 인용 규격(KGS GC105)에서 사용된 용어와 통일하여 기준을 명확히 하고,

ㅇ 높은 등급(가혹 조건)의 시험에서도 보다 낮은 등급의 성능평가 기준을 충족하는 경우에는, 불필요한 시험을 생략할 수 있도록 하고자 함

3.4.3.10.2 전기적 빠른 과도현상 내성 시험

에너지 저장장치가 외부 전원을 연결하여 충전이 가능하도록 구성된 연료전지의 경우, 시험장치 및 설치조건을 IEC 61000-4-4(전기자기적합성(EMC)－제4-4부：시험 및 측정 기술－전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험)에 따라 설정하고, 연료전지는 정격전압을 인가하고, 에너지 저장장치는 충전중인 상태에서 표 3.4.3.10.2의 시험레벨을 인가한다. 이때, 엄격도가 2에서는 연료전지가 이 규격의 성능기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 엄격도가 3에서는 안전한 상태를 유지해야 한다.

표 3.4.3.10.2 정전기방전 시험레벨

엄격도	전원공급단자 (㎸)	입출력신호, 데이터, 제어단자 (㎸)	<신 설>
2	1,0	0,5	<신 설>
3	2,0	1,0	<신 설>

3.4.3.10.2 -----------, 버스트 내성 --

연료전지(에너지 저장장치가 외부전원을 연결하여 충전이 가능하도록 구성된 연료전지로 한정한다. 이하 3.4.3.10.2부터 3.4.3.10.6까지 같다)에 정격전압을 공급하고 에너지 저장장치는 충전중인 상태에서 표 3.4.3.10.2의 시험 등급별 시험전압을 인가하였을 때 연료전지는 각 시험 등급별 성능평가 기준을 만족하는 것으로 한다. 이 경우, 시험 파형, 시험 환경 및 절차에 관하여 필요한 사항은 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)의 2.3(전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성)을 따르며, 시험 등급 3에서 연료전지가 정상작동 하는 경우에는 시험 등급 2의 시험을 생략할 수 있다.

표 3.4.3.10.2 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 시험 등급별 시험전압 및 성능평가 기준

시험 등급	전원 포트, 접지 포트 시험전압 (㎸)	신호 및 제어 포트 시험전압 (㎸)	성능평가 기준
-	1	0.5	정상작동
-	2	1	안전한 상태 유지

ㅇ 3.4.3.10.1의 개정 사유와 동일

3.4.3.10.3 서지 내성 시험

에너지 저장장치가 외부 전원을 연결하여 충전이 가능하도록 구성된 연료전지의 경우, 시험장치 및 설치조건을 IEC 61000-4-5(전기자기적합성(EMC) 제4-5부: 시험 및 측정 기술 - 서지 내성시험)에 따라 설정하고, 연료전지는 정격전압을 인가하고, 에너지 저장장치는 충전중인 상태에서 표 3.4.3.10.3의 시험레벨을 인가한다. 이때 엄격도가 2에서는 연료전지가 이 규격의 성능기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 엄격도가 3에서는 안전한 상태를 유지해야 한다. 단, 로크아웃 상태를 발생시킬 수 없으면, 셧다운(shut-down) 상태에서 펄스를 인가한다.

표 3.4.3.10.3 서지 시험레벨

엄격도	선로와 선로사이(㎸)	선로와 접지사이(㎸)	<신 설>
2	0,5	1,0	<신 설>
3	1,0	2,0	<신 설>

3.4.3.10.3 --------

연료전지에 정격전압을 공급하고 에너지 저장장치는 충전중인 상태에서 표 3.4.3.10.3의 시험 등급별 시험전압을 인가하였을 때 연료전지는 각 시험 등급별 성능평가 기준을 만족하는 것으로 한다. 이 경우, 시험 파형, 시험 환경 및 절차에 관하여 필요한 사항은 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)의 2.4(서지 내성)를 따르며, 시험 등급 3에서 연료전지가 정상작동 하는 경우에는 시험 등급 2의 시험을 생략할 수 있다.

표 3.4.3.10.3 서지 내성 시험 등급별 시험전압 및 성능평가 기준

시험 등급	선로와 선로 사이의 시험전압 (㎸)	선로와 접지 사이의 시험전압 (㎸)	성능평가 기준
-	0.5	1	정상작동
-	1	2	안전한 상태 유지

ㅇ 3.4.3.10.1의 개정 사유와 동일

3.4.3.10.4 순시정전 및 전압강하 시험

에너지 저장장치가 외부 전원을 연결하여 충전이 가능하도록 구성된 연료전지의 경우, 시험장치 및 설치조건을 IEC 61000-4-11(전기자기적합성-제4-11부: 시험 및 측정기술 – 전압강하, 순시 정전 및 전압 변동 내성 시험)에 따라 설정하고, 표 3.4.3.10.4의 시험전압과 지속기간을 조합하여 연료전지에 인가한다. 이 경우, 순시정전 및 전압강하는 에너지 저장장치가 충전 중인 상태에서 10초 이상의 간격을 두어 인가하고, 정격 주파수 상의 랜덤 위상에서 각각 3차례 이상 수행한다. 이때, 순시정전 및 전압강하 지속기간이 1 주기 이하일 경우 연료전지는 이 규격의 성능기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 1 주기를 초과할 경우 안전한 상태를 유지해야 한다.

표 3.4.3.10.4 순시정전 및 전압강하 시험레벨

<신 설>	시험 레벨(V)	지속기간 (주기)	<신 설>
<신 설>	정격전압의 0 %	0.5 1 5 10 25 50	<신 설>
	정격전압의 40 %		<신 설>
	정격전압의 70 %		<신 설>
<신 설>	<신 설>	<신 설>	<신 설>
<신 설>

3.4.3.10.4 전압 강하, 순간 정전 내성 --

연료전지에 정격전압을 공급하고 에너지 저장장치는 충전중인 상태에서 표 3.4.3.10.4에 따른 전압 강하 및 순간 정전 내성의 시험전압을 인가하였을 때 연료전지는 각 시험전압 별 성능평가 기준을 만족하는 것으로 한다. 이 경우, 시험 파형, 시험 환경 및 절차에 관하여 필요한 사항은 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)의 2.7(전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성)을 따른다.

표 3.4.3.10.4 전압 강하, 순간 정전 내성 시험의 시험전압, 적용 주기 및 성능평가 기준

구분	시험전압	적용 주기	성능평가 기준
전압 강하 내성	--------	1주기	정상작동
	--------	12주기	안전한 상태 유지
	--------	30주기	안전한 상태 유지
순간 정전 내성	정격전압의 0 %	300주기	안전한 상태 유지
[비고] 시험은 1사인파(sinusoidal wave)를 1주기로 하며, 60 ㎐를 기준으로 한다.

ㅇ 3.4.3.10.1의 개정 사유와 동일

3.4.3.10.5 전자파 전도 내성 시험

에너지 저장장치가 외부 전원을 연결하여 충전이 가능하도록 구성된 연료전지의 경우, 시험장치 및 설치조건을  IEC 61000-4-6(전기자기적합성-제4-6부: 시험 및 측정 기술 – 전기자기장 전도 내성 시험)에 따라 설정하고, 에너지 저장장치가 충전 중인 상태에서 표 3.4.3.10.5의 시험레벨을 모든 주파수 범위를 최소한 1번 이상 각 상태에서 훑을 수 있도록 인가한다. 이때, 엄격도가 2에서는 연료전지가 이 규격의 성능기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 엄격도가 3에서는 안전한 상태를 유지해야 한다.

표 3.4.3.10.5 전자파 전도 내성 시험레벨

주파수 대역 150 ㎑ ~ 80 ㎒
엄격도	전압레벨 (e.m.f)		<신 설>
	[eqn: U _{0} [dB( mu V)]]	[eqn: U _{0} [V]]
2	130	3	<신 설>
3	140	10	<신 설>
<신 설>

3.4.3.10.5 전도성 RF 전자기장 -----

연료전지에 정격전압을 공급하고 에너지 저장장치는 충전중인 상태에서 표 3.4.3.10.5의 시험 등급별 시험전압을 인가하였을 때 연료전지는 각 시험 등급별 성능평가 기준을 만족하는 것으로 한다. 이 경우, 시험 파형, 시험 환경 및 절차에 관하여 필요한 사항은 KGS GC105(전자기 적합성 시험·평가 기준)의 2.5(전도성 RF 전자기장 내성)를 따르며, 시험 등급 3에서 연료전지가 정상작동 하는 경우에는 시험 등급 2의 시험을 생략할 수 있다.

표 3.4.3.10.5 전도성 RF 전자기장 내성 시험 등급별 시험전압 및 성능평가 기준

----------------------
시험 등급	시험전압		성능평가 기준
	------	------
-	129.5	--	정상작동
-	--	--	안전한 상태 유지
[비고] 시험전압은 RF 신호 발생기의 출력전압(e.m.f.)을 말한다.

ㅇ 3.4.3.10.1의 개정 사유와 동일

3.4.3.10.6 전압변동 및 플리커 시험

에너지 저장장치가 외부 전원을 연결하여 충전이 가능하도록 구성된 연료전지의 경우, 시험장치 및 설치조건을 IEC 61000-3-3(전기자기적합성-제3-3부: 한계값 - 조건적 접속을 받지 않는 공공 저압 전력망에 사용하는 기기(상당16A이하)의 전압 변경, 전압 변동 및 플리커에 대한 한계값)에 따라 설정하고, 에너지 저장장치가 충전 중인 상태에서 측정된 단기플리커(Pst) 값은 1.0 이하, 장기플리커(Plt) 값은 0.65 이하, 상대전압변화특성[d(t)]는 500 ms 이상 3.3 % 이하, 안정상태의 상대전압변화(dc)는 3.3 % 이하, 최대상대전압변화(dmax)는 4 % 이하이어야 한다.

<표 신설>

3.4.3.10.6 플리커 --

연료전지를 정격출력으로 운전하는 상태에서 표 3.4.3.10.6의 시험 항목을 측정하였을 때 그 측정된 값은 각 시험 항목별 성능평가 기준을 만족하는 것으로 한다. 이 경우, 시험 환경 및 절차에 관하여 필요한 사항은 IEC 61000-3-3을 따른다.

표 3.4.3.10.6 플리커 시험 항목 및 성능평가 기준

시험 항목	성능평가 기준
단기 플리커 가혹도 (Pst)	1.0 이하
장기 플리커 가혹도 (Plt)	0.65 이하
전압 변화 특성이 3.3%를 초과하는 누적 시간 값 (Tmax)	500 ㎳ 이하
최대 상대 안전상태의 전압 변화 (dc)	3.3 % 이하
최대 상대 전압 변화 (dmax)	4 % 이하

ㅇ 3.4.3.10.1의 개정 사유와 동일

3.4.3.11 부품 내구성능

다음에 해당하는 부품은 연료전지의 안전한 동작을 위해 내구성능을 만족하는 것으로 한다. 다만, 공인인증기관의 인증품은 그렇지 않을 수 있다.

3.4.3.11.1 자동 차단밸브

밸브를 2~20회/분 속도로 250 000회 내구성능 시험을 실시한 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.1.2에 따른 기밀성능을 만족해야 한다.

3.4.3.11.2 자동제어시스템

자동제어시스템을 2~20회/분 속도로 250 000회 내구성능 시험을 실시한 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.3.7에 따른 안전장치 성능을 만족해야 한다.

3.4.3.11.3 이상압력차단장치

압력차단장치를 2~20회/분 속도로 5 000회 내구성능 시험을 실시한 후 성능에 이상이 없어야 하며, 압력차단 설정 값의 ±5 % 이내에서 안전하게 차단해야 한다.

3.4.3.11.4 과열방지안전장치

과열방지안전장치를 2~20회/분 속도로 5 000회 내구성능 시험을 실시한 후 성능에 이상이 없어야 하며, 과열차단 설정 값의 ±5 % 이내에서 안전하게 차단해야 한다.

3.4.3.11 --------

---------------------------------------------------------------------------.

3.4.3.11.1 -------

밸브(인입밸브는 제외한다)를 (2 ~ 20)회/분 ------------------------------------------------------------------.

3.4.3.11.2 -------

-------- (2 ~ 20)회/분 ------------------------------------------------------------------.

3.4.3.11.3 --------

------- (2 ~ 20)회/분 ------------------------------------------------------------------.

3.4.3.11.4 --------

--------- (2 ~ 20)회/분 ------------------------------------------------------------------.

ㅇ 3.2.3.2.3의 개정(안)에서는 인입밸브를 공인인증기관의 인증품 또는 내구성능을 포함한 안전 성능을 갖춘 것을 사용하도록 규정하고 있어, 3.4.3.11에 따른 내구성능의 확인이 별도로 필요하지 않아 시험 대상에서 제외하고자 함

	(참고) AH373
C10. 인입밸브 성능시험 인입밸브는 KS C IEC 60068-2-38(환경 시험-시험 Z/AD: 복합 온도/습도 사이클 시험)에 따라 저온서브 사이클을 포함한 24시간의 사이클을 5회 실시한 후, 다음의 기준을 모두 만족해야 한다. (1) (생략) (2) 밸브는 (2 ~ 20)회/분 속도로 개폐(開閉)를 250 000회 반복하여 실시한 후 3.4.1.2에 따른 기밀성능을 만족해야 한다. (3) (생략)

ㅇ 단위를 나타내는 기호의 표기 방법을 “상세기준 작성 등에 관한 세부지침” 5.2.2.2(7)에 부합하도록 하고자 함

	상세기준 작성 등에 관한 세부지침
5.2.2.2(7) 단위 기호나 단위 문자는 숫자 뒤에 각각 표기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 숫자에 괄호를 붙인 경우에는 마지막에 한번만 표기한다.

<신 설>

C10. 인입밸브 성능시험

인입밸브는 KS C IEC 60068-2-38(환경 시험-시험 Z/AD: 복합 온도/습도 사이클 시험)에 따라 저온서브 사이클을 포함한 24시간의 사이클을 5회 실시한 후, 다음의 기준을 모두 만족해야 한다.

(1) 밸브를 잠근 상태에서 밸브의 입구 측에 공기 또는 질소 등의 불활성기체를 이용하여 상용압력 이상의 압력(0.7 ㎫을 초과하는 경우 0.7 ㎫ 이상으로 한다)으로 2분간 가압하였을 때 밸브의 출구 측으로 누출이 없어야 한다.

(2) 밸브는 (2 ~ 20)회/분 속도로 개폐(開閉)를 250 000회 반복하여 실시한 후 3.4.1.2에 따른 기밀성능을 만족해야 한다.

(3) 밸브의 차단 시간(제어부에서 차단신호를 보낸 시점으로부터 밸브의 유로가 완전히 차단되기까지 걸리는 시간을 말한다)은 표 C10을 만족해야 한다.

표 C10 밸브의 차단 시간

밸브의 호칭 지름	차단 시간
100 A 미만	1초 이내
100 A 이상 200 A 미만	3초 이내
200 A 이상	5초 이내

ㅇ 3.2.3.2.3의 개정 사유와 동일