KGS FP554(합성천연가스제조사업 제조소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2. 시설 기준

2.5 배관설비 기준

2.5.1 배관설비 재료

배관등(배관·관 이음매 및 밸브를 말한다. 이하 같다)의 재료는 그 배관등의 안전성을 확보하기 위하여 사용하는 가스의 종류 및 압력, 사용하는 온도 및 환경에 적절한 것으로 한다.

2.5.1.2 상용압력에 따른 배관 선정

배관의 재료는 상용압력의 구분에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 제품으로 한다.

2.5.1.2.1 ~ 2.5.1.2.3 <생 략>

2.5.1.2.4 지하매설 배관

(1) KS D 3589 (폴리에틸렌 피복강관)

(2) KS D 3607 (분말용착식 폴리에틸렌 피복강관)

(3) KS D 3514 (가스용 폴리에틸렌관)

2. ----

2.5 ------

2.5.1 -------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.1.2 --------------

----------------------------------------------------------------------.

2.5.1.2.1 ~ 2.5.1.2.3 <현행과 같음>

2.5.1.2.4 --------

(1) -----------------

(2) ----- (분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관 및 강관 이음쇠)

(3) -----------------

ㅇ 한국산업표준(KS) 개정내용을 반영하여 상세기준 부합화

- KS D 3607 표준명 개정 (′22.12.30.)

KS D 3607
2017	2022
분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관	분말 용착식 폴리에틸렌 피복 강관 및 강관 이음쇠
<개정 사유> 제목 변경(강관 이음쇠 추가), 적용범위에서 피복 강관과 피복 강관 이음쇠에 대해 규정