KGS FP652(이동식 압축도시가스자동차 충전의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「도시가스사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제2조제4항제3호에 따른 가스충전시설 중 이동식 압축도시가스 자동차 충전시설(이동충전차량을 통하여 공급받은 압축도시가스를 자동차에 충전하는 시설, 이하 “충전시설”이라 한다)의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「도시가스사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제2조제4항제3호에 따른 가스충전시설 중 이동식 압축도시가스자동차 충전시설(이동 충전차량을 통하여 공급받은 압축도시가스를 자동차에 충전하는 시설, 이하 “충전시설”이라 한다)의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.1 “가연성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·싸이크로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 그 밖에 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스의 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다.	1.3.1 “가연성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·사이크로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠, 그 밖에 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스의 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
1.3.20 “평형 벨로우즈형 안전밸브(Balanced Bellows Safety Valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화에 따라 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.	1.3.20 “평형 벨로즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화에 따라 성능 특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.
1.5.1 보호대 설치에 관한 경과조치 2019년 4월 5일(시행일) 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대해서는 2.4.4.2.1(6), 2.4.4.2.3(2) 및 2.6.15의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.	1.5.1 보호대 설치에 관한 경과조치 2019년 4월 5일(시행일) 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.4.4.2.1(6), 2.4.4.2.3(2) 및 2.6.15의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1.2 화기와의 거리 처리설비·이동충전차량 및 충전설비의 외면과 전선, 화기(그 설비안의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 및 인화성물질 또는 가연성물질 저장소와의 사이에는 그 화기가 저장설비·처리설비·이동충전차량 및 충전설비에 악영향을 미치지 아니하도록 다음 기준에 따른 거리를 유지한다.	2.1.2 화기와의 거리 처리설비·이동 충전차량 및 충전설비의 외면과 전선, 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소 및 인화성물질 또는 가연성물질 저장소와의 사이에는 그 화기가 저장설비·처리설비·이동 충전차량 및 충전설비에 악영향을 미치지 않도록 다음 기준에 따른 거리를 유지한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.1.3 다른설비와의 거리 가스배관구와 가스배관구 사이 또는 이동충전차량과 충전설비 사이에는 8 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 가스배관구와 가스배관구 사이 또는 이동충전차량과 충전설비 사이에 방호벽을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.	2.1.3 다른설비와의 거리 가스 배관구와 가스 배관구 사이 또는 이동 충전차량과 충전설비 사이에는 8 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 가스 배관구와 가스 배관구 사이 또는 이동 충전차량과 충전설비 사이에 방호벽을 설치한 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.5.1.1.1 배관(밸브를 포함한다. 이하 같다), 튜브, 피팅, 가스켓 및 패킹재료는 도시가스에 적합한 것으로 한다.	2.5.1.1.1 배관(밸브를 포함한다. 이하 같다), 튜브, 피팅, 개스킷 및 패킹 재료는 도시가스에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.7.2 배관 매몰설치 사업소 안의 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (4) 철도 등의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2 m이상인 곳에 매설하고 또는 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.	2.5.7.2 배관 매몰 설치 사업소 안의 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (4) 철도 등의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2 m 이상인 곳에 매설하거나 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.5.7.3.1 사업소 안의 배관 노출설치 (3) 아래 계산식에 따라 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루우프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 그 신축량을 흡수할 수 있는 조치를 한다. 신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이 여기에서 온도차는 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차를 고려한다. 또한 선팽창계수는 탄소강에 있어서는 11.7 ×[eqn: 10 ^{-6}] 으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대해서는 공인되는 값을 사용한다. (6) 배관 또는 튜브를 굽힘으로써 배관이나 튜브의 강도가 약화될 우려가 있는 곳에서는 굽힘작업을 하지 않는다.	2.5.7.3.1 사업소 안의 배관 노출설치 (3) 아래 계산식에 따라 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 그 신축량을 흡수할 수 있는 조치를 한다. 신축량 = 선팽창계수×온도차×배관 길이 여기에서 온도차는 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차를 고려한다. 또한 선팽창계수는 탄소강에서는 11.7 ×[eqn: 10 ^{-6}] 으로 하고, 탄소강 이외의 재료에는 공인되는 값을 사용한다. (6) 배관 또는 튜브를 굽혔을 때 배관이나 튜브의 강도가 약화될 우려가 있는 곳에서는 굽힘작업을 하지 않는다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.10.1 배관을 지상에 설치하는 경우에는 지면으로부터 떨어져 설치하고 보기 쉬운 곳에 도시가스의 배관임을 표시하며, 배관의 이상을 발견한 자는 연락처에 연락하여 줄 것을 부탁하는 내용의 표지판을 2.9.1.3에 따라 설치한다.	2.5.10.1 배관을 지상에 설치하는 경우에는 지면으로부터 떨어뜨려 설치하고 보기 쉬운 곳에 도시가스의 배관임을 표시하며, 배관의 이상을 발견한 자는 연락처에 연락하여 줄 것을 부탁하는 내용의 표지판을 2.9.1.3에 따라 설치한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.6.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용에 있어서는 ±25 % 이하, 독성가스용에 있어서는 ±30 % 이하로 한다.	2.6.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보 농도 설정치에 대하여 가연성가스용에서는 ±25 % 이하, 독성가스용에서는 ±30 % 이하로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.2.2.3 가연성가스(암모니아를 제외한다)의 검지경보장치는 방폭성능을 가진 것으로 한다.	2.6.2.2.3 가연성가스(암모니아는 제외한다)의 검지경보장치는 방폭성능을 가진 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.2.3.3 다음의 배관부분에는 검지경보장치의 검출부를 설치한다. (1) 긴급차단 장치의 부분(밸브피트를 설치한 곳에는 해당 밸브 피트 안) (2) 슬리이브관, 2중관 또는 방호구조물 등으로 밀폐되어 설치(매설을 포함한다)되는 부분	2.6.2.3.3 다음의 배관 부분에는 검지경보장치의 검출부를 설치한다. (1) 긴급차단장치의 부분(밸브피트를 설치한 곳에는 해당 밸브 피트 안) (2) 슬리브관, 2중관 또는 방호구조물 등으로 밀폐되어 설치(매설을 포함한다)되는 부분	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.6.10.2.4 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜 등의 도장재와 주우트(jute : 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재와의 조합에 의한 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트마스틱 등의 도장에 의해 배관의 외면을 보호한다.	2.6.10.2.4 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜 등의 도장재와 주트(jute : 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재와의 조합에 의한 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트마스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.11.2 이입·송출설비의 정전기 제거설비 설치 가연성가스를 용기에 충전할 때에는 해당 용기에 대하여 정전기를 제거하는 설비를 다음 기준에 따라 설치한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)이하의 것은 정전기 제거설비를 설치하지 아니할 수 있다.	2.6.11.2 이입·송출설비의 정전기제거설비 설치 가연성가스를 용기에 충전할 때에는 해당 용기에 정전기를 제거하는 설비를 다음 기준에 따라 설치한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 정전기제거설비를 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.2.1.1 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 두께 120 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.7.2.1.1 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근을 확실히 결속하여 두께 120 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.7.2.2 콘크리트블럭제 방호벽 설치 콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.	2.7.2.2 콘크리트블록제 방호벽 설치 콘크리트블록제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. (3) 지주는 그림 2.7.2.3.6의 보기와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.	2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. (3) 지주는 그림 2.7.2.3.6의 보기와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.2.4 강판제 방화판 설치 방화판은 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 2.7.2.1에 따라 그림 2.7.2.1.2① 및 그림 2.7.2.1.2②와 같이 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.	2.7.2.4 강판제 방화판 설치 방화판은 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 2.7.2.1에 따라 그림 2.7.2.1.2① 및 그림 2.7.2.1.2②와 같이 설치한 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.8.2 비상전력설비 설치 정전 등으로 인해 충전설비 등의 기능이 상실되지 아니하도록 다음 기준에 따라 비상전력설비를 설치한다.	2.8.2 비상전력설비 설치 정전 등으로 충전설비 등의 기능이 상실되지 않도록 다음 기준에 따라 비상전력설비를 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
표 2.8.2.1 제조설비에 따른 비상전력의 종류 [비고] 4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로서 갈음할 수 있다.	표 2.8.2.1 제조설비에 따른 비상전력의 종류 [비고] 4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로써 갈음할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.1.1.2 사업소 내 시설 중 일부만이 동 법의 적용을 받을 때에는 당해 시설이 설치되어 있는 구획, 건축물 또는 건축물 내에 구획된 출입구 등 외부로부터 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입 또는 접근할 수 있는 장소가 여러 방향일 때에는 그 장소마다 게시한다.	2.9.1.1.2 사업소 내 시설 중 일부만이 동 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획, 건축물 또는 건축물 내에 구획된 출입구 등 외부로부터 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입 또는 접근할 수 있는 장소가 여러 방향일 때에는 그 장소마다 게시한다.	ㅇ 한자어 순화
3.2.2 제조 및 충전 작업 압축도시가스 충전작업의 안전확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 압축도시가스의 안전성 유지를 위하여 다음 기준에 따른 충전기준을 기준을 준수한다.	3.2.2 제조 및 충전 작업 압축도시가스 충전작업의 안전 확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 압축도시가스의 안전성 유지를 위하여 다음 기준에 따른 충전 기준을 준수한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
3.2.2.3 이동충전차량의 용기 및 압축도시가스 자동차용기는 통상온도에서 설계압력 이상으로 충전되어서는 아니 되며, 용기의 사용압력에 적합하게 충전한다.	3.2.2.3 이동 충전차량의 용기 및 압축도시가스자동차 용기는 통상 온도에서 설계압력 이상으로 충전해서는 안 되고 용기의 사용압력에 적합하게 충전한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.3.4 가스설비 점검 충전시설의 사용개시 전 및 사용종료 후에는 반드시 그 충전시설에 속하는 설비의 이상 유무를 점검하는 것 외에 1일 1회 이상 충전설비의 작동상황에 대하여 점검 및 확인을 하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 한다.	3.3.4 가스설비 점검 충전시설의 사용 개시 전 및 사용 종료 후에는 반드시 그 충전시설에 속하는 설비의 이상 유무를 점검하는 것 외에 1일 1회 이상 충전설비의 작동 상황을 점검 및 확인하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 해당 가연성가스의 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출시킨다. 이 농도확인은 가스검지기 그밖에 해당 가스농도식별에 적합한 분석방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.	3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지 농도가 해당 가연성가스의 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출한다. 이때 농도 확인은 가스검지기, 그밖에 해당 가스 농도 식별에 적합한 분석 방법(이하 “가스검지기 등”이라 한다)으로 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.4.1.2.5 수리등의 작업 대상 및 작업내용이 다음 기준에 해당하는 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.4까지에 불구하고 가스치환 작업을 하지 아니할 수 있다. (5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준비하는 경미한 작업인 것	3.4.1.2.5 수리등의 작업 대상 및 작업내용이 다음 기준에 해당하는 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.4까지에 불구하고 가스치환 작업을 하지 아니할 수 있다. (5) 설비의 간단한 청소 또는 개스킷의 교환, 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 수정
4.1.2.2 법 제16조제1항에 따라 공급시설의 전부가 완성도기 전이라 함은 다음에 해당하는 경우를 말한다.	4.1.2.2 법 제16조제1항에 따라 공급시설의 전부가 완성되기 전이라 함은 다음에 해당하는 경우를 말한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
4.2.2.12 경계표지 경계표지 및 경계책 설치장소의 도면과 일치 여부 확인과 적정설치 여부를 측정·확인한다.	4.2.2.12 경계표지 경계표지 및 경계책 설치 장소가 도면과 일치하는지와 적정 설치 여부를 측정·확인한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체