KGS FP655(이동식 액화도시가스 야드 트랙터 충전의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.3 “압축가스”란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.	1.3.3 “압축가스”란 일정한 압력으로 압축되어 있는 가스를 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.25 “평형 벨로우즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화에 따라 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다. 1.3.26 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화에 의하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다.	1.3.25 “평형 벨로즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화에 따라 성능 특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다. 1.3.26 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화에 따라 직접적으로 성능 특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.28 “비상전력등”이란 정전 등의 경우에 제조설비 등을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량을 갖춘 전력 및 공기 등 또는 이와 동등 이상인 것을 말한다.	1.3.28 “비상전력 등”이란 정전 등의 경우에 제조설비 등을 안전하게 유지하고 정지하기 위하여 필요한 최소 용량을 갖춘 전력 및 공기 등 또는 이와 동등 이상인 것을 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.1.1.1 충전장소(지면에 표시한 충전차량의 주정차 장소. 이하 같다)는 그 외면으로부터 제1종보호시설(사업소 안에 있는 보호시설을 제외한다. 이하 같다)까지 20 m, 제2종보호시설까지 14 m의 안전거리를 유지한다.	2.1.1.1 충전 장소(지면에 표시한 충전차량의 주정차 장소. 이하 같다)는 그 외면으로부터 제1종보호시설(사업소 안에 있는 보호시설은 제외한다. 이하 같다)까지 20 m, 제2종보호시설까지 14 m의 안전거리를 유지한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.4.4.2.9 호스설치 (4-3) 충전호스에는 제조자, 최대운전압력, 운전온도범위 및 가스 적합성에 대하여 표시한 것으로 한다. (4-4) 충전호스의 손상, 잘림, 크랙, 부풀음 또는 갈라짐 등에 대하여 사용 전에 육안검사하고, 6개월마다 비눗물 또는 이와 같은 수준 이상의 방법으로 누출검사를 실시한다.	2.4.4.2.9 호스설치 (4-3) 충전호스에는 제조자, 최대운전압력, 운전온도 범위 및 가스 적합성을 표시한 것으로 한다. (4-4) 충전호스의 손상, 잘림, 크랙, 부풂 또는 갈라짐 등을 사용 전에 육안으로 검사하고, 6개월마다 비눗물 또는 이와 같은 수준 이상의 방법으로 누출검사를 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.5.1.5.4 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) 중 부표 1.3에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않는다. 다만, 압력계ㆍ액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.	2.5.1.5.4 알루미늄 및 알루미늄 합금은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 부표 1.3에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않는다. 다만, 압력계ㆍ액면계 연결관에 사용하는 것은 제외한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.2.1 배관 구조는 수송되는 도시가스의 중량, 배관등의 내압, 배관등 및 그 부속설비의 자체무게, 토압, 수압, 열차하중, 야드 트랙터 하중, 부력 그 밖의 주하중과 풍화중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향, 배닻으로 인한 충격의 영향, 파도 및 조류의 영향, 설치 시의 하중의 영향, 다른 공사로 인한 영향과 그 밖의 종하중으로 인해 생기는 응력에 대한 안전성이 있는 것으로 한다.	2.5.2.1 배관 구조는 수송되는 도시가스의 중량, 배관 등의 내압, 배관 등 및 그 부속설비의 자체 무게, 토압, 수압, 열차 하중, 야드 트랙터 하중, 부력, 그 밖의 주하중과 풍화중, 설하중, 온도 변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향, 배닻으로 인한 충격의 영향, 파도 및 조류의 영향, 설치 시의 하중의 영향, 다른 공사로 인한 영향과 그 밖의 종하중으로 인해 생기는 응력에 안전성이 있는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
표 2.5.3.1 환경 구분에 따른 안전율 S	표 2.5.3.1 환경 구분에 따른 안전률 S	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.5.4.5.2 가스켓 시트의 형식은 압입형 또는 오목형(凹형)이나 렌스링용 테이퍼형의 것을 사용한다. 다만, 상용압력 6.2 ㎫ 이하의 것으로서, 해당 상용압력에서 누출을 방지하기 위하여 충분히 조일 수 있는 구조의 것에는 평면시트 또는 전면시트를 사용할 수 있다. 2.5.4.6 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지(flange)의 계산에 사용하는 설계압력은 상당압력(相當壓力)과 내압(內壓)과의 합으로 하고 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다.	2.5.4.5.2 개스킷 시트의 형식은 압입형 또는 오목형(凹형)이나 렌스링용 테이퍼형의 것을 사용한다. 다만, 상용압력 6.2 ㎫ 이하의 것으로서, 해당 상용압력에서 누출을 방지하기 위하여 충분히 조일 수 있는 구조의 것에는 평면 시트 또는 전면 시트를 사용할 수 있다. 2.5.4.6 안전 확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지(flange)의 계산에 사용하는 설계압력은 상당압력(相當壓力)과 내압(內壓)의 합으로 하고 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.5.2 배관을 지상에 설치하는 경우에는 아래의 계산식에 의해 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루우프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축량을 흡수할 수 있도록 한다.	2.5.5.2 배관을 지상에 설치하는 경우에는 아래의 계산식으로 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축량을 흡수할 수 있도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.5.3 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 않도록 배관을 지지하는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그러하지 않는다.	2.5.5.3 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 않도록 배관을 지지하는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.5.7.1.3 배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 인하여 지형의 변경이나 배수의 변화 등)를 고려해 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 예상되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	2.5.7.1.3 배관은 과거의 실적이나 환경 조건의 변화(토지 조성 등으로 인한 지형의 변경이나 배수의 변화 등)를 고려해 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 예상되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.6.1.1 과압안전장치 선정 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(고압가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 고압가스설비 등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 고압가스설비 등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)	2.6.1.1 과압안전장치 선정 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(고압가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 고압가스설비 등으로의 가스 유입량을 줄이는 방법 등으로 해당 고압가스설비 등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)	ㅇ 한자어 순화
2.6.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[다음 2.6.1.6.3 에서 정한 경우를 제외한다]	2.6.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부 화재에 노출되어 분출되는 경우[다음 2.6.1.6.3 에서 정한 경우는 제외한다]	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 ±25 % 이하로 한다.	2.6.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치의 ±25 % 이하로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.18.1 긴급분리장치는 분리되었을 때 노즐로의 도시가스를 자동으로 차단하고, 재사용 가능한 장치일 경우 재 연결 시 재사용 전에 운전조건에서 누출시험을 실시한다.	2.6.18.1 긴급분리장치는 분리되었을 때 노즐로의 도시가스를 자동으로 차단하고, 재사용이 가능한 장치일 경우 재 연결 시 재사용 전에 운전 조건에서 누출시험을 실시한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.7.2.2.1 철근을 2.7.2.1.1과 같이 배근․결속하고 블럭공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.7.2.2.1 철근을 2.7.2.1.1과 같이 배근․결속하고, 블록 공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 따른다. (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다. (2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다. (3) 지주는 그림 2.7.2.3.6의 보기와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.	2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 따른다. (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다. (2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다. (3) 지주는 그림 2.7.2.3.6의 보기와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.1.2.5 저장탱크(가연성가스 및 독성가스에 한한다)와 유리제게이지를 접속하는 상하 배관에는 자동식 및 수동식의 스톱밸브를 설치한다. 다만, 자동식 및 수동식 기능을 함께 갖춘 경우에는 각각 설치한 것으로 볼 수 있다.	2.8.1.2.5 저장탱크(가연성가스 및 독성가스에 한정한다)와 유리제 게이지를 접속하는 상하 배관에는 자동식 및 수동식의 스톱밸브를 설치한다. 다만, 자동식 및 수동식 기능을 함께 갖춘 경우에는 각각 설치한 것으로 볼 수 있다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.9.1.2.1 가스를 충전하는 작업을 하고 있는 가스가스설비 주변으로써 제3자가 보기 쉬운 장소에 경계표지를 게시한다. 이 경우 해당 설비에 접근할 수 있는 방향이 여러 곳일 경우에는 각각의 방향에 대하여 게시한다.	2.9.1.2.1 가스를 충전하는 작업을 하고 있는 가스가스설비 주변으로서, 제3자가 보기 쉬운 장소에 경계표지를 게시한다. 이 경우 해당 설비에 접근할 수 있는 방향이 여러 곳일 경우에는 각각의 방향에 게시한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.2.1.1 충전설비에서 가스충전작업을 하는 때에는 그 외부로부터 보기 쉬운 곳에 충전 작업중임을 알리는 표시를 한다.	3.2.1.1 충전설비에서 가스충전작업을 하는 때에는 그 외부에서 보기 쉬운 곳에 충전 작업 중임을 알리는 표시를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.2.3.2 액화도시가스의 충전이 끝난 후에는 접속 부분을 완전히 분리시킨 후에 야드 트랙터를 움직이도록 한다.	3.2.3.2 액화도시가스의 충전이 끝난 후에는 접속 부분을 완전히 분리한 후에 야드 트랙터를 움직이도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.3.4.3 점검결과 조치 운전 중인 가스설비에 대한 점검결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 가스설비에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정한다.	3.3.4.3 점검 결과 조치 운전 중인 가스설비 점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 및 그 밖에 위험방지조치를 강구한다. 또한 가스설비에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하고 긴급 시에 지시, 보고 및 연락 계통, 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.2.1.3 배관 확인방법 배관을 지하에 설치하는 경우 시설기준 및 기술기준에 적합하여야 하며 배관을 매설하기 위한 공정별 진행은 검사원의 확인 후 진행한다. 검사원의 확인 전에 설치자가 임의로 공정을 진행한 경우에는 검사원은 불합격 처리한다.	4.2.1.3 배관 확인 방법 배관을 지하에 설치하는 경우 시설 기준 및 기술 기준에 적합하여야 하며, 배관을 매설하기 위한 공정별 진행은 검사원의 확인 후 진행한다. 검사원의 확인 전에 설치자가 임의로 공정을 진행한 경우에는 검사원은 불합격으로 처리한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
4.2.2.1 안전거리 충전장소 및 처리설비 외면과 제1, 2종 보호시설과 안전거리 유지 여부를 실측한다.	4.2.2.1 안전거리 충전장소 및 처리설비 외면과 제1, 2종 보호시설과 안전거리를 유지하는지 실측한다.	ㅇ 한자어 순화
4.2.2.20 가스설비의 강도 등 가스설비의 두께와 강도는 KS표시 허가제품 또는 이와 동등 이상의 재료인지 여부를 시험성적서나 규격 등 서류로 확인하고, 확인이 불가능한 경우는 두께와 강도를 계측한다.	4.2.2.20 가스설비의 강도 등 가스설비의 두께와 강도는 KS표시 허가제품 또는 이와 동등 이상의 재료인지를 시험성적서나 규격 등 서류로 확인하고, 확인이 불가능한 경우는 두께와 강도를 계측한다.	ㅇ 한자어 순화
4.2.2.33 가스누출검지경보장치 가스누출검지경보장치가 적정하게 설치되어 있는지 확인하고, 작동시켜 성능을 확인한다.	4.2.2.33 가스누출검지경보장치 가스누출검지경보장치가 적정하게 설치되어 있는지 확인하고, 작동하여 성능을 확인한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체