KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치 철근콘크리트 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다. 2.9.2.1.1 ~ 2.9.2.1.2 <생 략> 그림 2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치예	2.9.2.1 -------------- ----------------------------. 2.9.2.1.1 ~ 2.9.2.1.2 <현행과 같음> 444이상 그림 2.9.2.1 --------------	ㅇ 콘크리트 방호벽 기초의 두께가 상부의 합이 ‘144+150+150’으로 444이나 현재 규정에는 450으로 표기되어있어 수치 오기로 현장에서 혼선을 야기함에 따라 수정함.
부록 C 방호벽 출입문 제품인증 기준 C1 ~ C2.2 <생 략> C2.3 “제품인증서”란 한국제품인정기구(KAS)로부터 제품인증에 대해 인정을 획득한 공인제품인증기관에서 발행하는 인증서를 말한다.	부록 C ---------- C1 ~ C2.2 <현행과 같음> C2.3 “-----”- 다음의 기관에서 발행하는 인증서를 말한다. (1) 한국가스안전공사 (2) 한국인정기구(KOLAS)로부터 제품인증에 대해 인정을 획득한 공인제품인증기관	ㅇ 국방부의 ‘국방·군사시설기준’ 화생방 방호시설 설계기준(’22.09. 개정)에서 한국가스안전공사를 방호 인증기관으로 추가함에 따라 관련 상세기준을 부합화하고자 함. ㅇ 또한, 한국제품인정기구(KAS)와 한국인정기구(KOLAS)가 ’22. 4월 통합됨에 따라 명칭 변경함.