KGS GC253(도시가스 배관보호 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.1 “배관”이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관(管)으로써 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다.	1.3.1 “배관”이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관(管)으로서, 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.7 “중압”이란 0.1메가파스칼 이상 1메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01메가파스칼 이상 0.2메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 1.3.8 “저압”이란 0.1메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01메가파스칼 미만의 압력을 말한다.	1.3.7 “중압”이란 0.1메가파스칼 이상 1메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01메가파스칼 이상 0.2메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 1.3.8 “저압”이란 0.1메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01메가파스칼 미만의 압력을 말한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
1.3.10 “가스안전영향평가서”라 함은 법 제30조의4의 규정에 의하여 가스배관이 통과하는 지역에서 철도(도시철도를 포함한다)·지하보도·지하차도 또는 지하상가의 건설공사를 하고자 하는 자가 당해 굴착공사로 인하여 영향을 받는 가스배관의 제반 안전조치에 대한 사항을 작성하고 한국가스안전공사의 의견을 들어 시·도지사에게 제출하는 것을 말한다.	1.3.10 “가스안전영향평가서”라 함은 법 제30조의 4의 규정에 의하여 가스배관이 통과하는 지역에서 철도(도시철도를 포함한다)·지하보도·지하차도 또는 지하상가의 건설공사를 하고자 하는 자가 해당 굴착공사로 인하여 영향을 받는 가스배관의 제반 안전조치에 대한 사항을 작성하고 한국가스안전공사의 의견을 들어 시·도지사에게 제출하는 것을 말한다.	ㅇ 한자어 순화
1.3.14 “지지대”란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위하여 배관을 지지하기 위한 보로써 2이상의 매달림 지지대나 받침 지지대에 의해 지지되어지는 것을 말한다. 1.3.15 “받침대”란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위해 배관이 앉는 자리로써 지지대 위에 설치된 것을 말한다. 1.3.16 “받침횡목”이란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위해 배관을 지지하기 위한 횡목으로써 1.3.12의 매달림 지지대에 의해 지지되어진 것을 말한다.	1.3.14 “지지대”란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위하여 배관을 지지하기 위한 보로서, 2 이상의 매달림 지지대나 받침 지지대에 의해 지지되는 것을 말한다. 1.3.15 “받침대”란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위해 배관이 앉는 자리로서, 지지대 위에 설치된 것을 말한다. 1.3.16 “받침횡목”이란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위해 배관을 지지하기 위한 횡목으로서, 1.3.12의 매달림 지지대로 지지된 것을 말한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.4.2 굴착으로 노출된 배관의 방호에 관한 경과조치 1996년 3월 11일 이전에 굴착공사로 인하여 노출된 배관에 대해서는 이 기준을 적용하지 아니한다.	1.4.2 굴착으로 노출된 배관의 방호에 관한 경과조치 1996년 3월 11일 이전에 굴착공사로 인하여 노출된 배관에는 이 기준을 적용하지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.1 평가서 작성 굴착공사로 인한 배관손상을 예방하기 위하여 가스안전영향평가를 받고자 하는 자가 작성하는 평가서는 다음 기준을 고려하여 작성한다. (1) 굴착공사로 인하여 영향을 받는 가스배관의 범위 (1-1) 굴착공사의 종류 및 굴착공사로 인한 가스배관의 영향범위 산정 (1-2) 공사설계서 및 도면에 의한 가설 구조물의 구조적 안전성 검토	2.1 평가서 작성 굴착공사로 인한 배관손상을 예방하기 위하여 가스안전영향평가를 받고자 하는 자가 작성하는 평가서는 다음 기준을 고려하여 작성한다. (1) 굴착공사로 인하여 영향을 받는 가스배관의 범위 (1-1) 굴착공사의 종류 및 굴착공사로 인한 가스배관의 영향 범위 산정 (1-2) 공사설계서 및 도면에 의한 임시 구조물의 구조적 안전성 검토	ㅇ 한자어 순화
2.4 그 밖의 가스안전영향평가 기준 이 기준에서 정하지 아니한 평가서의 심사에 필요한 세부사항은 한국가스안전공사의 사장이 별도로 정하는 바에 따른다.	2.4 그 밖의 가스안전영향평가 기준 이 기준에서 정하지 않은 평가서의 심사에 필요한 세부사항은 한국가스안전공사의 사장이 별도로 정하는 바에 따른다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
3.1 굴착공사 준비 배관의 주위를 굴착하는 경우에는 그 배관이 굴착으로 인하여 손상되지 아니하도록 다음 기준에 따라 조치한다.	3.1 굴착공사 준비 배관의 주위를 굴착하는 경우에는 그 배관이 굴착으로 인하여 손상되지 않도록 다음 기준에 따라 조치한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
3.1.4.2.1 도시가스사업자가 지정한 굴착공사 안전관리전담자(이하, “안전관리전담자”라 한다)와 연락방법을 사전확인하고 공사 진행에 따른 공동입회 및 공동 확인에 필요한 공사의 공정을 협의한다.	3.1.4.2.1 도시가스사업자가 지정한 굴착공사 안전관리전담자(이하, “안전관리전담자”라 한다)와 연락 방법을 사전에 확인하고 공사 진행에 따른 공동 입회 및 공동 확인에 필요한 공사의 공정을 협의한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.1.4.2 가스배관에 근접하여 굴착할 경우에는 주위에 가스배관의 부속시설물(밸브, 수취기, 전기방식용 리드선 및 터미널등)이 있을 때에는 작업으로 인한 이탈 그 밖에 손상방지에 주의한다. 3.2.1.4.3 가스배관이 노출될 경우 배관의 코팅부가 손상되지 아니하도록 하고, 코팅의 손상시에는 도시가스사업자에 통보하여 보수를 행한 후 작업을 진행한다.	3.2.1.4.2 가스배관에 근접하여 굴착할 경우에는 주위에 가스배관의 부속시설물(밸브, 수취기, 전기방식용 리드선 및 터미널 등)이 있을 때에는 작업으로 인한 이탈이나 그 밖에 손상방지에 주의한다. 3.2.1.4.3 가스배관이 노출될 경우 배관의 코팅부가 손상되지 않도록 하고, 코팅의 손상 시에는 도시가스사업자에 통보하여 보수를 행한 후 작업을 진행한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.2.2.1.1 전용보 및 기초는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 매달림방호의 매달림전용보와 받침방호의 기초는 가해지는 하중에 대하여 충분히 견디는 강도를 갖도록 설치한다. (2) 복공판형태의 보는 그 상부에 차량이 통행할 염려가 있는 경우에 매달림 전용보로 사용해서는 아니 된다.	3.2.2.1.1 전용 보 및 기초는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 매달림 방호의 매달림 전용 보와 받침 방호의 기초는 가해지는 하중에 충분히 견디는 강도를 갖도록 설치한다. (2) 복공판 형태의 보는 그 상부에 차량이 통행할 염려가 있는 경우에 매달림 전용 보로 사용해서는 안 된다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.2.2.1.4 매달림지지대, 받침지지대 및 받침대 각각의 간격은 표 3.2.2.1.4 좌란에 표시된 노출한 부분의 상황에 따라 표3.2.2.1.4 우란에 표시된 간격 이하로 한다.	3.2.2.1.4 매달림 지지대, 받침 지지대 및 받침대 각각의 간격은 표 3.2.2.1.4 왼쪽란에 표시된 노출한 부분의 상황에 따라 표3.2.2.1.4 오른쪽란에 표시된 간격 이하로 한다.	ㅇ 한자어 순화
3.3.5 되메우기 작업은 다짐장비에 의한 기계다짐, 물다짐 등의 방법으로 충분한 다짐을 실시한다.	3.3.5 되메우기 작업은 다짐장비를 활용하여 기계다짐, 물다짐 등의 방법으로 충분한 다짐을 실시한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체