KGS AA235(액화석유가스용 세이프티커플링 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
액화석유가스용 세이프티커플링 제조의 시설·기술·검사 기준 1. 일반사항 1.1 적용 범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제8호 및 별표 7 제4호 아목에 따른 배관 이음관 중 세이프티커플링(액화석유가스 자동차용기 충전호스에 설치되는 것으로서 일정강도 이상의 인장력이 작용할 때 자동으로 분리되어 폐쇄되는 것을 말한다. 이하 “커플링”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.	액화석유가스용 안전 커플링 제조의 시설·기술·검사 기준 1. ---- 1.1 ---- ---------------------------------------------------------------------------------- 안전 커플링(safety coupling, -------- -----------------------------------------------------------------------)---------------------.	ㅇ 액법 규칙 별표 7 제4호아목5) 개정 내용 반영 - “세이프티 커플링” → “안전 커플링” - 순화어의 현장의미 파악을 돕기 위해, 용어 처음 기재 시 원어(safety coupling) 1회 병기