KGS AA340(디지털가스누출확인퓨즈콕 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.3.5 전자파적합 성능 3.8.3.5.1 <생 략> 3.8.3.5.2 건전지를 사용하는 콕의 전자제어장치는 KS C 9610-4-2에 의한 정전기 방전 내성시험 및 KS C 9610-4-4에 의한 전기적 빠른 과도현상 내성시험을 실시하여 적합한 것으로 한다.	3.8.3.5 ---- 3.8.3.5.1 <현행과 같음> 3.8.3.5.2 -------------------------KS C 9610-4-2에 의한 정전기 방전 내성시험(electrostatic discharge immunity test)을 ----------- --.	ㅇ 전문용어의 의미 파악을 돕기 위해 정전기 방전 내성시험의 원어 병기 ㅇ 건전지를 사용하는 콕의 전기적 빠른 과도현상 내성시험 제외 - 전자파적합성 기준(국립전파연구원 고시 제2023-13호)에서도 배터리를 사용하는 기기에는 전기적 빠른 과도현상 내성시험 미적용