KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조제3항에 따른 고압가스 판매시설 중 배관에 의한 판매(고압가스를 수입하여 판매하는 것을 포함한다)의 시설·기술 및 검사에 대하여 적용한다.	1.1 ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.23 “평형 벨로우즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화로 인하여 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다. 1.3.24 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화로 인하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다.	1.3.23 --- 벨로즈형 ----------------------- ------------ 변화에 따라 ----------------- ----------. 1.3.24 ------------------------------------------ 변화에 따라 ---------------------------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.1 저장탱크 설치에 관한 경과조치 1987년 6월 18일 이전에 설치된 저장탱크에 대하여는 2.3.3.1.2(3)부터 2.3.3.1.2(7)까지의 기준을 적용하지 아니한다.	1.5.1 ---------- ------------------- 저장탱크는 -------------------------------- 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
1.5.3 보호판의 재료·구조 및 설치에 관한 경과조치 2000년 10월 15일 이전에 설치된 고압가스 배관의 경우에는 2.5.8.2.3(4-1)을 적용하지 아니한다.	1.5.3 --------------------- ------------------------------------------------ 않는다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
1.10 허가관청의 기준 특례 규칙 별표 9 제1호가목7)나)에 따라 시장·군수 또는 구청장은 2.1.1, 2.1.2, 2.3.2.2, 2.9.4.1 및 2.9.4.2에서 정한 기준의 2배 이내의 범위 안에서 시·군 또는 구(자치구인 구를 말한다)의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다. 다만, 문화재 보호를 위하여 필요하거나 당해 지방자치단체가 관광특구인 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 조례로 정할 수 있다.	1.10 ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 해당 --------------------------------------------------------.	ㅇ 한자어 순화
2.1.2 보호시설과의 거리 고압가스의 저장설비 중 그 보관할 수 있는 고압가스의 용적이 300 ㎥(액화가스는 3톤)를 넘는 저장설비는 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)까지 유지하여야 할 거리는 표 2.1.2에서 정한 거리 이상으로 한다.	2.1.2 ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 보호시설은 ------------------ 거리를 --------------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.3 화기와의 거리 가연성가스 및 독성가스의 충전용기보관실의 주위 2 m 이내에서는 충전용기보관실에 악영향을 미치지 아니하도록 화기를 사용하거나 인화성물질 또는 발화성물질을 두지 아니한다.	2.1.3 ---------- ---------------------------------------------------- 않도록 하기 위해 ------------------------------ 않는다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.2.1.1 다음의 고압가스설비를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대해서 제1차 지반조사를 한다.	2.2.1.1 ---------------------------------------------------------- 원인이 있는지 ---------------.	ㅇ 한자어 순화
2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한한다)나 앵커스트랩(anchor strap)(기초중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것이나 기초를 관통시켜 기초의 바닥면에 고정한 것에 한한다)으로 고정시킨다.	2.2.3.1 ------------------------------------------------- 한정한다 --------------------------------------------------------- 관통하여 --------------- 한정한다 -- 고정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.2.3.7 평저원통형(平底圓筒型) 저장탱크의 앵커스트랩은 그림 2.2.3.7이나 이들과 동등이상의 효과를 갖는 방법에 따라 설치한다.	2.2.3.7 ------------------------------------------------------- 방법으로 -----.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.2.1.1 저장탱크 및 가스홀더는 가스가 누출하지 아니하는 구조로 하고, 5 ㎥ 이상의 가스를 저장하는 것에는 가스방출장치를 설치한다.	2.3.2.1.1 ------------------ 누출되지 않는 -------------------------------------------.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압가스설비(다층 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반)에 따른다.	2.4.3.2.1 ------------------------- 원통은 ---------------------------------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.4.5.1 고압가스설비는 상용압력의 1.5배(그 구조상 물에 의한 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체에 의하여 내압시험을 실시하는 경우 및 압력용기 및 그 압력용기에 직접 연결되어 있는 배관의 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 “내압시험압력”이라 한다)으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다. 다만, 다음에 해당하는 고압가스설비는 내압시험을 실시하지 않을 수 있다.	2.4.5.1 --------------------------------- -------------------- 기체로 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3 배관설비 두께 배관설비의 두께는 상용압력의 2배 이상의 압력에 항복을 일으키지 아니하도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.	2.5.3 --------- --------------------------------- 않도록 ----------------------------.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.5.4.1 배관 구조는 수송되는 고압가스의 중량, 배관등의 내압, 배관등 및 그 부속설비의 자체무게, 토압, 수압, 열차하중, 자동차하중, 부력 그 밖의 주하중과 풍하중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향, 배닻으로 인한 충격의 영향, 파도 및 조류의 영향, 설치시의 하중의 영향, 다른 공사로 인한 영향 그 밖의 종하중으로 인해 생기는 응력에 대한 안전성이 있는 것으로 한다.	2.5.4.1 ------------------------------------------------------------------ 부력과 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 응력에 --------------------.	ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.5.1 배관등의 접합부분은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 아니한 경우에는 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다.	2.5.5.1 ------------------------------ 않은 -------------------------------------------------------------.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.5.5.3.4 2.5.5.3.3에 따라 플랜지 접합으로 할 때의 안전상 필요한 플랜지의 강도는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 플랜지의 강도 및 재료는 상용압력 0.2 ㎫ 이상의 것으로서 각각 사용압력에 따라 KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본치수)에 따른 것 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다. (2) 가스켓 시트의 형식은 압입형 또는 오목형(凹형)이나 렌스링용 테이퍼형의 것을 사용한다. 다만, 상용압력 6.2 ㎫ 이하의 것으로서 해당 상용압력에 있어서 누출을 방지하기 위해 충분히 조일 수 있는 구조의 것에는 평면시트 또는 전면시트를 사용할 수 있다.	2.5.5.3.4 ----------------------------------------------------------. (1)----------------------------------------------------------------------------------------------. (2) 개스킷 --------------------------------------------------------------- 상용압력에서 ---------------------------------------------------------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.6.1 곡관(bent pipe)을 사용한다. 다만, 압력 2 ㎫ 이하인 배관으로서 곡관(bent pipe)을 사용하기가 곤란한 곳에는 벨로우즈형(bellows type) 신축이음매를 사용할 수 있다. 이 경우 벨로우즈형 신축이음매는 고정 지지되어 있고, 유체압력, 운동으로 인한 작동력 및 마찰저항 그밖의 원인에 따른 끝부분의 반력에 견딜 수 있도록 설치한다.	2.5.6.1 --------------------------------------------------------- 벨로즈형-------------------------------- 벨로즈형 -------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.8.2.3 배관 도로매설 배관을 도로에 매설하는 경우에는 2.5.8.2.2(2.5.8.2.2(3)및 2.5.8.2.2(4)를 제외한다) 및 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.8.2.3 -------- ------------------------------------ (4)는 ---------------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.8.8.1 수취기 설치 산소나 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기(산소를 압축하는 압축기는 물을 내부윤활제로 사용하는 것에 한한다)와의 사이에는 수취기를 설치한다.	2.5.8.8.1 ------- -------------------------------------------------------------- 한정한다 -----------------.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.1.4 과압안전장치 분출면적 안전밸브, 파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 또는 유출면적은 다음의 계산식에 의해 계산한 면적 이상으로 한다.	2.7.1.4 -------------- ------------------------------------------ 따라 ------------.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.3.1 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 판매시설의 둘레 10m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.	2.7.2.3.1 누출된 --------------------------------------------------.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.6.1 저장설비 부식방지설비 설치 저장탱크에는 그 저장탱크가 부식되는 것을 방지하기 위하여 모든 저장탱크의 외면에는 녹이 슬지 않도록 도장을 한다.	2.7.6.1 ------------ ---------------------------------------- 외면에 -----------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.1.1 방류둑 기능 방류둑은 저장탱크의 액화가스가 액체상태로 누출된 경우 액체상태의 가스가 저장탱크 주위의 한정된 범위를 벗어나서 다른 곳으로 유출되는 것을 방지하는 기능을 갖는 것으로 한다. 다만, 다음 기준에 따른 저장탱크는 방류둑을 설치한 것으로 본다. (1) 저장탱크 저부가 지하에 있고 주위가 피트선 구조로 되어 있는 것으로서 그 용량이 2.8.1.2에 의한 용량 이상인 것(빗물의 고임 등으로 인하여 용량이 감소되지 아니하는 것에 한한다)	2.8.1.1 --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ---------------------------------------------------------------------------------- 않는 것에 한정한다)	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.2.1 철근을 2.8.2.1.1과 같이 배근·결속하고 블럭공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.8.2.2.1 ------------------------- 블록 --------------- 두께를 -------------------------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.5.2 독성가스를 판매하는 시설을 실내에 설치하는 경우에는 흡입장치와 연동시켜 중화설비에 이송시키는 설비를 설치한다.	2.8.5.2 ---------------------------------- 연동하여 ----- 이송하는 ---------.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.6.1.2 2.7.3.1.1에 따른 배관에는 긴급차단장치에 딸린 밸브 외에 2개 이상의 밸브를 설치하고, 그 중 1개는 그 배관에 속하는 저장탱크의 가장 가까운 부근에 설치한다. 이 경우 그 저장탱크의 가장 가까운 부근에 설치한 밸브는 가스를 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠그어 둔다.	2.8.6.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 잠가 --.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.8.6.3.4 제조자 또는 수리자가 긴급차단장치를 제조 또는 수리하였을 경우 긴급차단장치는 KS B 2304(밸브검사통칙)에서 정하는 기준에 따라 수압시험 방법으로 밸브시이트의 누출검사를 하여 누출되지 아니하는 것으로 한다. 다만 수압대신에 공기 또는 질소 등의 기압을 사용하여 누출검사를 하는 경우에는 차압 0.5 ~ 0.6㎫에 서 분당 누출량이 50mL×(호칭경(㎜)/25㎜) (330 mL를 초과하는 경우에는 330mL)를 초과하지 아니하는 것으로 한다.	2.8.6.3.4 ----------------------------------------------------------------------------------- 밸브시트의 ----------------- 않는 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않는 ----------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.10.2.3 경계책 주위에는 외부 사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.	2.10.2.3 ----------- 사람의 ------------------------------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.3.3 밸브 또는 콕의 조작 고압가스설비에 설치한 밸브 또는 콕(조작스위치로 그 밸브나 콕크를 개폐하는 경우에는 그 조작스위치를 말한다. 이하 “밸브등”이라 한다)에는 다음 기준에 따라 종업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있는 조치를 한다.	3.1.3.3 ----------- ---------------------------------- 콕을 ----------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.3. 점검기준 판매시설의 안전을 확보하기 위하여 설치한 설비에 대하여는 다음 기준에 따라 주기적으로 작동상황을 점검하고 그 결과 이상이 있을 때에는 그 설비가 정상적으로 작동할 수 있도록 필요한 조치를 강구한다.	3.3. ----- -------------------------- 설비는 ------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.1.2 가스의 치환 가연성가스, 독성가스 또는 산소설비의 수리 등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 당해 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환한다.	3.4.1.2 -------- --------------------------------------------------------------- 해당 -------- 않는 -----------.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.4.1.2.4 가스치환의 생략 수리등의 작업 대상 및 작업내용이 다음 기준에 해당 하는 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비내를 대기압 이하까지 가스치환 작업을 하지 않을 수 있다. (1) 가스설비의 내용적이 1 ㎥ 이하인 것 (2) 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5 ㎥ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2개 이상의 밸브를 설치한 것 (3) 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것 (4) 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것 (5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준비하는 경미한 작업인 것	3.4.1.2.4 ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------. (1) -------------- (2) ------------------------------------------------------------- (3) ----------------- (4) --------- 않는 -------- (5) ----------- 개스킷의 --------------------------------	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
4.2.1.2 기초의 확인 기초설치를 필요로 하는 공정의 경우 보오링조사, 표준관입시험, 배인시험, 토질시험, 평판재하시험, 파일재하시험 등을 하였는지와, 그 결과의 적합여부를 문서 등으로 확인한다. 검사신청자는 그 시험한 기관의 서명이 된 보고서를 첨부하며 동 서류를 첨부하지 않은 경우 부적합한 것으로 처리한다.	4.2.1.2 -------- ------------------- 보링 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 첨부해야 하며 ------------------------------.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
A2.3 펌프 및 배관에 있어서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브(펌프에 설치되어 있는 안로우더(unloader)를 포함한다) 스프링식안전밸브 또는 자동압력 제어장치	A2.3 --------------------------------- ---------------------------- 언로더 ---- --------------------------	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체