KGS FU332(용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 ｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법｣(이하 "법"이라 한다) 제8조제1항에 따른 액화석유가스 저장소 중 용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술 및 검사 기준에 대하여 적용한다.	1.1 ------ -------------------------------------------------------------------------------------------- 기준에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1.3 사업소경계와의 거리 용기보관실의 외면과 실외저장소의 경계로부터 사업소경계(다만, 사업소경계가 바다·호수·하천·도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다)까지 표 2.1.3에 따른 거리 이상을 유지한다. 다만, 시장ㆍ군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.	2.1.3 ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 지역에는 ------------------.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.3.1.1 용기보관실은 사무실과 구분하여 동일한 부지에 설치하되, 용기보관실에서 누출되는 가스가 사무실로 유입되지 아니하는 구조로 한다. 2.3.3.1.2 저장설비는 용기집합식으로 하지 아니한다.	2.3.3.1.1 ------------------------------------------------------------- 않는 ---------. 2.3.3.1.2 ----------------- 않는다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.3.3.2.3 움푹 패인 곳은 적절한 재료로 포장하거나 메워 평평하게 한다.	2.3.3.2.3 -- 파인 -----------------------.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.3.3.2.5 실외저장소 안의 집적된 용기의 높이는 다음 기준에 맞게 한다. (1) 팰릿에 넣어 집적된 용기의 높이는 5 m 이하일 것 (2) 팰릿에 넣지 아니한 용기는 2단 이하로 쌓을 것	2.3.3.2.5 -------------------------------. (1) ---------------------------- (2) ------ 않은 -------------	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.8.2.1.3 가스누출경보기의 설치장소 (1) 경보기의 검지부는 저장설비 중 가스가 누출하기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로써 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다. (2) 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 아니한다. (2-1) 증기, 물방울, 기름기 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳 (2-2) 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 40 ℃ 이상이 되는 곳 (2-3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유동이 원활하지 못한 곳 (2-4) 차량, 그 밖의 작업등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳 (3) 경보기 검지부의 설치 높이는 바닥면으로부터 검지부 상단까지의 높이가 30 ㎝ 이내인 범위에서 가능하면 바닥에 가까운 곳으로 한다. (4) 경보기의 경보부의 설치장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로써 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.	2.8.2.1.3 --------------- (1) --------------------------------------- 주위로 -------------------------. (2) ------------------------------------------------------------------------ 않는다. (2-1) ---------------------------------- (2-2) --------------------------------- (2-3) ------------------------------ (2-4) ----------------------------------- (3) ------------------------------------------------------------------------ (4) --------------------------------------- 장소로서 ------------------------------.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.8.2.1.4 가스누출경보기의 설치개수 2.8.2.1.3에서 정한 장소에 설치할 경보기의 수는 다음과 같이 계산한다. (1) 경보기의 검지부가 건축물 안(지붕이 있고 둘레의 1/4이상이 벽으로 싸여 있는 장소를 말한다)에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 10 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수 (2) 경보기의 검지부가 용기보관장소, 용기저장실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수	2.8.2.1.4 --------------- ------------------------------------- (1) ------------------------------------------------------------------------ 10 m에 ------------------ (2) ---------------------------------------------------------- 20 m에 --------------------	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.10.2 비상전력설비 설치 저장소시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 설비에는 정전 등으로 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 다음 기준에 따라 저장소시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 전력 및 공기 등(이하 “비상전력등”이라 한다)을 설치한다.	2.10.2 ---------- --------------------------------------------------- 않도록 ------------------------------------ 정지하기 ----------------------------------------.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.11.2.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.	2.11.2.2 ---------------------- 사람의 --------------------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.2.1.2 용기보관실 용기보관실은 그 용기보관실의 안전유지를 위하여 다음 기준에 따른다. (1) 용기보관실 주위의 8m(우회거리) 이내에는 화기취급을 하거나 인화성물질과 가연성물질을 두지 아니할 것 (2) 용기보관실에 사용하는 휴대용손전등은 방폭형일 것 (3) 용기보관실에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 아니할 것 (4) 용기는 2단으로 쌓지 아니할 것. 다만, 내용적 30 L 미만의 용기는 2단으로 쌓을 수 있다.	3.1.2.1.2 -------- -------------------------------------. (1) --------------------------------------------------- 않을 -- (2) ------------------------------- (3) -------------------------------- 않을 것 (4) ---------- 않을 -----------------------------------	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
4.2.2.1.2 실측거리와 기술검토서 도면상의 거리와 비교 확인하고 시설기준에서 정한 거리 또는 시ㆍ도에서 정한 거리 이상인지 확인한다.	4.2.2.1.2 -------------------- 거리를 -------------------------------------------.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.2.2.2.1 용기보관실의 면적은 실측하여 확인하고, 누출가스가 사무실에 유입되는지 여부를 확인하다.	4.2.2.2.1 ------------------------------- 유입되는지를 -------.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체