KGS FU671(수소연료사용시설의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.4.5 수소제조설비 설치 2.4.5.1 수전해설비 설치 2.4.5.1.1 ~ 2.4.5.1.4 <생 략> 2.4.5.1.5 산소를 대기로 방출하는 경우에는 그 농도가 23.5 % 이하가 되도록 공기 또는 불활성가스와 혼합하여 방출한다. 2.4.5.1.6 <생 략>	2.4.5 --------- 2.4.5.1 -------- 2.4.5.1.1 ~ 2.4.5.1.4 <현행과 같음> 2.4.5.1.5 ------------------ 방출구에서의 산소 농도가 23.5 % ----------------------. 2.4.5.1.6 <현행과 같음>	ㅇ 산소 대기 방출 시 농도 측정 지점 명확화