KGS GC207(고압가스 운반차량의 시설·기술 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제5조의4제1항에 따라 등록을 한 다음 중 어느 하나에 해당하는  고압가스 운반차량의 시설·검사에 대하여 적용한다.

1.1 ------

---------------------------------------------------------------------------- 검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.2 "독성가스"란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 것을 말한다.

1.3.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 노출한 -----------------------------------------------------------------------.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

1.4.1 운반차량 적재함 보강에 관한 경과 조치

2000년 1월 1일 이전에 등록된 적재능력 1톤 이하의 차량에 대해서는 2.1.1.1의 적재함 보강에 관한 기준을 적용하지 않는다.

1.4.1 --------------------

-------------------------------- 차량에는 ----------------------------.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.1.3.2 독성가스의 종류에 따른 방독마스크, 안전장갑, 안전화 그 밖의 보호구와 재해 발생방지를 위한 응급조치에 필요한 제독제·자재 및 공구 등을 다음과 같이 비치한다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 응급조치에 필요한 제독제는 표 2.1.1.3.2③에서 정한 것으로 하고 비를 맞지 아니하도록 조치를 한 상자에 넣어 둔다.

2.1.1.3.2 -------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) -------.

(3) --------------------------------------- 않도록 --------------.

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.2.1.5.1 가스를 이송 또는 이입하는데 사용되는 밸브(이하 "탱크주밸브"라 한다)를 후면에 설치한 탱크(이하 "후부취출식탱크"라 한다)에는 탱크주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리를 40 ㎝ 이상 이격한다.

2.2.1.5.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 뒤 범퍼--------------------.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.2.1.6 액면계 설치

액화가스 중 가연성가스·독성가스 또는 산소가 충전된 탱크에는 손상되지 아니하는 재료로 된 액면계를 사용한다.

2.2.1.6 --------

--------------------------------------- 않는 --------------.

ㅇ 부적절한 어미 수정

(2) 후프링의 설치간격(ℓ)은 다음 부등식을 만족하도록 한다.

I ＞I'

여기에서

I : 보강링(stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성모우멘트로써 다음 식에 따라 계산한 값(㎜4)

(2) ------------------------------.

----

----

------------------------------ 관성모멘트로서 -----------

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.2.1.9.8 폭발방지장치의 지지구조물에 대하여는 필요에 따라 부식방지조치를 한다.

2.2.1.9.8 ------- 지지구조물에는 ----------------------.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-2-5) 부근에 있는 사람을 대피시키고, 동행인은 교통통제를 하여 출입을 금지시킨다.

(2-2-5) ------------------------------------ 금지한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.1.2.2.1 3.1.2.3에 따라 고압가스를 운반하는 때에는 그 고압가스의 명칭·물성 및 이동 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 기재한 서류을 운반책임자나 운전자에게 교부하고 운반 중에 휴대하도록 한다.

3.1.2.2.1 -------------------------------
----------------------------------------- 서류를 ----------------------------
-------.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

표 3.2.2.1.1(2)① 차량의 점검방법

위치	순서	점 검 부 분	점 검 내 용	점검 방법
①	1	원동기	(1)라디에이터(radiator) 등의 냉각장치 누수 유무 (2)냉각수량의 적부 (3)라디에이터캡(radiator cap) 부착상태의 적부 (4)휀(fan)벨트의 땡김 상태 및 손상의 유무 (5)기름량의 적부 (6)배기의 색(운전 시)	눈 또는 손

표 3.2.2.1.1(2)① ---------

위치	순서	점 검 부 분	점 검 내 용	점검 방법
①	1	---	(1)--------------------- (2)-------- (3)------------------------ (4)------------- --------- (5)기름양 ---- (6)--------	------

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.2.2.2.9 차량이 육교등 밑을 통과할 때는 육교등 높이에 주의하여 서서히 운행하며, 차량이 육교등의 아래부분에 접촉할 우려가 있는 경우에는 다른 길로 돌아서 운행하고, 또한 빈차의 경우는 적재차량보다 차의 높이가 높게 되므로 적재차량이 통과한 장소라도 특히 주의한다.

3.2.2.2.9 -------------------------------
------------ 아랫부분에 -------------------
------- 운행한다. ------------------------
---------------------------------.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

3.2.2.3.3 부속품 등의 보울트 연결상태가 양호하도록 한다.

3.2.2.3.3 ------- 볼트 ----------------.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체