KGS S AA012(막음조치용 안전 퓨즈콕 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8 성능 3.8.3 작동 성능 3.8.3.2 전자파적합 성능 3.8.3.2.2 건전지를 사용하는 콕의 전자제어장치는 KS C 9610-4-2에 의한 정전기 방전 내성시험 및 KS C 9610-4-4에 의한 전기적 빠른 과도현상 내성시험을 실시하여 적합한 것으로 한다.	3.8 -- 3.8.3 ---- 3.8.3.2 ------- 3.8.3.2.2 -------------------------KS C 9610-4-2에 의한 정전기 방전 내성시험(electrostatic discharge immunity test)을 ------.	ㅇ 전문용어의 의미 파악을 돕기 위해 정전기 방전 내성시험의 원어 병기 ㅇ 건전지를 사용하는 콕의 전기적 빠른 과도현상 내성시험 제외 - 전자파적합성 기준(국립전파연구원 고시 제2023-13호)에서도 배터리를 사용하는 기기에는 전기적 빠른 과도현상 내성시험 미적용
3.9 표시 3.9.2 합격표시 콕에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 콕이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같은 합격 표시를 한다. 3.9.2.1 ~ 3.9.2.2 <생 략>	3.9 -- 3.9.2 ---- ------------------------------------- 암커플러부와 수커플러부에 각각 다음과 ---. 3.9.2.1 ~ 3.9.2.2 <현행과 같음>	ㅇ 암커플러부와 수커플러부가 분리되는 구조를 고려하여 각각에 대해 합격표시를 하도록 함 ※ KGS AA234(가스용 퀵커플러)의 경우 소켓과 플러그 각각에 합격표시토록 함