현 행	개 정 안	개정 사유
3.9.2 합격표시 규칙 별표 25 제1호에 따라 검사에 합격한 용기부속품에 대하여는 그림 3.9.2와 같이 “검”자의 각인을 한다. □ 원의 바깥지름 : 5 ㎜ 그림 3.9.2 합격표시	3.9.2 -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ""자의 각인----- 크기: 3㎜×5㎜ ----------------	◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함

KGS AA313 2008(과류차단형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유