KGS AA318 2009(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

4.1.2.1 설계단계검사

밸브가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 실시한다.

(1) 해당 제조소가 처음으로 밸브를 제조하거나 수입하는 경우

<신설>

(2) 설계단계검사를 받은 제품의 구조․모양 및 주요부분의 재료 등을 변경하는 경우

4.1.2.1 ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 제조자가 일정형식의 밸브를 처음 제조하는 경우

(2) 수입자가 일정형식의 밸브를 처음 수입하는 경우

(3) ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

ㅇ설계단계검사 대상을 구체적으로 정하기 위함

※ 예)KGS AA112(가스히트펌프) 기준

4.3.2.1.1 설계단계검사 대상

가스히트펌프를 제조 또는 수입한 자는 그 가스히트펌프의  엔진 등이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 실시한다.

(1) 제조사업자가 해당 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조할 경우

(2) 수입업자가 일정형식의 제품을 처음 수입할 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품 중 성능의 변경을 수반하는 재료 및 구조 등이 변경되었을 경우