KGS GC253 2008(도시가스 배관보호 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1 굴착공사 준비 3.1.1 (생 략) 3.1.2 매설배관 위치 표시 (내용 생략) 3.1.2.1 (내용 생략) (1) (내용 생략) (2) 비포장도로 및 페인트 표시가 곤란한 곳에는 표시말뚝, 표시깃발, 표지판 등을 그림 3.1.2의 보기와 같이 설치한다.	3.1 --------------- 3.1.1 (현행과 같음) 3.1.2 -------------- (현행과 같음) 3.1.2.1 (현행과 같음) (1) (현행과 같음) (2) ------------------------------------------------------------------------------------ 예시와 --------------.	ㅇ 작성오류 정정