KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

4.5.2.1 외국 제조등록 제품

규칙 제38조제1호의 규정에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기밸브에 대하여는 다음 검사항목을 생략할 수 있다.

(1)～(3) (생략)

4.5.2.1 외국 제조등록 제품

----- 제38조제4항제1호 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)～(3) (현행과 같음)

◦규칙 개정으로 인한 인용조항 수정

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기가 규칙 제38조제4호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다.

(1)․(2) (생 략)

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 ----------------------------------------------------------------

용기밸브-------------------제38조제4항제4호----------------------

----------------------------------------------------------------

(1)․(2) (현행과 같음)

◦규칙 개정으로 인한 인용조항 수정

<신설>

6. 그 밖의 제조 및 검사기준

6.1 외국용기등 제조등록 면제

규칙 제9조의2 제1항제6호 및 규칙 별표 10의2 제4호나목에 따라 표 6.1과 같이 인정기준으로 제조하여 해당 공인검사기관의 검사를 받은 용기밸브에 대하여는 외국용기등 제조등록을 면제한다.

표 6.1 국가별 인정기준과 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
CGA, ANSI	-
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에만 적용한다) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회, 가스기기검사협회
AS	호주 주정부 인증검사기관

◦규칙 개정에 따른 외국용기등 제조등록 면제대상 내용 반영