KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.12.2 가스종류 표시 3.12.2.1 충전하는 가스의 명칭을 적색으로 표시한다. 3.12.2.2 유통 중인 용기는 가스명 표시부분 아래에 적색으로 그 충전기한을 표시한다. <신 설>	3.12.2 가스종류 표시 3.12.2.1 -------------------------------------------------------------. 3.12.2.2---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.12.2.3 용기에 사용하는 문자 및 그림의 크기의 표시방법은 그림 3.12.2.3과 같이 한다. 다만, 내용적 20 L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10㎜이상 및 50㎜ × 50㎜로 할 수 있다. 그림 3.12.2.3 액화석유가스용 복합재료용기 문자 및 그림의 크기	ㅇ 시행규칙(2`011.4.4) 개정에 따른 내용 반영