KGS AA315(액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.5.2.1 외국 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1)∼(3) (생  략)

4.5.2.1 외국 제조등록 제품

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 합격증빙서류(CGA 기준으로 제조한 경우에는 제조자가 발행한 검사성적서)-------------------

------------------------------------------------------.

(1)∼(3) (현행과 같음)

ㅇ CGA 기준으로 제조한 경우에는 제조자가 발행한 검사성적서로 검사의 일부를 생략 받을 수 있도록 함.

- CGA 기준으로 용기밸브를 제조한 경우에는 검사를 담당하는 공인검사기관이 없음.

부록 A 고압가스 용기밸브 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

부록 A 고압가스 용기밸브 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) ----------------------------------------------------------------------- 다) ------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)