KGS FU332(용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.11.1.1.3 경계표지는 이 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부사람이 명확하게 식별할 수 있는 크기로 하고, 경계표지에는 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전확보에 필요한 주의사항을 부기할 수 있다.

(1)~(5) <생략>

(6) 소화기 비치장소

소화기	- 규격 : 15×30 ㎝ 이상 - 색상 : 색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

2.11.1.1.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(5) <현행과 같음>

(6) -------------------

---- ---- ----	- 규격 : ---------------- - 색상 : 황색------------------- - 수량 : -----------------------------

ㅇ 오타 수정