현 행	개 정 안	개 정 사 유
1.3.2 “전공정시공감리”란 규칙 제23조제3항의 규정에 의한 일반도시가스사업자 및 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 가스공급시설중 배관 및 사용자공급관의 시공시 다음에 해당하는 시공과정 또는 공정에 대하여 공사현장에서 확인․감리하는 것을 말한다.	1.3.2 --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 배관의 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 당연 개정
2.2.2.2.3 일부공정시공감리 감리원은 일부공정시공감리대상 각 항목에 해당되는 공정별 감리업무를 수행하며, 일부공정시공감리 공정 중 다음과 같은 공정에 대하여는 반드시 현장에 입회한다. (1) ~ (4) <내용 생략> (5) 사용자공급관(그 부속설비를 포함한다)의 경우에는 감리원이 지정하는 다음의 배관길이 및 공정 (5-1) 배관길이의 30% 이상. 다만, (5-2)에 따른 비파괴 시험 공정 중 건축물 내부에 노출된 배관의 비파괴시험 공정에 대한 감리는 배관길이의 20 %이상으로 한다. (5-2) 지정된 배관을 매설하기 직전의 공정 및 비파괴 시험 공정	2.2.2.2.3 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (4) <현행과 같음> (5) <현행과 같음> (5-1) --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 배관 및 파이프덕트 내에 설치된 배관의 -------------------------- ---------------------------------------------- (5-2) <현행과 같음>	ㅇ 건축물 실내 배관설치기준 마련에 따른 일부공정시공감리 항목 신설

KGS GC252(도시가스공급시설 시공감리 기준) 개정안 조문별 개정사유