KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 B 탱크 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

1. ~ 4. (생 략)
5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(1) ~ (6) (생 략)
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관
나ㆍ다 (생 략)
6. (생 략)

부록 B 탱크 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(1) ~ (6) (현행과 같음)
(7) 【종합】	------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) ------------------------------------------------ -------------------------- 다) ------------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관
나ㆍ다 (현행과 같음)
6. (현행과 같음)

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)