KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.3.2 앵커볼트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 맞는 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다. (1) KS B 1012(6각 너트) (2) KS B 1326(평와셔) (3) KS D 3503(일반구조용 압연강재) (4) KS D 3504(철근콘크리트 봉강) (5) KS D 3541(저온압력용기용 탄소강강판) (6) KS D 3586(저온압력용기용 니켈강판) (7) KS D 3705(열간압연 스테인리스강판) (8) KS D 3706(스테인리스 강봉) (9) KS D 3711(크롬·몰리브덴강 강재)	2.2.3.2---------,-------,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) -------------------------- (2) ------------------------ (3) ---------------------------------------- (4) -------------------------------------- (5) --------------------------------------------------------- (6) ------------------------------------------------------ (7) --------------------------------------------- (8) ---------------------------------------- (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재)	ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정
3.1.2.1.2 3.1.2.1.1의 측정결과에 따라 다음의 안전조치를 한다. (1) (생략) (2) 침하량 h/ℓ이 1 %를 초과한 경우 (2-1) (생략) (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 대하여 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 아니할 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 아니할 수 있다. (2-2-1) KS D 0123(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법)에 따른 자분탐상시험	3.1.2.1.2-----------------------------------------------------------------------. (1) ----- (2) -------------------------------------------------------- (2-1) ----- (2-2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----,--------------------------------------------------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2-1) KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분모양의 분류)에 따른 자분탐상시험	ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정