KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 (생 략)

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대해서는 1.3.1.1에 따른 산업통상자원부장관의 승인을 받은 경우로 보아 검사특례 신청·심사를 받지 아니하고 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 밸브의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
ASME	ASME에 등록한 AIA (Authorized Inspection Agency)
PED(Presure Eqipment Directive)	EC(European Commission)에 등록한 공인검사기관(Notified Body)
API, ANSI, JIS	-
산업통상자원부장관이 인정하는 기준	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

1.3.1 -------------------------------

1.3.1.1 (현행과 같음)

1.3.2.2 ------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 1.3.1.2

-----	--------
<삭 제>	<삭 제>
--(Pressure Equipment -------	----------------------------------------
API, ANSI, JIS, ASME	-
---------------------	-----------------------

---------------------

ㅇ 오타 수정

ㅇ 독성가스배관용 밸브를 제조를 위한 ASME 규정은 B16.34로 공인검사기관에 검사를 강제하지 않음.

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 밸브에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만 API, ANSI, JIS로 제조한 경우에는 등록 기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 밸브의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1)~(5) (생 략)

4.5 ----------

4.5.1 -------------

4.5.2 -------

4.5.2.1 ---------------

--------------------------------------------------------------------------------(다만, API, ANSI, JIS, ASME------

--------------------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(5) (현행과 같음)

ㅇ ASME기준으로 제조된 독성가스배관용 밸브에 대하여 제조자의 검사성적서로 검사의 일부를 생략토록 개정