KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 개정안 항문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.15 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제1항제10호에 따른 불연재료를 말한다.

1.3.15 ------------------------------------------------------ 제2조제10호---

----------------------------------

ㅇ 인용법령 개정(「건축법 시행령」, 2008.10.29.)에 따른 문구수정

2.9.4.5 제독작업에 필요한 보호구 보유

제해작업에 필요한 방독마스크 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.

2.9.4.5 -------------------------------------------------

제독작업--------------------------------- 및 그 밖의------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ㅇ 용어통일 및 정리

2.9.4.5.1 보호구의 종류와 수량

(1) 독성가스 종류에 따라 구비해야 할 보호구 종류는 다음과 같다.

(1-1) 공기호흡기 또는 송기식마스크(전면형)

(1-2) 격리식 방독마스크(농도에 따라 전면 고농도형, 중농도형, 저농도형등)

(1-3) 보호장갑 및 보호장화(고무 또는 비닐제품)

(1-4) 보호복(고무 또는 비닐제품)

2.9.4.5.1 ---------------------------------

(1) --------------------------------------------------------------------------------

-----

(1-1) -------------------------------------------------------

(1-2) 방독마스크---------------------------------------------------------------

-------------------------

(1-3) 안전장갑 및 안전화----------------------------------

(1-4) --------------------------------------

ㅇ 코드 간 정합화

4.1.1 중간검사

고압가스저장시설의 중간검사 항목은 다음과 같다.

(1) 2.2에 따른 지하저장탱크의 기초설치공정

(2) 2.3.3.1에 따른 저장탱크를 지하에 매설하기 직전의 공정

(3) 2.3.2.2에 따른 내진설계 대상 설비의 기초설치 공정

(4) 2.4.5에 따른 가스설비의 설치가 완료되어 내압시험을 할 수 있는 상태의 공정

<신설>

(5) 2.5.7에 따른 배관을 지하에 매설하는 경우 한국가스안전공사가 지정하는 부분을 매몰하기 직전의 공정

(6) 2.9.2에 따른 방호벽의 기초설치 공정

4.11 -------------------

--------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------

(2) -------------------------------------------------------------------------------

(3) ------------------------------------------------------------------------

(4) --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

(5) 2.5.4에 따른 배관의 접합 부분 중 한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정

(6) --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

(7) --------------------------------------------------

ㅇ 법령 규정사항을 코드에 반영

<고법 시행규칙 제28조제2항제4호>

4. 한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정