KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) ∼ (5) (생 략)

4.5.2 ---------------

4.5.2.1 ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 생산단계검사를 -----------

------

(1) ∼ (5) (현행과 같음)

ㅇ설계․생산단계검사 모두 해당되는 것으로 해석되므로 생산단계검사만 적용하도록 문구 명확화

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기 등이 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략할 수 있다.

4.5.2.2.2 4.5.2.2.1(1) 또는 4.5.2.2.1(2)에 따른 외국용기는 표 4.5.2.2.2의 검사항목 중 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(시험성적서 등)로 그 검사의 일부를 생략 받을 수 있다.

표 4.5.2.2.2 생략 가능한 검사항목

검사항목	검사실시여부
외관검사	검사실시
재료시험(모재 및 용접부)	합격증빙서류로 갈음
구조검사 및 두께측정	검사실시
내압검사	합격증빙서류로 갈음(다만, 내압시험일로부터 1년 이상 경과 시는 재시험 실시)
기밀검사	합격증빙서류로 갈음(다만, 기밀시험일로부터 1년 이상 경과 시는 재시험 실시)
파열검사	시료 1개를 채취하여 검사실시

4.5.2.2 ------------------------

4.5.2.2.1 ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 생산단계검사의 ---------

4.5.2.2.2 4.5.2.2.1에 ---------------------

-------- 생산단계검사항목 ---------------

------------------- 생산단계검사의 ----- ---------

표 4.5.2.2.2 ------ 생산단계검사항목

생산단계검사항목	-----------
----	-----
--------------	---------------
-----------	------
----	---------------------------------------------
-----	---------------------------------------------
-----	-----------------